{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":49,"n_cols":11,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","2AMXM-M"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","2AMXM40M3V1B","2AMXM40M4V1B","2AMXM40M2V1B","2AMXM50M2V1B","2AMXM50M4V1B","2AMXM50M3V1B"]
["Ventilator","Hitrost pretoka zraka","Hlajenje","Izjemno nizka","m³/min","","","30","34"]
["","","Ogrevanje","Izjemno nizka","m³/min","","","32","34"]
["Raven zvočne moči","Gretje","","","dBA","","62","","","62"]
["","Hlajenje","","","dBA","","60","","","60"]
["Ventilator","Hitrost pretoka zraka","Hlajenje","Izjemno nizka","cfm","","","1059","1200"]
["","","Ogrevanje","Izjemno nizka","cfm","","","1130","1200"]
["Mere","Enota","","Višina","mm","550","550","550","550","550","550"]
["","","","Širina","mm","765","765","765","765","765","765"]
["","","","Globina","mm","285","285","285","285","285","285"]
["Teža","Enota","","","kg","36","36","36","41","41","41"]
["Motor ventilatorja","Hitrost","Hlajenje","Izjwemno nizka","vrt/min","500","500","760","890","500","500"]
["","","Ogrevanje","Izjwemno nizka","vrt/min","320","320","820","890","500","500"]
["Compressor","Type","","","","Hermetično zaprt nihajni kompresor","Hermetično zaprt nihajni kompresor","","Hermetično zaprt nihajni kompresor","Hermetično zaprt nihajni kompresor","Hermetično zaprt nihajni kompresor"]
["Območje delovanja","Hlajenje","Okolje","Min.","°CDB","","46.0","-10","-10","46.0"]
["","","","Maks.","°CDB","","-10","46","46","-10"]
["","Gretje","Okolje","Min.","° CWB","","-15","-15","-15","-15.0"]
["","","","Maks.","° CWB","","18.0","18","18","18.0"]
["Raven zvočnega tlaka","Hlajenje","","Visok","dBA","46","46","","","48","48"]
["","","","Nom.","dBA","","","48","46"]
["","Gretje","","Visok","dBA","48","48","","","50","50"]
["","","","Nom.","dBA","","","50","48"]
["Hladilno sredstvo","Tip","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Polnitev","","","kg","0.88","0.88","0.88","1.15","1.15","1.15"]
["","Polnjenje","","","tCO2Eq","0.59","0.6","0.6","0.8","0.78","0.78"]
["","GWP","","","","675.0","675","675","675","675","675"]
["Priključki napeljave","Dolžina cevi","Maks.","OU - IU","m","20","20 (1)","20","20","20 (1)","20"]
["","Dodatno polnjenje hladilnega sredstva","","","kg/m","0,02 (za dolžino napeljave nad 20m)","0,02 (za dolžino napeljave nad 20m)","002 (za dolžino napeljave nad 20m)","0,02 (za dolžino napeljave nad 20m)","0,02 (za dolžino napeljave nad 20m)","0,02 (za dolžino napeljave nad 20m)"]
["","Višinska razlika","IU - OU","Maks.","m","15.0","15","15","15","15","15.0"]
["","","IU - IU","Maks.","m","7.5","7.5","7.5","7.5","7.5","7.5"]
["","Skupna dolžina cevi","Sistem","Dejansko","m","30","30","30","30","30","30"]
["Standardni pripomočki","Installation manual","","","","1","1","Installation manual","1","1","1"]
["","Drain plug","","","","1","1","Drain plug","1","1","1"]
["","Screw bag","","","","1","1","Screw bag","1","1","1"]
["Napajanje","Faza","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvenca","","","Hz","50","50","50","50","50","50"]
["","Napetost","","","V","220-230-240","220-230-240","220-240","220-240","220-230-240","220-230-240"]
["Opombe","","","","","(1) - Za en prostor","","(1) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline","","","(1) - Za en prostor"]
["","","","","","","(1) - Za en prostor","","","(1) - Za en prostor"]
["","","","","","","(2) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","","","(2) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje"]
["","","","","","","(3) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","","","(3) - Glejte ločeno risbo za električne podatke"]
["","","","","","","(4) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline","","","(4) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline"]
["Kompresor","Tip","","","","","","Hermetično zaprt nihajni kompresor"]
["Standardni pripomočki","Reducer assembly","","","","","","","1","1","1"]