{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":88,"n_cols":11,"rows_kept":88,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ADEA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ADEA35A2VEB","ADEA50A2VEB","ADEA60A2VEB","ADEA71A2VEB","ADEA100A2VEB","ADEA125A2VEB"]
["Raven zvočnega tlaka","Gretje","","Visok","dBA","37","37","31"]
["","","","Srednja","dBA","34","34","28"]
["","","","Nizko","dBA","29","29","25"]
["","Hlajenje","","Srednja","dBA","32","32","28"]
["","","","Nizko","dBA","29","29","25"]
["","","","Visok","dBA","35","35","30"]
["Standardni pripomočki","Priročnik za upravljanje","","","","1","1","1"]
["","Priročnik za namestitev","","","","1","1","1"]
["","Cev izpusta","","","","1","1","1"]
["","Kovinska objemka za izpustno cev","","","","1","1","1"]
["","Podložka za konzolo obešalnika","","","","8","8","8"]
["","Vijaki","","","","40","40","40"]
["","Izolacija za priključke","","","","2","2","2"]
["","Tesnilne plošče","","","","5","5","5"]
["","Objemke","","","","4","4","4"]
["Krmilni sistemi","Wired remote control","","","","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52"]
["","Infrared remote control","","","","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66"]
["Priključki cevne napeljave","Tekočina","","Zun. premer","mm","6.35","6.35","6.35"]
["","Plin","","Zun. premer","mm","9.52","12.70","12.70"]
["","priključka","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Raven zvočne moči","Hlajenje","","","dBA","60","60","56"]
["Mere","Enota","","Širina","mm","700","700","1,000"]
["","","","Globina","mm","800","800","800"]
["","","","Višina","mm","245","245","245"]
["Ohišje","Material","","","","Galvanizirana jeklena plošča","Galvanizirana jeklena plošča","Galvanizirana jeklena plošča"]
["","Colour","","","","Brez barvanja (galvanizirano)","Brez barvanja (galvanizirano)","Brez barvanja (galvanizirano)"]
["Teža","Enota","","","kg","28.0","28.0","35.0"]
["Ventilator","Zunanji statični tlak","","Visok","Pa","150","150","150"]
["","","","Nom.","Pa","30","30","30"]
["","Hitrost pretoka zraka","Gretje","Visok","m³/min","15.0","15.0","18.0"]
["","","","Nizko","m³/min","10.5","10.5","12.5"]
["","","","Srednja","m³/min","12.5","12.5","15.0"]
["","","Hlajenje","Nizko","m³/min","10.5","10.5","12.5"]
["","","","Srednja","m³/min","12.5","12.5","15.0"]
["","","","Visok","m³/min","15.0","15.0","18.0"]
["Višina odvajanja","mm","","","","625","625","625"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~"]
["","Frekvenca","","","Hz","50","50","50"]
["","Napetost","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Opombe","","","","","(1) - Nivo moči zvoka je absolutna vrednost, ki jo ustvari izvor zvoka.","(1) - Nivo moči zvoka je absolutna vrednost, ki jo ustvari izvor zvoka.","(1) - Nivo moči zvoka je absolutna vrednost, ki jo ustvari izvor zvoka.","(1) - Nivo moči zvoka je absolutna vrednost, ki jo ustvari izvor zvoka.","(1) - Nivo moči zvoka je absolutna vrednost, ki jo ustvari izvor zvoka.","(1) - Nivo moči zvoka je absolutna vrednost, ki jo ustvari izvor zvoka."]
["","","","","","(2) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(2) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(2) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(2) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(2) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(2) - Glejte ločeno risbo za električne podatke"]
["Ventilator","Zunanji statični tlak","","Visok","Pa","","","","150","150","150"]
["Ohišje","Barva","","","","","","","Brez barvanja (galvanizirano)","Brez barvanja (galvanizirano)","Brez barvanja (galvanizirano)"]
["","Material","","","","","","","Galvanizirana jeklena plošča","Galvanizirana jeklena plošča","Galvanizirana jeklena plošča"]
["Mere","Enota","","Višina","mm","","","","245","245","245"]
["","","","Širina","mm","","","","1000","1400","1400"]
["","","","Globina","mm","","","","800","800","800"]
["Teža","Enota","","","kg","","","","35","46","46"]
["Ventilator","Hitrost pretoka zraka","Hlajenje","Visok","m³/min","","","","18","29","34"]
["","","","Srednja","m³/min","","","","15","26","29"]
["","","","Nizko","m³/min","","","","12.5","23","23.5"]
["","","Gretje","Visok","m³/min","","","","18","29","34"]
["","","Ogrevanje","Srednja","m³/min","","","","15","26","29"]
["","","Gretje","Nizko","m³/min","","","","12.5","23","23.5"]
["","Zunanji statični tlak","","Nom.","Pa","","","","30","40","50"]
["Raven zvočne moči","Hlajenje","","","dBA","","","","56","58","62"]
["Raven zvočnega tlaka","Hlajenje","","Visok","dBA","","","","30","34","37"]
["","","","Srednja","dBA","","","","28","32","35"]
["","","","Nizko","dBA","","","","25","30","32"]
["","Gretje","","Visok","dBA","","","","31","36","38"]
["","Ogrevanje","","Srednja","dBA","","","","28","33","35"]
["","Gretje","","Nizko","dBA","","","","25","30","32"]
["Priključki cevne napeljave","Tekočina","","Zun. premer","mm","","","","9.52","9.52","9.52"]
["","Plin","","Zun. premer","mm","","","","15.9","15.9","15.9"]
["","Izpust","","","","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Višina odvajanja","mm","","","","","","","625","625","625"]
["Krmilni sistemi","Infrardeči daljinski upravljalnik","","","","","","","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66"]
["","Ožičeni daljinski krmilnik","","","","","","","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52"]
["Standardni pripomočki","Installation manual","","","","","","","1","1","1"]
["","Washer for hanger bracket","","","","","","","8","8","8"]
["","Operation manual","","","","","","","1","1","1"]
["","Clamps","","","","","","","4","4","4"]
["","Drain hose","","","","","","","1","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","","","","2","2","2"]
["","Metal clamp for drain hose","","","","","","","1","1","1"]
["","Screws","","","","","","","40","40","40"]
["","Sealing pads","","","","","","","5","5","5"]
["Napajanje","Faza","","","","","","","1~","1~","1~"]
["","Frekvenca","","","Hz","","","","50","50","50"]
["","Napetost","","","V","","","","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Hladilna kapaciteta","Skupna kapaciteta","","Nom.","kW","","","","","","14.00"]
["Zmogljivost gretja","Skupna kapaciteta","","Nom.","kW","","","","","","13.50"]