{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":20,"n_cols":7,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXP-M / ARXP-N"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXP20M5V1B / ARXP20N5V1B","ATXP25M5V1B / ARXP25N5V1B","ATXP35M5V1B / ARXP35N5V1B"]
["Outdoor unit","","","","ARXP20N5V1B","ARXP25N5V1B","ARXP35N5V1B"]
["Hladilna kapaciteta","Min.","","kW","1.3","1.3","1.3"]
["","Nom.","","kW","2.00","2.50","3.50"]
["","Maks.","","kW","2.6","3.0","4.0"]
["Grelna kapaciteta","Min.","","kW","1.30","1.30","1.30"]
["","Nom.","","kW","2.50","3.00","4.00"]
["","Maks.","","kW","3.50","4.00","4.80"]
["Nazivna učinkovitost","COP","","","4.77","4.36","4.02"]
["","EER","","","3.71","3.71","3.24"]
["","Direktiva o energijskih oznakah","Hlajenje","","A","A","A"]
["","","Ogrevanje","","A","A","A"]
["Opombe","","","","(1) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(1) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(1) - Glejte ločeno risbo za električne podatke"]
["","","","","(2) - Nominalne hladilne kapacitete temeljijo na: notranja temperatura: 27 °CDB, 19 °CWB, zunanja temperatura: 35 °CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m. Podatki za serijo z visoko učinkovitostjo, s certifikatom Eurovent","(2) - Nominalne hladilne kapacitete temeljijo na: notranja temperatura: 27 °CDB, 19 °CWB, zunanja temperatura: 35 °CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m. Podatki za serijo z visoko učinkovitostjo, s certifikatom Eurovent","(2) - Nominalne hladilne kapacitete temeljijo na: notranja temperatura: 27 °CDB, 19 °CWB, zunanja temperatura: 35 °CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m. Podatki za serijo z visoko učinkovitostjo, s certifikatom Eurovent"]
["","","","","(3) - Nominalne grelne kapacitete temeljijo na: notranja temperatura: 20 °CDB, zunanja temperatura: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m. Podatki za serijo s standardno učinkovitostjo","(3) - Nominalne grelne kapacitete temeljijo na: notranja temperatura: 20 °CDB, zunanja temperatura: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m. Podatki za serijo s standardno učinkovitostjo","(3) - Nominalne grelne kapacitete temeljijo na: notranja temperatura: 20 °CDB, zunanja temperatura: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m. Podatki za serijo s standardno učinkovitostjo"]