{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":8,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","CTXM-R / 2MXM-A9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","CTXM15R5V1B / CTXM15R5V1B / 2MXM40A2V1B9","CTXM15R2V1B / CTXM15R2V1B / 2MXM40A2V1B9","CTXM15R5V1B / CTXM15R5V1B / 2MXM50A2V1B9","CTXM15R2V1B / CTXM15R2V1B / 2MXM50A2V1B9"]
["Hladilna kapaciteta","Nom.","","kW","3.00","3.00","3.00"]
["Grelna kapaciteta","Nom.","","kW","3.50","3.50","4.00"]
["Nazivna učinkovitost","Letna por.energ.","","kWh","302","302","310"]
["","COP","","","4.35","4.35","4.58"]
["","EER","","","4.97","4.97","4.84"]
["","Direktiva o energijskih oznakah","Hlajenje","","A","A","A"]
["","","Ogrevanje","","A","A","A"]
["Opombe","","","","(1) - Nominalne kapacitete hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m","(1) - Nominalne kapacitete hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m","(1) - Nominalne kapacitete hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m","(1) - Nom. kapacitete hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m"]
["","","","","(2) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m.","(2) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m.","(2) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m.","(2) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m."]
["","","","","(3) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","(3) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","(3) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","(3) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje"]
["","","","","(4) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(4) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(4) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(4) - Glejte ločeno risbo za električne podatke"]
["Hladilna kapaciteta","Nom.","","kW","","","","3.00"]
["Grelna kapaciteta","Nom.","","kW","","","","4.00"]
["Nom. učink.","EER","","","","","","4.84"]
["","COP","","","","","","4.58"]
["","Letna por.energ.","","kWh","","","","310"]
["Imenska učinkovitost","Direktiva o energijskih oznakah","Hlajenje","","","","","A"]
["Nazivna učinkovitost","Direktiva o energijskih oznakah","Ogrevanje","","","","","A"]
["Hlajenje prostora","Razred energijske učinkovitosti","","","","","","A+++"]
["","Zmogljivost","Pdizajn","kW","","","","3.00"]
["","SEER","","","","","","8.81"]
["","Letna poraba energije","","kWh/a","","","","119"]
["Ogrevanje prostora (Povprečno podnebje)","Razred energijske učinkovitosti","","","","","","A++"]
["","Zmogljivost","Pdizajn","kW","","","","3.30"]
["","SCOP/A","","","","","","4.76"]
["","Pdh Zmogljvost ogrevanja pri -10°","","kW","","","","2.65"]
["","Letna poraba energije","","kWh/a","","","","971"]
["Razpon energetske učinkovitosti","","","","","","","A+++ ~ D"]