{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":12,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","CYVS-DK-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","CYVS100DK80FBC","CYVS100DK80FSC","CYVS150DK80FBC","CYVS150DK80FSC","CYVS200DK100FBC","CYVS200DK100FSC","CYVS250DK140FBC","CYVS250DK140FSC"]
["Standardni pripomočki","Nizkonapetostni kabel 1 x 25 m + 2 x 5 m","","","Nizkonapetostni kabel 1 x 25 m + 2 x 5 m","Nizkonapetostni kabel 1 x 25 m + 2 x 5 m","Nizkonapetostni kabel 1 x 25 m + 2 x 5 m","Nizkonapetostni kabel 1 x 25 m + 2 x 5 m","Nizkonapetostni kabel 1 x 25 m + 2 x 5 m","Nizkonapetostni kabel 1 x 25 m + 2 x 5 m","Nizkonapetostni kabel 1 x 25 m + 2 x 5 m","Nizkonapetostni kabel 1 x 25 m + 2 x 5 m"]
["Širina vrat","Maks.","","m","1.0","1.0","1.5","1.5","2.0","2.0","2.5","2.5"]
["Hladilno sredstvo","GWP","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Tip","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Mere","Enota","Širina","mm","1,000","1,000","1,500","1,500","2,000","2,000","2,500","2,500"]
["","","Globina","mm","590","590","590","590","590","590","590","590"]
["","","Višina","mm","270","270","270","270","270","270","270","270"]
["Ohišje","Material","","","Elektro pocinkana pločevina","Elektro pocinkana pločevina","Elektro pocinkana pločevina","Elektro pocinkana pločevina","Elektro pocinkana pločevina","Elektro pocinkana pločevina","Elektro pocinkana pločevina","Elektro pocinkana pločevina"]
["","Barva","","","RAL9016","RAL9006","RAL9016","RAL9006","RAL9016","RAL9006","RAL9016","RAL9006"]
["Teža","Enota","","kg","56","56","66","66","83","83","107","107"]
["Višina vrat","Maks.","","m","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)"]
["Priključki napeljave","Tekočina","Zun. premer","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Plin","Zun. premer","mm","16.0","16.0","16.0","16.0","16.0","16.0","19.0","19.0"]
["Vhodna moč","Gretje","Nom.","kW","","0.23","0.35","0.35","0.46","0.46","0.58","0.58"]
["","Samo ventilator","Nom.","kW","0.23","0.23","0.35","0.35","0.46","0.46","0.58","0.58"]
["Zahtevan prostor v stropu >","mm","","","420","420","420","420","420","420","420","420"]
["Power supply","Frekvenca","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napetost","","V","230","230","230","230","230","230","230","230"]
["Opombe","","","","(1) - Raven namestitve B: standardna nastavitev, glejte knjigo s podatki ali priročnik za namestitev za več informacij (na voljo samo ena raven namestitve)","(1) - Raven namestitve B: standardna nastavitev, glejte knjigo s podatki ali priročnik za namestitev za več informacij (na voljo samo ena raven namestitve)","(1) - Raven namestitve B: standardna nastavitev, glejte knjigo s podatki ali priročnik za namestitev za več informacij (na voljo samo ena raven namestitve)","(1) - Raven namestitve B: standardna nastavitev, glejte knjigo s podatki ali priročnik za namestitev za več informacij (na voljo samo ena raven namestitve)","(1) - Raven namestitve B: standardna nastavitev, glejte knjigo s podatki ali priročnik za namestitev za več informacij (na voljo samo ena raven namestitve)","(1) - Raven namestitve B: standardna nastavitev, glejte knjigo s podatki ali priročnik za namestitev za več informacij (na voljo samo ena raven namestitve)","(1) - Raven namestitve B: standardna nastavitev, glejte knjigo s podatki ali priročnik za namestitev za več informacij (na voljo samo ena raven namestitve)","(1) - Raven namestitve B: standardna nastavitev, glejte knjigo s podatki ali priročnik za namestitev za več informacij (na voljo samo ena raven namestitve)"]
["","","","","(2) - Ugodni pogoji: pokrit nakupovalni center ali vhod z vrtljivimi vrati","(2) - Ugodni pogoji: pokrit nakupovalni center ali vhod z vrtljivimi vrati","(2) - Ugodni pogoji: pokrit nakupovalni center ali vhod z vrtljivimi vrati","(2) - Ugodni pogoji: pokrit nakupovalni center ali vhod z vrtljivimi vrati","(2) - Ugodni pogoji: pokrit nakupovalni center ali vhod z vrtljivimi vrati","(2) - Ugodni pogoji: pokrit nakupovalni center ali vhod z vrtljivimi vrati","(2) - Ugodni pogoji: pokrit nakupovalni center ali vhod z vrtljivimi vrati","(2) - Ugodni pogoji: pokrit nakupovalni center ali vhod z vrtljivimi vrati"]
["","","","","(3) - Normalni pogoji: malo neposrednega vetra, ni nasproti postavljenih odprtih vrat, pritlične zgradbe","(3) - Normalni pogoji: malo neposrednega vetra, ni nasproti postavljenih odprtih vrat, pritlične zgradbe","(3) - Normalni pogoji: malo neposrednega vetra, ni nasproti postavljenih odprtih vrat, pritlične zgradbe","(3) - Normalni pogoji: malo neposrednega vetra, ni nasproti postavljenih odprtih vrat, pritlične zgradbe","(3) - Normalni pogoji: malo neposrednega vetra, ni nasproti postavljenih odprtih vrat, pritlične zgradbe","(3) - Normalni pogoji: malo neposrednega vetra, ni nasproti postavljenih odprtih vrat, pritlične zgradbe","(3) - Normalni pogoji: malo neposrednega vetra, ni nasproti postavljenih odprtih vrat, pritlične zgradbe","(3) - Normalni pogoji: malo neposrednega vetra, ni nasproti postavljenih odprtih vrat, pritlične zgradbe"]
["","","","","(4) - Neugodni pogoji: lokacija na vogalu ali v kvadratu, več nadstropij in/ali odprto stopnišče","(4) - Neugodni pogoji: lokacija na vogalu ali v kvadratu, več nadstropij in/ali odprto stopnišče","(4) - Neugodni pogoji: lokacija na vogalu ali v kvadratu, več nadstropij in/ali odprto stopnišče","(4) - Neugodni pogoji: lokacija na vogalu ali v kvadratu, več nadstropij in/ali odprto stopnišče","(4) - Neugodni pogoji: lokacija na vogalu ali v kvadratu, več nadstropij in/ali odprto stopnišče","(4) - Neugodni pogoji: lokacija na vogalu ali v kvadratu, več nadstropij in/ali odprto stopnišče","(4) - Neugodni pogoji: lokacija na vogalu ali v kvadratu, več nadstropij in/ali odprto stopnišče","(4) - Neugodni pogoji: lokacija na vogalu ali v kvadratu, več nadstropij in/ali odprto stopnišče"]
["","","","","(5) - Raven zvočnega tlaka (pri 3 m)","(5) - Raven zvočnega tlaka (pri 3 m)","(5) - Raven zvočnega tlaka (pri 3 m)","(5) - Raven zvočnega tlaka (pri 3 m)","(5) - Raven zvočnega tlaka (pri 3 m)","(5) - Raven zvočnega tlaka (pri 3 m)","(5) - Raven zvočnega tlaka (pri 3 m)","(5) - Raven zvočnega tlaka (pri 3 m)"]
["","","","","(6) - Napeljava in električne povezave so na vrhu enote","(6) - Napeljava in električne povezave so na vrhu enote","(6) - Napeljava in električne povezave so na vrhu enote","(6) - Napeljava in električne povezave so na vrhu enote","(6) - Napeljava in električne povezave so na vrhu enote","(6) - Napeljava in električne povezave so na vrhu enote","(6) - Napeljava in električne povezave so na vrhu enote","(6) - Napeljava in električne povezave so na vrhu enote"]
["","","","","(7) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline","(7) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline","(7) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline","(7) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline","(7) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline","(7) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline","(7) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline","(7) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline"]