{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":35,"n_cols":7,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHBX-E9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHBX08EA9W","EHBX08EF9W"]
["Ohišje","Barva","","","","Bela + Črna","Bela + Črna"]
["","Material","","","","Smola, galvanizirana pločevina","Smola, galvanizirana pločevina"]
["Mere","Enota","","Višina","mm","840","840"]
["","","","Širina","mm","440","440"]
["","","","Globina","mm","390","390"]
["Teža","Enota","","","kg","42.4","42.4"]
["PED","Kategorija","","","","Čl. 4.3, Glejte opombo 1","Čl. 4.3, Glejte opombo 1"]
["Raven zvočne moči","Nom.","","","dBA","42 (4)","42 (4)"]
["Raven zvočnega tlaka","Nom.","","","dBA","28 (5)","28 (5)"]
["Območje delovanja","Gretje","Stran vode","Min.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["","","","Maks.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["","Hlajenje","Okolje","Min.","°CDB","0 (6)","0 (6)"]
["","","Stran vode","Min.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["","","","Maks.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["Napajanje","Ime","","","","Glejte opombo 7","Glejte opombo 7"]
["Električni grelnik","Napajanje","","Ime","","9W","9W"]
["","","","Faza","","3~","3~"]
["","","","Frekvenca","Hz","50","50"]
["","","","Napetost","V","400","400"]
["","Priporočene varovalke","","","A","20.0 (8)","20.0 (8)"]
["Opombe","","","","","(1) - Kategorija PED enote: Art3§3: izključena iz obsega PED zaradi člena 1, točke 3.6 v okviru 97/23/EC","(1) - Kategorija PED enote: Art3§3: izključena iz obsega PED zaradi člena 1, točke 3.6 v okviru 97/23/EC"]
["","","","","","(2) - Območje delovanja je razširjeno na nižje hitrosti toka samo v primeru, ko enota deluje samo s toplotno črpalko. (Ne pri zagonu, brez delovanja BUH, brez odmrzovanja).","(2) - Območje delovanja je razširjeno na nižje hitrosti toka samo v primeru, ko enota deluje samo s toplotno črpalko. (Ne pri zagonu, brez delovanja BUH, brez odmrzovanja)."]
["","","","","","(3) - Razen vode v enoti. Ta min. količ vode je ustrezna za večino aplikacij. Med krit. procesi bo morda zahtevana dodatna voda.","(3) - Razen vode v enoti. Ta min. količ vode je ustrezna za večino aplikacij. Med krit. procesi bo morda zahtevana dodatna voda."]
["","","","","","(4) - DB/WB 7° C/6° C - LWC 35° C (Dt=5° C)","(4) - DB/WB 7° C/6° C - LWC 35° C (Dt=5° C)"]
["","","","","","(5) - Zvočne vrednosti se merijo v prostoru izoliranem od odmeva. Nivo tlaka zvoka je relativna vrednost, odvisna od oddaljenosti in akustike okolja. Za več informacij, prosimo poglejte skice o nivojih zvoka. Nivo moči zvoka je absolutna vrednost, ki jo ustvari","(5) - Zvočne vrednosti se merijo v prostoru izoliranem od odmeva. Nivo tlaka zvoka je relativna vrednost, odvisna od oddaljenosti in akustike okolja. Za več informacij, prosimo poglejte skice o nivojih zvoka. Nivo moči zvoka je absolutna vrednost, ki jo ustvari"]
["","","","","","(6) - Več podrobnosti preverite na risbi z obratovalnim razponom","(6) - Več podrobnosti preverite na risbi z obratovalnim razponom"]
["","","","","","(7) - Zgoraj navedeno napajanje za krmilno omarico velja samo za dodatni grelnik. Stikalna omarica krmilne omarice je na voljo preko zunanje enote. Izbirni rezervoar za gospodinjsko vročo vodo ima ločeno napajanje.","(7) - Zgoraj navedeno napajanje za krmilno omarico velja samo za dodatni grelnik. Stikalna omarica krmilne omarice je na voljo preko zunanje enote. Izbirni rezervoar za gospodinjsko vročo vodo ima ločeno napajanje."]
["","","","","","(8) - 4 poli 20 A krivulja 400 V izklopilni razred C (glejte diagram ožičenja)","(8) - 4 poli 20 A krivulja 400 V izklopilni razred C (glejte diagram ožičenja)"]
["","","","","","(9) - Izberite premer in vrsto v skladu z državnimi in lokalnimi predpisi","(9) - Izberite premer in vrsto v skladu z državnimi in lokalnimi predpisi"]