{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":37,"n_cols":11,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHVZ-E6V"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHVZ04S18EJ6V","EHVZ04S18EA6V","EHVZ08S18EA6V","EHVZ08S18EJ6V","EHVZ08S23EA6V","EHVZ08S23EJ6V"]
["Ohišje","Barva","","","","Bela + Črna","Bela + Črna","Bela + Črna","Bela + Črna","Bela + Črna","Bela + Črna"]
["","Material","","","","Vnaprej premazana pločevina","Vnaprej premazana pločevina","Vnaprej premazana pločevina","Vnaprej premazana pločevina","Vnaprej premazana pločevina","Vnaprej premazana pločevina"]
["Mere","Enota","","Višina","mm","1,650","1,650","1,650","1,650","1,850","1,850"]
["","","","Širina","mm","595","595","595","595","595","595"]
["","","","Globina","mm","625","625","625","625","625","625"]
["Teža","Enota","","","kg","125","125","125","125","133","133"]
["PED","Kategorija","","","","Čl. 4.3, Glejte opombo 1","Čl. 4.3, Glejte opombo 1","Čl. 4.3, Glejte opombo 1","Čl. 4.3, Glejte opombo 1","Čl. 4.3, Glejte opombo 1","Čl. 4.3, Glejte opombo 1"]
["Raven zvočne moči","Nom.","","","dBA","42 (6)","42 (6)","42 (6)","42 (6)","42 (6)","42 (6)"]
["Raven zvočnega tlaka","Nom.","","","dBA","28 (7)","28 (7)","28 (7)","28 (7)","28 (7)","28 (7)"]
["Območje delovanja","Gretje","Stran vode","Min.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","","Maks.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","Hlajenje","Okolje","Min.","°CDB","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","Stran vode","Min.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","","Maks.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["Napajanje","Ime","","","","Glejte opombo 9","Glejte opombo 9","Glejte opombo 9","Glejte opombo 9","Glejte opombo 9","Glejte opombo 9"]
["Električni grelnik","Napajanje","","Ime","","6V3","6V3","6V3","6V3","6V3","6V3"]
["","","","Faza","","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~"]
["","","","Frekvenca","Hz","50","50","50","50","50","50"]
["","","","Napetost","V","230","230","230","230","230","230"]
["","Priporočene varovalke","","","A","20","20","20","20","20","20"]
["Opombe","","","","","(1) - Kategorija PED enote: Art3§3: izključena iz obsega PED zaradi člena 1, točke 3.6 v okviru 97/23/EC","(1) - Kategorija PED enote: Art3§3: izključena iz obsega PED zaradi člena 1, točke 3.6 v okviru 97/23/EC","(1) - Kategorija PED enote: Art3§3: izključena iz obsega PED zaradi člena 1, točke 3.6 v okviru 97/23/EC","(1) - Kategorija PED enote: Art3§3: izključena iz obsega PED zaradi člena 1, točke 3.6 v okviru 97/23/EC","(1) - Kategorija PED enote: Art3§3: izključena iz obsega PED zaradi člena 1, točke 3.6 v okviru 97/23/EC","(1) - Kategorija PED enote: Art3§3: izključena iz obsega PED zaradi člena 1, točke 3.6 v okviru 97/23/EC"]
["","","","","","(2) - Območje delovanja je razširjeno na nižje hitrosti toka samo v primeru, ko enota deluje samo s toplotno črpalko. (Ne pri zagonu, brez delovanja BUH, brez odmrzovanja).","(2) - Območje delovanja je razširjeno na nižje hitrosti toka samo v primeru, ko enota deluje samo s toplotno črpalko. (Ne pri zagonu, brez delovanja BUH, brez odmrzovanja).","(2) - Območje delovanja je razširjeno na nižje hitrosti toka samo v primeru, ko enota deluje samo s toplotno črpalko. (Ne pri zagonu, brez delovanja BUH, brez odmrzovanja).","(2) - Območje delovanja je razširjeno na nižje hitrosti toka samo v primeru, ko enota deluje samo s toplotno črpalko. (Ne pri zagonu, brez delovanja BUH, brez odmrzovanja).","(2) - Območje delovanja je razširjeno na nižje hitrosti toka samo v primeru, ko enota deluje samo s toplotno črpalko. (Ne pri zagonu, brez delovanja BUH, brez odmrzovanja).","(2) - Območje delovanja je razširjeno na nižje hitrosti toka samo v primeru, ko enota deluje samo s toplotno črpalko. (Ne pri zagonu, brez delovanja BUH, brez odmrzovanja)."]
["","","","","","(3) - Na osnovi dT za 45 K","(3) - Na osnovi dT za 45 K","(3) - Na osnovi dT za 45 K","(3) - Na osnovi dT za 45 K","(3) - Na osnovi dT za 45 K","(3) - Na osnovi dT za 45 K"]
["","","","","","(4) - Vključno s cevmi + PHE + rezervnim grelcem, brez ekspanzijske posode","(4) - Vključno s cevmi + PHE + rezervnim grelcem, brez ekspanzijske posode","(4) - Vključno s cevmi + PHE + rezervnim grelcem, brez ekspanzijske posode","(4) - Vključno s cevmi + PHE + rezervnim grelcem, brez ekspanzijske posode","(4) - Vključno s cevmi + PHE + rezervnim grelcem, brez ekspanzijske posode","(4) - Vključno s cevmi + PHE + rezervnim grelcem, brez ekspanzijske posode"]
["","","","","","(5) - Razen vode v enoti. Ta min. količ vode je ustrezna za večino aplikacij. Med krit. procesi bo morda zahtevana dodatna voda.","(5) - Razen vode v enoti. Ta min. količ vode je ustrezna za večino aplikacij. Med krit. procesi bo morda zahtevana dodatna voda.","(5) - Razen vode v enoti. Ta min. količ vode je ustrezna za večino aplikacij. Med krit. procesi bo morda zahtevana dodatna voda.","(5) - Razen vode v enoti. Ta min. količ vode je ustrezna za večino aplikacij. Med krit. procesi bo morda zahtevana dodatna voda.","(5) - Razen vode v enoti. Ta min. količ vode je ustrezna za večino aplikacij. Med krit. procesi bo morda zahtevana dodatna voda.","(5) - Razen vode v enoti. Ta min. količ vode je ustrezna za večino aplikacij. Med krit. procesi bo morda zahtevana dodatna voda."]
["","","","","","(6) - DB/WB 7° C/6° C - LWC 35° C (Dt=5° C)","(6) - DB/WB 7° C/6° C - LWC 35° C (Dt=5° C)","(6) - DB/WB 7° C/6° C - LWC 35° C (Dt=5° C)","(6) - DB/WB 7° C/6° C - LWC 35° C (Dt=5° C)","(6) - DB/WB 7° C/6° C - LWC 35° C (Dt=5° C)","(6) - DB/WB 7° C/6° C - LWC 35° C (Dt=5° C)"]
["","","","","","(7) - Zvočne vrednosti so izmerjene v pol-gluhem prostoru. Nivo zvočnega tlaka je relativna vrednost, odvisna od oddaljenosti in akustike okolja. Za več informacij glejte sheme z nivoji zvoka.","(7) - Zvočne vrednosti so izmerjene v pol-gluhem prostoru. Nivo zvočnega tlaka je relativna vrednost, odvisna od oddaljenosti in akustike okolja. Za več informacij glejte sheme z nivoji zvoka.","(7) - Zvočne vrednosti so izmerjene v pol-gluhem prostoru. Nivo zvočnega tlaka je relativna vrednost, odvisna od oddaljenosti in akustike okolja. Za več informacij glejte sheme z nivoji zvoka.","(7) - Zvočne vrednosti so izmerjene v pol-gluhem prostoru. Nivo zvočnega tlaka je relativna vrednost, odvisna od oddaljenosti in akustike okolja. Za več informacij glejte sheme z nivoji zvoka.","(7) - Zvočne vrednosti so izmerjene v pol-gluhem prostoru. Nivo zvočnega tlaka je relativna vrednost, odvisna od oddaljenosti in akustike okolja. Za več informacij glejte sheme z nivoji zvoka.","(7) - Zvočne vrednosti so izmerjene v pol-gluhem prostoru. Nivo zvočnega tlaka je relativna vrednost, odvisna od oddaljenosti in akustike okolja. Za več informacij glejte sheme z nivoji zvoka."]
["","","","","","(8) - Glejte obratovalni razpon enote.","(8) - Glejte obratovalni razpon enote.","(8) - Glejte obratovalni razpon enote.","(8) - Glejte obratovalni razpon enote.","(8) - Glejte obratovalni razpon enote.","(8) - Glejte obratovalni razpon enote."]
["","","","","","(9) - Zgoraj omenjeno napajanje za vodno omarico je samo za rezervni grelec. Preklopna omarica in črpalka vodne omarice sta oskrbovani z zunanjo enoto. Izbirni rezervoar za vročo vodo ima ločeno napajanje.","(9) - Zgoraj omenjeno napajanje za vodno omarico je samo za rezervni grelec. Preklopna omarica in črpalka vodne omarice sta oskrbovani z zunanjo enoto. Izbirni rezervoar za vročo vodo ima ločeno napajanje.","(9) - Zgoraj omenjeno napajanje za vodno omarico je samo za rezervni grelec. Preklopna omarica in črpalka vodne omarice sta oskrbovani z zunanjo enoto. Izbirni rezervoar za vročo vodo ima ločeno napajanje.","(9) - Zgoraj omenjeno napajanje za vodno omarico je samo za rezervni grelec. Preklopna omarica in črpalka vodne omarice sta oskrbovani z zunanjo enoto. Izbirni rezervoar za vročo vodo ima ločeno napajanje.","(9) - Zgoraj omenjeno napajanje za vodno omarico je samo za rezervni grelec. Preklopna omarica in črpalka vodne omarice sta oskrbovani z zunanjo enoto. Izbirni rezervoar za vročo vodo ima ločeno napajanje.","(9) - Zgoraj omenjeno napajanje za vodno omarico je samo za rezervni grelec. Preklopna omarica in črpalka vodne omarice sta oskrbovani z zunanjo enoto. Izbirni rezervoar za vročo vodo ima ločeno napajanje."]
["","","","","","(10) - 4 poli 20 A krivulja 400 V izklopilni razred C (glejte diagram ožičenja)","(10) - 4 poli 20 A krivulja 400 V izklopilni razred C (glejte diagram ožičenja)","(10) - 4 poli 20 A krivulja 400 V izklopilni razred C (glejte diagram ožičenja)","(10) - 4 poli 20 A krivulja 400 V izklopilni razred C (glejte diagram ožičenja)","(10) - 4 poli 20 A krivulja 400 V izklopilni razred C (glejte diagram ožičenja)","(10) - 4 poli 20 A krivulja 400 V izklopilni razred C (glejte diagram ožičenja)"]
["","","","","","(11) - 2 pola 20 A krivulja 400 V izklopilni razred C (glejte diagram ožičenja)","(11) - 2 pola 20 A krivulja 400 V izklopilni razred C (glejte diagram ožičenja)","(11) - 2 pola 20 A krivulja 400 V izklopilni razred C (glejte diagram ožičenja)","(11) - 2 pola 20 A krivulja 400 V izklopilni razred C (glejte diagram ožičenja)","(11) - 2 pola 20 A krivulja 400 V izklopilni razred C (glejte diagram ožičenja)","(11) - 2 pola 20 A krivulja 400 V izklopilni razred C (glejte diagram ožičenja)"]