{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":74,"n_cols":7,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EKHHE-CV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EKHHE200CV3","EKHHE260CV3"]
["Čas segrevanja","Maks.","","","hh:mm","08:17:00","10:14:00"]
["COP","","","","","4.23","4.23"]
["Sanitarna topla voda","Izhodna moč","","Nom.","kW","1.82","1.82"]
["Mere","Enota","","Višina","mm","1607","1892"]
["","","","Premer","mm","628","628"]
["Teža","Enota","","Prazno","kg","85","97"]
["Mere","Enota","Višina","Integrirano na notranji enoti","mm","1607","1892"]
["Teža","Enota v embalaži","","","kg","96","109"]
["Mesto namestitve","","","","","notranji","notranji"]
["Kompresor","Tip","","","","Rotacijski","Rotacijski"]
["Hladilno sredstvo","Tip","","","","R-134a","R-134a"]
["Toplotna črpalka","Ime","","","","EKHHE200CV3","EKHHE260CV3"]
["Hladilno sredstvo","GWP","","","","1430","1430"]
["","Polnjenje","","","tCO2Eq","0.7","0.7"]
["","Polnitev","","","kg","1","1"]
["Toplotna črpalka","Grelna kapaciteta","","","kW","0.43","0.43"]
["","Ohišje","","Barva","","Bela","Bela"]
["","Mere","Enota","Višina","mm","1607","1892"]
["","","","Širina","mm","628","628"]
["","","","Globina","mm","628","628"]
["","Teža","","Enota","kg","85","97"]
["","","","Enota v embalaži","kg","96","109"]
["","Mesto namestitve","","","","Samo v zaprtih prostorih","Samo v zaprtih prostorih"]
["","Namestitev","","Razred IP","","IP24","IP24"]
["","","","Razdalja od stene","mm","200","200"]
["","Območje delovanja","Okolje","Min.","°CDB","-7","-7"]
["","","","Maks.","°CDB","43","43"]
["","Raven zvočnega tlaka","","Nom.","dBA","50","50"]
["","","","Nočni tihi način","dBA","50.0","50.0"]
["","Hladilno sredstvo","","Tip","","R-134a","R-134a"]
["","","","GWP","","1430","1430"]
["","","","Polnjenje","tCO2Eq","3.5","3.5"]
["","","","Polnjenje","kg","1","1"]
["","Metoda odmrzovanja","","","","Odmrzovanje z vročim plinom","Odmrzovanje z vročim plinom"]
["","Sistemski pritisk","","Maks.","bar","7","7"]
["Rezervoar","Zmogljivost vgrajenega grelnega elementa","","Nom.","kW","1.5","1.5"]
["","Ohišje","","Barva","","Bela","Bela"]
["","","","Material","","Emajlirano jeklo","Emajlirano jeklo"]
["","Mesto namestitve","","","","Samo v zaprtih prostorih","Samo v zaprtih prostorih"]
["","Namestitev","","Razred IP","","IP24","IP24"]
["","","","Možna priključitev na solarni toplotni zbiralnik","","Brez","Brez"]
["","","","Odprtina za kroženje v rezervoarju","","Brez","Brez"]
["Splošno","Opis izdelka","","Toplotna črpalka zrak-voda","","Da","Da"]
["","","","Oznaka modela","","EKHHE200CV3","EKHHE260CV3"]
["","Dopolnilni grelnik","","Vrsta dovoda energije","","Elektrika","Elektrika"]
["","Podatki o dobavitelju/proizvajalcu","","Ime blagovne znamke","","Daikin Europe N.V.","Daikin Europe N.V."]
["","LW(A) Raven zvočne moči (skladno z EN14825)","","Znotraj","dBA","50","50"]
["Gretje sanitarne tople vode","Splošno","","Profil deklarirane obremenitve","","L","XL"]
["","","","Funkcija za določitev gretja vode izven vršnih ur","","Da","Da"]
["","","","Razred energijske učinkovitosti gretje vode","","A+","A+"]
["Gretje gosp. vode","Splošno","","Nast. temp. termost.","°C","55","55"]
["Zvočna moč","Gretje gosp. vode","","Zun. enota","dBA","49","49"]
["","","","Notr. enota","dBA","50","50"]
["Gretje sanitarne tople vode","Povprečno podnebje","","AEC (Letna poraba elektrike)","kWh","758","1203"]
["","","","Qelec (Dnevna poraba elektrike)","kWh","2.08","3.30"]
["","Hladno podnebje","","AEC (Letna poraba elektrike)","kWh","979","1672"]
["","","","Qelec (Dnevna poraba elektrike)","kWh","2.68","4.58"]
["","Toplo podnebje","","AEC (Letna poraba elektrike)","kWh","698","1132"]
["","","","Qelec (Dnevna poraba elektrike)","kWh","1.91","3.10"]
["Razpon energetske učinkovitosti","","","","","A+ ~ F","A+ ~ F"]
["Toplotna črpalka","Napajanje","","Faza","","1P","1P"]
["","","","Frekvenca","Hz","50","50"]
["","","","Napetost","V","230","230"]
["","","","Maksimalni obratovalni tok","A","8.5","8.5"]
["","","","Priporočena uporaba","A","2.43","2.43"]
["Rezervoar","Napajanje","","Faza","","1P","1P"]
["","","","Frekvenca","Hz","50","50"]
["","","","Napetost","V","230","230"]