{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":77,"n_cols":7,"rows_kept":77,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EKHLE-CV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EKHLE200CV3","EKHLE260CV3"]
["Čas segrevanja","Maks.","","","hh:mm","07:16:00","09:44:00"]
["COP","","","","","4.32","4.32"]
["Sanitarna topla voda","Izhodna moč","","Nom.","kW","1.6","1.6"]
["Enakovredna prostornina tople vode","Maks.","","","l","247","340"]
["Mere","Enota","","Višina","mm","1607","1892"]
["","","","Premer","mm","628","628"]
["Teža","Enota","","Prazno","kg","86","98"]
["Mere","Enota","Višina","Integrirano na notranji enoti","mm","1607","1892"]
["Teža","Enota v embalaži","","","kg","97","110"]
["Mesto namestitve","","","","","notranji","notranji"]
["Razred IP","","","","","IP24","IP24"]
["Kompresor","Tip","","","","Rotacijski","Rotacijski"]
["Hladilno sredstvo","Tip","","","","R-134a","R-134a"]
["Toplotna črpalka","Ime","","","","EKHLE200CV3","EKHLE260CV3"]
["Hladilno sredstvo","GWP","","","","1,430.0","1,430.0"]
["","Polnjenje","","","tCO2Eq","1.43","1.43"]
["","Polnitev","","","kg","1.00","1.00"]
["Toplotna črpalka","Grelna kapaciteta","","","kW","0.37","0.37"]
["","Ohišje","","Barva","","Bela","Bela"]
["","Mere","Enota","Višina","mm","1607","1892"]
["","","","Širina","mm","628","628"]
["","","","Globina","mm","628","628"]
["","Teža","","Enota","kg","86","98"]
["","","","Enota v embalaži","kg","97","110"]
["","Mesto namestitve","","","","Samo v zaprtih prostorih","Samo v zaprtih prostorih"]
["","Namestitev","","Razred IP","","IP24","IP24"]
["","","","Razdalja od stene","mm","200","200"]
["","Kompresor","","Tip","","Rotacijski","Rotacijski"]
["","Območje delovanja","Okolje","Min.","°CDB","4","4"]
["","","","Maks.","°CDB","43","43"]
["","Raven zvočnega tlaka","","Nom.","dBA","52","52"]
["","","","Nočni tihi način","dBA","52.0","52.0"]
["","Hladilno sredstvo","","Tip","","R-134a","R-134a"]
["","","","GWP","","1,430.00","1,430.00"]
["","","","Polnjenje","tCO2Eq","1.43","1.43"]
["","","","Polnjenje","kg","1.000","1.000"]
["","Metoda odmrzovanja","","","","N/A","N/A"]
["","Samodejni zagon odmrzovanja","","","°C","N/A","N/A"]
["","Sistemski pritisk","","Maks.","bar","7","7"]
["Rezervoar","Zmogljivost vgrajenega grelnega elementa","","Nom.","kW","1.5","1.5"]
["","Ohišje","","Barva","","Bela","Bela"]
["","","","Material","","Emajlirano jeklo","Emajlirano jeklo"]
["","Mesto namestitve","","","","Samo v zaprtih prostorih","Samo v zaprtih prostorih"]
["","Namestitev","","Razred IP","","IP24","IP24"]
["","","","Možna priključitev na solarni toplotni zbiralnik","","Brez","Brez"]
["","","","Odprtina za kroženje v rezervoarju","","Brez","Brez"]
["Splošno","Opis izdelka","","Toplotna črpalka zrak-voda","","Da","Da"]
["","","","Oznaka modela","","EKHLE200CV3","EKHLE260CV3"]
["","Dopolnilni grelnik","","Vrsta dovoda energije","","Elektrika","Elektrika"]
["","Podatki o dobavitelju/proizvajalcu","","Ime blagovne znamke","","Daikin Europe N.V.","Daikin Europe N.V."]
["","LW(A) Raven zvočne moči (skladno z EN14825)","","Znotraj","dBA","52.0","52.0"]
["Gretje sanitarne tople vode","Splošno","","Profil deklarirane obremenitve","","L","XL"]
["","","","Funkcija za določitev gretja vode izven vršnih ur","","Da","Da"]
["","","","Razred energijske učinkovitosti gretje vode","","A+","A+"]
["Gretje gosp. vode","Splošno","","Nast. temp. termost.","°C","55","55"]
["Zvočna moč","Gretje gosp. vode","","Notr. enota","dBA","52","52"]
["Gretje sanitarne tople vode","Povprečno podnebje","","AEC (Letna poraba elektrike)","kWh","883","1315"]
["","","","Qelec (Dnevna poraba elektrike)","kWh","2.420","3.600"]
["","Hladno podnebje","","AEC (Letna poraba elektrike)","kWh","883","1315"]
["","","","Qelec (Dnevna poraba elektrike)","kWh","2.420","3.600"]
["","Toplo podnebje","","AEC (Letna poraba elektrike)","kWh","883","1315"]
["","","","Qelec (Dnevna poraba elektrike)","kWh","2.420","3.600"]
["Razpon energetske učinkovitosti","","","","","A+ ~ F","A+ ~ F"]
["Toplotna črpalka","Napajanje","","Faza","","1P","1P"]
["","","","Frekvenca","Hz","50","50"]
["","","","Napetost","V","230","230"]
["","","","Maksimalni obratovalni tok","A","8","8"]
["","","","Priporočena uporaba","A","2","2"]
["Rezervoar","Napajanje","","Faza","","1P","1P"]
["","","","Frekvenca","Hz","50","50"]
["","","","Napetost","V","230","230"]