{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":6,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ELBX-E9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ELBX12EF9W"]
["Ohišje","Barva","","","","Bela + Črna"]
["","Material","","","","Smola, galvanizirana pločevina"]
["Mere","Enota","","Višina","mm","840"]
["","","","Širina","mm","440"]
["","","","Globina","mm","390"]
["Teža","Enota","","","kg","48.5"]
["PED","Kategorija","","","","Kategorija II"]
["Raven zvočne moči","Nom.","","","dBA","44.0 (3)"]
["Raven zvočnega tlaka","Nom.","","","dBA","30.0 (4)"]
["Območje delovanja","Gretje","Stran vode","Min.","°C","15 (5)"]
["","","","Maks.","°C","65 (5)"]
["","Hlajenje","Okolje","Min.","°CDB","10 (5)"]
["","","Stran vode","Min.","°C","5 (5)"]
["","","","Maks.","°C","22 (5)"]
["Napajanje","Ime","","","","Glejte opombo 6"]
["Električni grelnik","Napajanje","","Ime","","9W"]
["","","","Faza","","3~"]
["","","","Frekvenca","Hz","50"]
["","","","Napetost","V","400"]
["","Priporočene varovalke","","","A","20.000 (7)"]
["Opombe","","","","","(1) - Obratovalno območje je razširjeno na nižje hitrosti pretoka glede na način delovanja − glejte krivuljo ESP."]
["","","","","","(2) - Brez volumna vode v enoti. Ta volumen bo zagotavljal zadostno energijo za odmrzovanje za vse aplikacije, vendar tega volumna ni možno pomnožiti z 0,66, če je nastavitvena točka gretja ≥ 45° C (npr. tuljave ventilatorja)"]
["","","","","","(3) - Izmerjeno s padcem tlaka 10 kPa v sistemu za gretje pri temperaturi izstopne vode 47-55 °C v prostoru s temperaturo 20 °C. DB/WB 7 °C/6°."]
["","","","","","(4) - Zvočne vrednosti se merijo v prostoru izoliranem od odmeva. Nivo tlaka zvoka je relativna vrednost, odvisna od oddaljenosti in akustike okolja. Za več informacij, prosimo poglejte skice o nivojih zvoka. Nivo moči zvoka je absolutna vrednost, ki jo ustvari"]
["","","","","","(5) - Več podrobnosti preverite na risbi z obratovalnim razponom"]
["","","","","","(6) - Zgoraj omenjeno napajanje za vodno omarico je samo za rezervni grelec. Preklopna omarica in črpalka vodne omarice sta oskrbovani z zunanjo enoto. Izbirni rezervoar za vročo vodo ima ločeno napajanje."]
["","","","","","(7) - 4 poli 20 A krivulja 400 V izklopilni razred C (glejte diagram ožičenja)"]
["","","","","","(8) - Izberite premer in vrsto v skladu z državnimi in lokalnimi predpisi"]