{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":11,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ELVZ-E9W / ERRA08-12EV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ELVZ12S18EJ9W / ERRA08EAV3","ELVZ12S23EJ9W / ERRA08EAV3","ELVZ12S18EJ9W / ERRA10EAV3","ELVZ12S23EJ9W / ERRA10EAV3","ELVZ12S18EJ9W / ERRA12EAV3","ELVZ12S23EJ9W / ERRA12EAV3"]
["Grelna kapaciteta","Min.","","","kW","3.45","3.45","3.45","3.45","3.45","3.45"]
["","Nom.","","","kW","6.17","6.17","6.17","6.17","6.17","6.17"]
["","Maks.","","","kW","7.95","7.95","9.25","9.25","9.97","9.97"]
["Vhodna moč","Gretje","","Min.","kW","0.72","0.72","0.72","0.72","0.72","0.72"]
["","","","Nom.","kW","1.25","1.25","1.25","1.25","1.25","1.25"]
["","","","Maks.","kW","1.69","1.69","2.04","2.04","2.28","2.28"]
["","Segrevanje gospodinjske vode od 10°C do 50°C","","Naz.","kWh","2.63","3.19","2.63","3.19","2.63","3.19"]
["Čas segrevanja od 10°C do 50°C","ure","","","","1 ura  51 min.","2 uri 10 min.","1 ura  51 min.","2 uri 10 min.","1 ura  51 min.","2 uri 10 min."]
["COP","","","","","4.92","4.92","4.92","4.92","4.92","4.92"]
["Gretje sanitarne tople vode","Splošno","","Profil deklarirane obremenitve","","L","L","L","L","L","L"]
["","Povprečno podnebje","","Razred energijske učinkovitosti gretje vode","","A+","A+","A+","A+","A+","A+"]
["Ogrevanje prostora","Izhod vode v povprečnem podnebju 55°C","Splošno","SCOP","","3.34","3.34","3.34","3.34","3.44","3.44"]
["","","","Razred učinkovitosti sezonskega ogrevanja prostora","","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Izhod vode v povprečnem podnebju 35°C","Splošno","SCOP","","4.69","4.69","4.71","4.71","4.71","4.71"]
["","","","Razred učinkovitosti sezonskega ogrevanja prostora","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Opombe","","","","","(1) - Zmogljivost v skladu s standardom EN14511 in veljavna za toplo vodo v razponu dT = 3~8 °C pri Ta 7 °C","(1) - Zmogljivost v skladu s standardom EN14511 in veljavna za toplo vodo v razponu dT = 3~8 °C pri Ta 7 °C","(1) - Zmogljivost v skladu s standardom EN14511 in veljavna za toplo vodo v razponu dT = 3~8 °C pri Ta 7 °C","(1) - Zmogljivost v skladu s standardom EN14511 in veljavna za toplo vodo v razponu dT = 3~8 °C pri Ta 7 °C","(1) - Zmogljivost v skladu s standardom EN14511 in veljavna za toplo vodo v razponu dT = 3~8 °C pri Ta 7 °C","(1) - Zmogljivost v skladu s standardom EN14511 in veljavna za toplo vodo v razponu dT = 3~8 °C pri Ta 7 °C"]
["","","","","","(2) - Pogoji: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 35° C (DT = 5° C)","(2) - Pogoji: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 35° C (DT = 5° C)","(2) - Pogoji: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 35° C (DT = 5° C)","(2) - Pogoji: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 35° C (DT = 5° C)","(2) - Pogoji: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 35° C (DT = 5° C)","(2) - Pogoji: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 35° C (DT = 5° C)"]
["","","","","","(3) - Vhodna moč je skupna vhodna moč notranjih in zunanjih enot, vključno z obtočno črpalko; v skladu z EN14511","(3) - Vhodna moč je skupna vhodna moč notranjih in zunanjih enot, vključno z obtočno črpalko; v skladu z EN14511","(3) - Vhodna moč je skupna vhodna moč notranjih in zunanjih enot, vključno z obtočno črpalko; v skladu z EN14511","(3) - Vhodna moč je skupna vhodna moč notranjih in zunanjih enot, vključno z obtočno črpalko; v skladu z EN14511","(3) - Vhodna moč je skupna vhodna moč notranjih in zunanjih enot, vključno z obtočno črpalko; v skladu z EN14511","(3) - Vhodna moč je skupna vhodna moč notranjih in zunanjih enot, vključno z obtočno črpalko; v skladu z EN14511"]
["","","","","","(4) - Preizkus pri Ta DB/WB 7 °C/6 °C. V skladu z EN 16147.","(4) - Preizkus pri Ta DB/WB 7 °C/6 °C. V skladu z EN 16147.","(4) - Preizkus pri Ta DB/WB 7 °C/6 °C. V skladu z EN 16147.","(4) - Preizkus pri Ta DB/WB 7 °C/6 °C. V skladu z EN 16147.","(4) - Preizkus pri Ta DB/WB 7 °C/6 °C. V skladu z EN 16147.","(4) - Preizkus pri Ta DB/WB 7 °C/6 °C. V skladu z EN 16147."]
["","","","","","(5) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) s črpalko na polni hitrosti","(5) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) s črpalko na polni hitrosti","(5) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) s črpalko na polni hitrosti","(5) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) s črpalko na polni hitrosti","(5) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) s črpalko na polni hitrosti","(5) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) s črpalko na polni hitrosti"]