{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":8,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EPRA014-018DW"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EPRA14DAW1","EPRA16DAW1","EPRA18DAW1"]
["Mere","Enota","","Višina","mm","1003","1003","1003"]
["","","","Širina","mm","1270","1270","1270"]
["","","","Globina","mm","533","533","533"]
["Teža","Enota","","","kg","151","151","151"]
["Del. doseg","Hlajenje","","Min.","°CDB","10","10","10"]
["","","","Maks.","°CDB","43","43","43"]
["Območje delovanja","Vroča voda","","Min.","°CDB","-28","-28","-28"]
["Del. doseg","Gosp. topla voda","","Maks.","°CDB","35","35","35"]
["Raven zvočne moči","Gretje","","Nom.","dBA","56.0","56.0","59.0"]
["","Hlajenje","","Nom.","dBA","56.0","56.0","59.0"]
["Raven zvočnega tlaka","Gretje","","Nom.","dBA","43.0","43.0","48.0"]
["","Hlajenje","","Nom.","dBA","43","43","48"]
["Hladilno sredstvo","Tip","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0"]
["","Polnjenje","","","tCO2Eq","2.84","2.84","2.84"]
["","Polnitev","","","kg","4.2","4.2","4.2"]
["Priključki napeljave","Višinska razlika","IU - OU","Maks.","m","10.0","10.0","10.0"]
["Napajanje","Ime","","","","W1","W1","W1"]
["","Faza","","","","3~","3~","3~"]
["","Frekvenca","","","Hz","50","50","50"]
["","Napetost","","","V","400","400","400"]
["Tok","Priporočene varovalke","","","A","16","16","16"]
["Opombe","","","","","(1) - Hlajenje Ta 35° C - LWE 18° C (DT = 5° C); Gretje Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 35° C (DT = 5° C)","(1) - Hlajenje Ta 35° C - LWE 18° C (DT = 5° C); Gretje Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 35° C (DT = 5° C)","(1) - Hlajenje Ta 35° C - LWE 18° C (DT = 5° C); Gretje Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 35° C (DT = 5° C)"]
["","","","","","(2) - Raven zvočnega tlaka je merjena z mikrofonom, postavljenim na določeni razdalji od enote. To je relativna vrednost, ki je odvisna od razdalje in akustičnega okolja. Več informacij poiščite na skici zvočnega spektra. Pogoj: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C).","(2) - Raven zvočnega tlaka je merjena z mikrofonom, postavljenim na določeni razdalji od enote. To je relativna vrednost, ki je odvisna od razdalje in akustičnega okolja. Več informacij poiščite na skici zvočnega spektra. Pogoj: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C).","(2) - Raven zvočnega tlaka je merjena z mikrofonom, postavljenim na določeni razdalji od enote. To je relativna vrednost, ki je odvisna od razdalje in akustičnega okolja. Več informacij poiščite na skici zvočnega spektra. Pogoj: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)."]
["","","","","","(3) - Odstotek grelne zmogljivosti pri Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Odstotek grelne zmogljivosti pri Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Odstotek grelne zmogljivosti pri Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]