{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":36,"n_cols":8,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ERRA08-12EV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ERRA08EAV3","ERRA10EAV3","ERRA12EAV3"]
["Mere","Enota","","Višina","mm","1,003","1,003","1,003"]
["","","","Širina","mm","1270","1270","1270"]
["","","","Globina","mm","533","533","533"]
["Teža","Enota","","","kg","107","107","107"]
["Ventilator","Hitrost pretoka zraka","Gretje","Visok","m³/min","89.9","89.9","89.9"]
["","","Hlajenje","Visok","m³/min","80.1","80.1","80.1"]
["Del. doseg","Hlajenje","","Min.","°CDB","10","10","10"]
["","","","Maks.","°CDB","43","43","43"]
["Območje delovanja","Vroča voda","","Min.","°CDB","-25","-25","-25"]
["Del. doseg","Gosp. topla voda","","Maks.","°CDB","35","35","35"]
["Raven zvočne moči","Gretje","","Nom.","dBA","56.0","56.0","56.0"]
["","Hlajenje","","Nom.","dBA","60.1","60.6","61.5"]
["Raven zvočnega tlaka","Gretje","","Nom.","dBA","40.6","40.6","40.6"]
["","Hlajenje","","Nom.","dBA","47","47.4","48.5"]
["Hladilno sredstvo","Tip","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0"]
["","Polnjenje","","","tCO2Eq","2.19","2.19","2.19"]
["","Polnitev","","","kg","3.25","3.25","3.25"]
["Priključki cevne napeljave","Tekočina","","Zun. premer","mm","6.35","6.35","6.35"]
["","Plin","","Zun. premer","mm","15.9","15.9","15.9"]
["Priključki napeljave","Višinska razlika","IU - OU","Maks.","m","30.0","30.0","30.0"]
["Napajanje","Ime","","","","V3","V3","V3"]
["","Faza","","","","1~","1~","1~"]
["","Frekvenca","","","Hz","50","50","50"]
["","Napetost","","","V","230","230","230"]
["Tok","Priporočene varovalke","","","A","32","32","32"]
["Opombe","","","","","(1) - Hlajenje Ta 35° C - LWE 18° C (DT = 5° C); Gretje Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 35° C (DT = 5° C)","(1) - Hlajenje Ta 35° C - LWE 18° C (DT = 5° C); Gretje Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 35° C (DT = 5° C)","(1) - Hlajenje Ta 35° C - LWE 18° C (DT = 5° C); Gretje Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 35° C (DT = 5° C)"]
["","","","","","(2) - 2. pogoj: hlajenje Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C); ogrevanje Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C)","(2) - 2. pogoj: hlajenje Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C); ogrevanje Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C)","(2) - 2. pogoj: hlajenje Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C); ogrevanje Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(3) - Nivo tlaka zvoka je relativna vrednost, odvisna od oddaljenosti in akustike okolja. Za več informacij, prosimo poglejte skice o nivojih zvoka.","(3) - Nivo tlaka zvoka je relativna vrednost, odvisna od oddaljenosti in akustike okolja. Za več informacij, prosimo poglejte skice o nivojih zvoka.","(3) - Nivo tlaka zvoka je relativna vrednost, odvisna od oddaljenosti in akustike okolja. Za več informacij, prosimo poglejte skice o nivojih zvoka."]
["","","","","","(4) - Raven zvočnega tlaka je merjena z mikrofonom, postavljenim na določeni razdalji od enote. To je relativna vrednost, ki je odvisna od razdalje in akustičnega okolja. Več informacij poiščite na skici zvočnega spektra. Pogoj: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C).","(4) - Raven zvočnega tlaka je merjena z mikrofonom, postavljenim na določeni razdalji od enote. To je relativna vrednost, ki je odvisna od razdalje in akustičnega okolja. Več informacij poiščite na skici zvočnega spektra. Pogoj: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C).","(4) - Raven zvočnega tlaka je merjena z mikrofonom, postavljenim na določeni razdalji od enote. To je relativna vrednost, ki je odvisna od razdalje in akustičnega okolja. Več informacij poiščite na skici zvočnega spektra. Pogoj: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C)."]