{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":7,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETBX12E6V"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETBX12EF6V","ETBX12EJ6V"]
["Ohišje","Barva","","","","Bela + Črna","Bela + Črna"]
["","Material","","","","Smola, galvanizirana pločevina","Smola, galvanizirana pločevina"]
["Mere","Enota","","Višina","mm","840","840"]
["","","","Širina","mm","440","440"]
["","","","Globina","mm","390","390"]
["Teža","Enota","","","kg","36.5","36.5"]
["Raven zvočne moči","Nom.","","","dBA","44.0","44.0 (4)"]
["Raven zvočnega tlaka","Nom.","","","dBA","30.0","30.0 (5)"]
["Območje delovanja","Gretje","Stran vode","Min.","°C","0","0 (6)"]
["","","","Maks.","°C","0","0 (6)"]
["","Hlajenje","Okolje","Min.","°CDB","0","0 (6)"]
["","","Stran vode","Min.","°C","0","0 (6)"]
["","","","Maks.","°C","0","0 (6)"]
["Napajanje","Ime","","","","Glejte opombo 8","Glejte opombo 8"]
["Električni grelnik","Napajanje","","Ime","","6V3","6V3"]
["","","","Faza","","1~ / 3~","1~ / 3~"]
["","","","Frekvenca","Hz","50","50"]
["","","","Napetost","V","230","230"]
["","Priporočene varovalke","","","A","20","20 (9)"]
["Opombe","","","","","(1) - Območje delovanja je razširjeno na nižje hitrosti toka samo v primeru, ko enota deluje samo s toplotno črpalko. (Ne pri zagonu, brez delovanja BUH, brez odmrzovanja).","(1) - Območje delovanja je razširjeno na nižje hitrosti toka samo v primeru, ko enota deluje samo s toplotno črpalko. (Ne pri zagonu, brez delovanja BUH, brez odmrzovanja)."]
["","","","","","(2) - Vključno s cevno napeljavo + dodatnim grelcem; brez ekspanzijske posode","(2) - Vključno s cevno napeljavo + dodatnim grelcem; brez ekspanzijske posode"]
["","","","","","(3) - Razen vode v enoti. Ta min. količ vode je ustrezna za večino aplikacij. Med krit. procesi bo morda zahtevana dodatna voda.","(3) - Razen vode v enoti. Ta min. količ vode je ustrezna za večino aplikacij. Med krit. procesi bo morda zahtevana dodatna voda."]
["","","","","","(4) - Izmerjeno s padcem tlaka 10 kPa v sistemu za gretje pri temperaturi izstopne vode 47-55 °C v prostoru s temperaturo 20 °C. DB/WB 7 °C/6°.","(4) - Izmerjeno s padcem tlaka 10 kPa v sistemu za gretje pri temperaturi izstopne vode 47-55 °C v prostoru s temperaturo 20 °C. DB/WB 7 °C/6°."]
["","","","","","(5) - Vrednost je merjena v anehoični komori na razdalji 1 m od enote. To je relativna vrednost, odvisna od oddaljenosti in akustike okolja. Navedena raven zvočnega tlaka je izmerjena s padcem tlaka 10 kPa v sistemu za gretje pri temperaturi izstopne vode 47-55 °C v prostoru s temperaturo 20 °C.","(5) - Vrednost je merjena v anehoični komori na razdalji 1 m od enote. To je relativna vrednost, odvisna od oddaljenosti in akustike okolja. Navedena raven zvočnega tlaka je izmerjena s padcem tlaka 10 kPa v sistemu za gretje pri temperaturi izstopne vode 47-55 °C v prostoru s temperaturo 20 °C."]
["","","","","","(6) - Glejte obratovalni razpon enote.","(6) - Glejte obratovalni razpon enote."]
["","","","","","(7) - Odvisno od tipa obratovalnega načina, glejte priročnik za namestitev.","(7) - Odvisno od tipa obratovalnega načina, glejte priročnik za namestitev."]
["","","","","","(8) - 4 poli 20 A krivulja 400 V izklopilni razred C (glejte diagram ožičenja)","(8) - Zgoraj omenjeno napajanje za vodno omarico je samo za rezervni grelec. Preklopna omarica in črpalka vodne omarice sta oskrbovani z zunanjo enoto. Izbirni rezervoar za vročo vodo ima ločeno napajanje."]
["","","","","","","(9) - 4 poli 20 A krivulja 400 V izklopilni razred C (glejte diagram ožičenja)"]