{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":37,"n_cols":11,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETSHB16E / EPRA014-018DW"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETSHB16P50EF / EPRA14DAW1","ETSHB16P30EF / EPRA14DAW1","ETSHB16P30EF / EPRA16DAW1","ETSHB16P50EF / EPRA16DAW1","ETSHB16P30EF / EPRA18DAW1","ETSHB16P50EF / EPRA18DAW1"]
["Gretje sanitarne tople vode","Splošno","","Profil deklarirane obremenitve","","XL","","L","XL","L","XL"]
["","Povprečno podnebje","","Razred energijske učinkovitosti gretje vode","","A+","","A+","A+","A+","A+"]
["COP","","","","","4.79 (2)","4.79 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)"]
["Notranja enota","","","","","ETSHB16P50EF","ETSHB16P30EF","ETSHB16P30EF","ETSHB16P50EF","ETSHB16P30EF","ETSHB16P50EF"]
["Ogrevanje prostora","Izhod vode v povprečnem podnebju 55°C","Splošno","Seasonal space heating eff. class","","A++","","A++","A++","A++","A++"]
["","","","ηs (Sezonska učinkovitost ogrevanja prostora)","%","140","","140","140","140","140"]
["","","","SCOP","","3.57","","3.57","3.57","3.57","3.57"]
["Grelna kapaciteta","Nom.","","","kW","5.90 (2)","","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)"]
["","Min.","","","kW","3.70 (1)","","3.96 (1)","3.96 (1)","4.40 (1)","4.40 (1)"]
["","Maks.","","","kW","9.75 (1)","","10.44 (1)","10.44 (1)","11.60 (1)","11.60 (1)"]
["Vhodna moč","Gretje","","Maks.","kW","2.17 (5)","","2.32 (5)","2.32 (5)","2.58 (5)","2.58 (5)"]
["","","","Min.","kW","0.84 (5)","","0.90 (5)","0.90 (5)","1.00 (5)","1.00 (5)"]
["","","","Nom.","kW","1.23 (2)","","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)"]
["Opombe","","","","","(1) - Zmogljivost v skladu s standardom EN14511 in veljavna za toplo vodo v razponu dT = 3~8 °C pri Ta 7 °C","(1) - Zmogljivost v skladu s standardom EN14511 in veljavna za toplo vodo v razponu dT = 3~8 °C pri Ta 7 °C","(1) - Zmogljivost v skladu s standardom EN14511 in veljavna za toplo vodo v razponu dT = 3~8 °C pri Ta 7 °C","(1) - Zmogljivost v skladu s standardom EN14511 in veljavna za toplo vodo v razponu dT = 3~8 °C pri Ta 7 °C","(1) - Zmogljivost v skladu s standardom EN14511 in veljavna za toplo vodo v razponu dT = 3~8 °C pri Ta 7 °C","(1) - Zmogljivost v skladu s standardom EN14511 in veljavna za toplo vodo v razponu dT = 3~8 °C pri Ta 7 °C"]
["","","","","","(2) - Pogoji: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 35° C (DT = 5° C)","(2) - Pogoji: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 35° C (DT = 5° C)","(2) - Pogoji: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 35° C (DT = 5° C)","(2) - Pogoji: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 35° C (DT = 5° C)","(2) - Pogoji: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 35° C (DT = 5° C)","(2) - Pogoji: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 35° C (DT = 5° C)"]
["","","","","","(3) - Hlajenje: EW 23°C; LW 18°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(3) - Hlajenje: EW 23°C; LW 18°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(3) - Hlajenje: EW 23°C; LW 18°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(3) - Hlajenje: EW 23°C; LW 18°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(3) - Hlajenje: EW 23°C; LW 18°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(3) - Hlajenje: EW 23°C; LW 18°C; okoljski pogoji: 35°CDB"]
["","","","","","(4) - Hlajenje: EW 12°C; LW 7°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(4) - Hlajenje: EW 12°C; LW 7°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(4) - Hlajenje: EW 12°C; LW 7°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(4) - Hlajenje: EW 12°C; LW 7°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(4) - Hlajenje: EW 12°C; LW 7°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(4) - Hlajenje: EW 12°C; LW 7°C; okoljski pogoji: 35°CDB"]
["","","","","","(5) - Vhodna moč je skupna vhodna moč notranjih in zunanjih enot, vključno z obtočno črpalko; v skladu z EN14511","(5) - Vhodna moč je skupna vhodna moč notranjih in zunanjih enot, vključno z obtočno črpalko; v skladu z EN14511","(5) - Vhodna moč je skupna vhodna moč notranjih in zunanjih enot, vključno z obtočno črpalko; v skladu z EN14511","(5) - Vhodna moč je skupna vhodna moč notranjih in zunanjih enot, vključno z obtočno črpalko; v skladu z EN14511","(5) - Vhodna moč je skupna vhodna moč notranjih in zunanjih enot, vključno z obtočno črpalko; v skladu z EN14511","(5) - Vhodna moč je skupna vhodna moč notranjih in zunanjih enot, vključno z obtočno črpalko; v skladu z EN14511"]
["Grelna kapaciteta","Min.","","","kW","","3.70 (1)"]
["","Nom.","","","kW","","5.90 (2)"]
["","Maks.","","","kW","","9.75 (1)"]
["Vhodna moč","Gretje","","Min.","kW","","0.84 (5)"]
["","","","Nom.","kW","","1.23 (2)"]
["","","","Maks.","kW","","2.17 (5)"]
["Gretje sanitarne tople vode","Splošno","","Profil deklarirane obremenitve","","","L"]
["","Povprečno podnebje","","Razred energijske učinkovitosti gretje vode","","","A+"]
["Ogrevanje prostora","Izhod vode v povprečnem podnebju 55°C","Splošno","SCOP","","","3.57"]
["","","","Razred učinkovitosti sezonskega ogrevanja prostora","","","A++"]
["","Izhod vode v povprečnem podnebju 35°C","Splošno","SCOP","","","4.71"]
["","","","Razred učinkovitosti sezonskega ogrevanja prostora","","","A+++"]
["Razpon energetske učinkovitosti","","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]