{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":11,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETSX16E / EPRA14-18DW7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETSX16P30EF / EPRA14DAW17","ETSX16P50EF / EPRA14DAW17","ETSX16P30EF / EPRA16DAW17","ETSX16P50EF / EPRA16DAW17","ETSX16P30EF / EPRA18DAW17","ETSX16P50EF / EPRA18DAW17"]
["Grelna kapaciteta","Min.","","","kW","37.00","37.00","396.00","396.00","44.00","44.00"]
["","Nom.","","","kW","59.0","59.0","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)"]
["","Maks.","","","kW","975.00","975.00","1,044.00","1,044.00","116.00","116.00"]
["Hladilna kapaciteta","Nom.","","","kW","106, 69.0","106, 69.0","115, 788","115, 788","125, 886","125, 886"]
["Vhodna moč","Gretje","","Min.","kW","84.00","84.00","9.00","9.00","1.00 (5)","1.00 (5)"]
["","","","Nom.","kW","123","123","18.0","18.0","18.0","18.0"]
["","","","Maks.","kW","217.00","217.00","232.00","232.00","258.00","258.00"]
["","Hlajenje","","Nom.","kW","255, 256","255, 256","28.0, 293","28.0, 293","305, 331","305, 331"]
["COP","","","","","479.00","479.00","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)"]
["EER","","","","","413.00, 27.00","413.00, 27.00","411.00, 269.00","411.00, 269.00","409.00, 268.00","409.00, 268.00"]
["Gretje sanitarne tople vode","Splošno","","Profil deklarirane obremenitve","","L","XL","L","XL","L","XL"]
["","Povprečno podnebje","","Razred energijske učinkovitosti gretje vode","","A+","A+","A+","A+","A+","A+"]
["Ogrevanje prostora","Izhod vode v povprečnem podnebju 55°C","Splošno","SCOP","","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63"]
["","","","Razred učinkovitosti sezonskega ogrevanja prostora","","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Izhod vode v povprečnem podnebju 35°C","Splošno","SCOP","","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81"]
["","","","Razred učinkovitosti sezonskega ogrevanja prostora","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Razpon energetske učinkovitosti","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Opombe","","","","","(1) - Zmogljivost v skladu s standardom EN14511 in veljavna za toplo vodo v razponu dT = 3~8 °C pri Ta 7 °C","(1) - Zmogljivost v skladu s standardom EN14511 in veljavna za toplo vodo v razponu dT = 3~8 °C pri Ta 7 °C","(1) - Zmogljivost v skladu s standardom EN14511 in veljavna za toplo vodo v razponu dT = 3~8 °C pri Ta 7 °C","(1) - Zmogljivost v skladu s standardom EN14511 in veljavna za toplo vodo v razponu dT = 3~8 °C pri Ta 7 °C","(1) - Zmogljivost v skladu s standardom EN14511 in veljavna za toplo vodo v razponu dT = 3~8 °C pri Ta 7 °C","(1) - Zmogljivost v skladu s standardom EN14511 in veljavna za toplo vodo v razponu dT = 3~8 °C pri Ta 7 °C"]
["","","","","","(2) - Pogoji: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 35° C (DT = 5° C)","(2) - Pogoji: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 35° C (DT = 5° C)","(2) - Pogoji: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 35° C (DT = 5° C)","(2) - Pogoji: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 35° C (DT = 5° C)","(2) - Pogoji: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 35° C (DT = 5° C)","(2) - Pogoji: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 35° C (DT = 5° C)"]
["","","","","","(3) - Hlajenje: EW 23°C; LW 18°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(3) - Hlajenje: EW 23°C; LW 18°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(3) - Hlajenje: EW 23°C; LW 18°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(3) - Hlajenje: EW 23°C; LW 18°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(3) - Hlajenje: EW 23°C; LW 18°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(3) - Hlajenje: EW 23°C; LW 18°C; okoljski pogoji: 35°CDB"]
["","","","","","(4) - Hlajenje: EW 12°C; LW 7°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(4) - Hlajenje: EW 12°C; LW 7°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(4) - Hlajenje: EW 12°C; LW 7°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(4) - Hlajenje: EW 12°C; LW 7°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(4) - Hlajenje: EW 12°C; LW 7°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(4) - Hlajenje: EW 12°C; LW 7°C; okoljski pogoji: 35°CDB"]
["","","","","","(5) - Vhodna moč je skupna vhodna moč notranjih in zunanjih enot, vključno z obtočno črpalko; v skladu z EN14511","(5) - Vhodna moč je skupna vhodna moč notranjih in zunanjih enot, vključno z obtočno črpalko; v skladu z EN14511","(5) - Vhodna moč je skupna vhodna moč notranjih in zunanjih enot, vključno z obtočno črpalko; v skladu z EN14511","(5) - Vhodna moč je skupna vhodna moč notranjih in zunanjih enot, vključno z obtočno črpalko; v skladu z EN14511","(5) - Vhodna moč je skupna vhodna moč notranjih in zunanjih enot, vključno z obtočno črpalko; v skladu z EN14511","(5) - Vhodna moč je skupna vhodna moč notranjih in zunanjih enot, vključno z obtočno črpalko; v skladu z EN14511"]