{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":17,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETVH16UE6V7 / EPRA14-18DV7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETVH16SU18EA6V7 / EPRA14DAV37","ETVH16SU18EJ6V7 / EPRA14DAV37","ETVH16SU23EA6V7 / EPRA14DAV37","ETVH16SU23EJ6V7 / EPRA14DAV37","ETVH16SU18EA6V7 / EPRA16DAV37","ETVH16SU18EJ6V7 / EPRA16DAV37","ETVH16SU23EA6V7 / EPRA16DAV37","ETVH16SU23EJ6V7 / EPRA16DAV37","ETVH16SU18EA6V7 / EPRA18DAV37","ETVH16SU18EJ6V7 / EPRA18DAV37","ETVH16SU23EA6V7 / EPRA18DAV37","ETVH16SU23EJ6V7 / EPRA18DAV37"]
["Grelna kapaciteta","Min.","","","kW","3.70 (1)","3.70 (1)","3.70 (1)","3.70 (1)","3.96 (1)","3.96 (1)","3.96 (1)","3.96 (1)","4.40 (1)","4.40 (1)","4.40 (1)","4.40 (1)"]
["","Nom.","","","kW","5.69 (2)","5.69 (2)","5.69 (2)","5.69 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)"]
["","Maks.","","","kW","10.18 (1)","10.18 (1)","10.18 (1)","10.18 (1)","10.91 (1)","10.91 (1)","10.91 (1)","10.91 (1)","12.12 (1)","12.12 (1)","12.12 (1)","12.12 (1)"]
["Vhodna moč","Gretje","","Min.","kW","0.88 (5)","0.88 (5)","0.88 (5)","0.88 (5)","0.95 (5)","0.95 (5)","0.95 (5)","0.95 (5)","1.05 (5)","1.05 (5)","1.05 (5)","1.05 (5)"]
["","","","Nom.","kW","1.22 (2)","1.22 (2)","1.22 (2)","1.22 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)"]
["","","","Maks.","kW","2.09 (5)","2.09 (5)","2.09 (5)","2.09 (5)","2.24 (5)","2.24 (5)","2.24 (5)","2.24 (5)","2.49 (5)","2.49 (5)","2.49 (5)","2.49 (5)"]
["","Segrevanje gospodinjske vode od 10°C do 50°C","","Naz.","kWh","2.57 (6)","2.57 (6)","2.85 (6)","2.85 (6)","2.57 (6)","2.57 (6)","2.85 (6)","2.85 (6)","2.57 (6)","2.57 (6)","2.85 (6)","2.85 (6)"]
["Čas segrevanja od 10°C do 50°C","ure","","","","9ur 20 min pri zunanji temperaturi 7°C","9ur 20 min pri zunanji temperaturi 7°C","1 ura 13 min. pri zunanji temperaturi 7 °C","1 ura 13 min. pri zunanji temperaturi 7 °C","9ur 20 min pri zunanji temperaturi 7°C","9ur 20 min pri zunanji temperaturi 7°C","1 ura 13 min. pri zunanji temperaturi 7 °C","1 ura 13 min. pri zunanji temperaturi 7 °C","9ur 20 min pri zunanji temperaturi 7°C","9ur 20 min pri zunanji temperaturi 7°C","1 ura 13 min. pri zunanji temperaturi 7 °C","1 ura 13 min. pri zunanji temperaturi 7 °C"]
["COP","","","","","4.67 (2)","4.67 (2)","4.67 (2)","4.67 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)"]
["Gretje sanitarne tople vode","Splošno","","Profil deklarirane obremenitve","","L","L","XL","XL","L","L","XL","XL","L","L","XL","XL"]
["","Povprečno podnebje","","Razred energijske učinkovitosti gretje vode","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["Ogrevanje prostora","Izhod vode v povprečnem podnebju 55°C","Splošno","SCOP","","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58"]
["","","","Razred učinkovitosti sezonskega ogrevanja prostora","","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Izhod vode v povprečnem podnebju 35°C","Splošno","SCOP","","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51"]
["","","","Razred učinkovitosti sezonskega ogrevanja prostora","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Razpon energetske učinkovitosti","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Opombe","","","","","(1) - Zmogljivost v skladu s standardom EN14511 in veljavna za toplo vodo v razponu dT = 3~8 °C pri Ta 7 °C","(1) - Zmogljivost v skladu s standardom EN14511 in veljavna za toplo vodo v razponu dT = 3~8 °C pri Ta 7 °C","(1) - Zmogljivost v skladu s standardom EN14511 in veljavna za toplo vodo v razponu dT = 3~8 °C pri Ta 7 °C","(1) - Zmogljivost v skladu s standardom EN14511 in veljavna za toplo vodo v razponu dT = 3~8 °C pri Ta 7 °C","(1) - Zmogljivost v skladu s standardom EN14511 in veljavna za toplo vodo v razponu dT = 3~8 °C pri Ta 7 °C","(1) - Zmogljivost v skladu s standardom EN14511 in veljavna za toplo vodo v razponu dT = 3~8 °C pri Ta 7 °C","(1) - Zmogljivost v skladu s standardom EN14511 in veljavna za toplo vodo v razponu dT = 3~8 °C pri Ta 7 °C","(1) - Zmogljivost v skladu s standardom EN14511 in veljavna za toplo vodo v razponu dT = 3~8 °C pri Ta 7 °C","(1) - Zmogljivost v skladu s standardom EN14511 in veljavna za toplo vodo v razponu dT = 3~8 °C pri Ta 7 °C","(1) - Zmogljivost v skladu s standardom EN14511 in veljavna za toplo vodo v razponu dT = 3~8 °C pri Ta 7 °C","(1) - Zmogljivost v skladu s standardom EN14511 in veljavna za toplo vodo v razponu dT = 3~8 °C pri Ta 7 °C","(1) - Zmogljivost v skladu s standardom EN14511 in veljavna za toplo vodo v razponu dT = 3~8 °C pri Ta 7 °C"]
["","","","","","(2) - Pogoji: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 35° C (DT = 5° C)","(2) - Pogoji: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 35° C (DT = 5° C)","(2) - Pogoji: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 35° C (DT = 5° C)","(2) - Pogoji: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 35° C (DT = 5° C)","(2) - Pogoji: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 35° C (DT = 5° C)","(2) - Pogoji: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 35° C (DT = 5° C)","(2) - Pogoji: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 35° C (DT = 5° C)","(2) - Pogoji: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 35° C (DT = 5° C)","(2) - Pogoji: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 35° C (DT = 5° C)","(2) - Pogoji: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 35° C (DT = 5° C)","(2) - Pogoji: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 35° C (DT = 5° C)","(2) - Pogoji: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 35° C (DT = 5° C)"]
["","","","","","(3) - Hlajenje: EW 23°C; LW 18°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(3) - Hlajenje: EW 23°C; LW 18°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(3) - Hlajenje: EW 23°C; LW 18°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(3) - Hlajenje: EW 23°C; LW 18°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(3) - Hlajenje: EW 23°C; LW 18°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(3) - Hlajenje: EW 23°C; LW 18°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(3) - Hlajenje: EW 23°C; LW 18°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(3) - Hlajenje: EW 23°C; LW 18°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(3) - Hlajenje: EW 23°C; LW 18°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(3) - Hlajenje: EW 23°C; LW 18°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(3) - Hlajenje: EW 23°C; LW 18°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(3) - Hlajenje: EW 23°C; LW 18°C; okoljski pogoji: 35°CDB"]
["","","","","","(4) - Hlajenje: EW 12°C; LW 7°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(4) - Hlajenje: EW 12°C; LW 7°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(4) - Hlajenje: EW 12°C; LW 7°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(4) - Hlajenje: EW 12°C; LW 7°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(4) - Hlajenje: EW 12°C; LW 7°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(4) - Hlajenje: EW 12°C; LW 7°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(4) - Hlajenje: EW 12°C; LW 7°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(4) - Hlajenje: EW 12°C; LW 7°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(4) - Hlajenje: EW 12°C; LW 7°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(4) - Hlajenje: EW 12°C; LW 7°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(4) - Hlajenje: EW 12°C; LW 7°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(4) - Hlajenje: EW 12°C; LW 7°C; okoljski pogoji: 35°CDB"]
["","","","","","(5) - Vhodna moč je skupna vhodna moč notranjih in zunanjih enot, vključno z obtočno črpalko; v skladu z EN14511","(5) - Vhodna moč je skupna vhodna moč notranjih in zunanjih enot, vključno z obtočno črpalko; v skladu z EN14511","(5) - Vhodna moč je skupna vhodna moč notranjih in zunanjih enot, vključno z obtočno črpalko; v skladu z EN14511","(5) - Vhodna moč je skupna vhodna moč notranjih in zunanjih enot, vključno z obtočno črpalko; v skladu z EN14511","(5) - Vhodna moč je skupna vhodna moč notranjih in zunanjih enot, vključno z obtočno črpalko; v skladu z EN14511","(5) - Vhodna moč je skupna vhodna moč notranjih in zunanjih enot, vključno z obtočno črpalko; v skladu z EN14511","(5) - Vhodna moč je skupna vhodna moč notranjih in zunanjih enot, vključno z obtočno črpalko; v skladu z EN14511","(5) - Vhodna moč je skupna vhodna moč notranjih in zunanjih enot, vključno z obtočno črpalko; v skladu z EN14511","(5) - Vhodna moč je skupna vhodna moč notranjih in zunanjih enot, vključno z obtočno črpalko; v skladu z EN14511","(5) - Vhodna moč je skupna vhodna moč notranjih in zunanjih enot, vključno z obtočno črpalko; v skladu z EN14511","(5) - Vhodna moč je skupna vhodna moč notranjih in zunanjih enot, vključno z obtočno črpalko; v skladu z EN14511","(5) - Vhodna moč je skupna vhodna moč notranjih in zunanjih enot, vključno z obtočno črpalko; v skladu z EN14511"]
["","","","","","(6) - Preizkus pri Ta DB/WB 7 °C/6 °C. V skladu z EN 16147.","(6) - Preizkus pri Ta DB/WB 7 °C/6 °C. V skladu z EN 16147.","(6) - Preizkus pri Ta DB/WB 7 °C/6 °C. V skladu z EN 16147.","(6) - Preizkus pri Ta DB/WB 7 °C/6 °C. V skladu z EN 16147.","(6) - Preizkus pri Ta DB/WB 7 °C/6 °C. V skladu z EN 16147.","(6) - Preizkus pri Ta DB/WB 7 °C/6 °C. V skladu z EN 16147.","(6) - Preizkus pri Ta DB/WB 7 °C/6 °C. V skladu z EN 16147.","(6) - Preizkus pri Ta DB/WB 7 °C/6 °C. V skladu z EN 16147.","(6) - Preizkus pri Ta DB/WB 7 °C/6 °C. V skladu z EN 16147.","(6) - Preizkus pri Ta DB/WB 7 °C/6 °C. V skladu z EN 16147.","(6) - Preizkus pri Ta DB/WB 7 °C/6 °C. V skladu z EN 16147.","(6) - Preizkus pri Ta DB/WB 7 °C/6 °C. V skladu z EN 16147."]
["","","","","","(7) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) s črpalko na polni hitrosti","(7) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) s črpalko na polni hitrosti","(7) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) s črpalko na polni hitrosti","(7) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) s črpalko na polni hitrosti","(7) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) s črpalko na polni hitrosti","(7) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) s črpalko na polni hitrosti","(7) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) s črpalko na polni hitrosti","(7) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) s črpalko na polni hitrosti","(7) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) s črpalko na polni hitrosti","(7) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) s črpalko na polni hitrosti","(7) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) s črpalko na polni hitrosti","(7) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) s črpalko na polni hitrosti"]