{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":16,"n_cols":17,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYD-4ZXR"]
[]
[]
[]
[]
["","EWYD4004ZXRA2","EWYD4004ZXRB2","EWYD4504ZXRA2","EWYD4504ZXRB2","EWYD5004ZXRA2","EWYD5004ZXRB2","EWYD5504ZXRA2","EWYD5504ZXRB2","EWYD6004ZXRA2","EWYD6004ZXRB2","EWYD6504ZXRA2","EWYD6504ZXRB2","EWYD7004ZXRA2","EWYD7004ZXRB2","EWYD8004ZXRA2","EWYD8004ZXRB2"]
["Opombe","(1) - Delovanje v režimu zrak-v-voda v načinu “samo hlajenje” ocenjeno pri temperaturi okolice 35 °C, relativni vlažnosti 50%; Vstopna temperatura vode 12 °C, izstopna temperatura vode 7 °C.","(1) - Delovanje v režimu zrak-v-voda v načinu “samo hlajenje” ocenjeno pri temperaturi okolice 35 °C, relativni vlažnosti 50%; Vstopna temperatura vode 12 °C, izstopna temperatura vode 7 °C.","(1) - Delovanje v režimu zrak-v-voda v načinu “samo hlajenje” ocenjeno pri temperaturi okolice 35 °C, relativni vlažnosti 50%; Vstopna temperatura vode 12 °C, izstopna temperatura vode 7 °C.","(1) - Delovanje v režimu zrak-v-voda v načinu “samo hlajenje” ocenjeno pri temperaturi okolice 35 °C, relativni vlažnosti 50%; Vstopna temperatura vode 12 °C, izstopna temperatura vode 7 °C.","(1) - Delovanje v režimu zrak-v-voda v načinu “samo hlajenje” ocenjeno pri temperaturi okolice 35 °C, relativni vlažnosti 50%; Vstopna temperatura vode 12 °C, izstopna temperatura vode 7 °C.","(1) - Delovanje v režimu zrak-v-voda v načinu “samo hlajenje” ocenjeno pri temperaturi okolice 35 °C, relativni vlažnosti 50%; Vstopna temperatura vode 12 °C, izstopna temperatura vode 7 °C.","(1) - Delovanje v režimu zrak-v-voda v načinu “samo hlajenje” ocenjeno pri temperaturi okolice 35 °C, relativni vlažnosti 50%; Vstopna temperatura vode 12 °C, izstopna temperatura vode 7 °C.","(1) - Delovanje v režimu zrak-v-voda v načinu “samo hlajenje” ocenjeno pri temperaturi okolice 35 °C, relativni vlažnosti 50%; Vstopna temperatura vode 12 °C, izstopna temperatura vode 7 °C.","(1) - Delovanje v režimu zrak-v-voda v načinu “samo hlajenje” ocenjeno pri temperaturi okolice 35 °C, relativni vlažnosti 50%; Vstopna temperatura vode 12 °C, izstopna temperatura vode 7 °C.","(1) - Delovanje v režimu zrak-v-voda v načinu “samo hlajenje” ocenjeno pri temperaturi okolice 35 °C, relativni vlažnosti 50%; Vstopna temperatura vode 12 °C, izstopna temperatura vode 7 °C.","(1) - Delovanje v režimu zrak-v-voda v načinu “samo hlajenje” ocenjeno pri temperaturi okolice 35 °C, relativni vlažnosti 50%; Vstopna temperatura vode 12 °C, izstopna temperatura vode 7 °C.","(1) - Delovanje v režimu zrak-v-voda v načinu “samo hlajenje” ocenjeno pri temperaturi okolice 35 °C, relativni vlažnosti 50%; Vstopna temperatura vode 12 °C, izstopna temperatura vode 7 °C.","(1) - Delovanje v režimu zrak-v-voda v načinu “samo hlajenje” ocenjeno pri temperaturi okolice 35 °C, relativni vlažnosti 50%; Vstopna temperatura vode 12 °C, izstopna temperatura vode 7 °C.","(1) - Delovanje v režimu zrak-v-voda v načinu “samo hlajenje” ocenjeno pri temperaturi okolice 35 °C, relativni vlažnosti 50%; Vstopna temperatura vode 12 °C, izstopna temperatura vode 7 °C.","(1) - Delovanje v režimu zrak-v-voda v načinu “samo hlajenje” ocenjeno pri temperaturi okolice 35 °C, relativni vlažnosti 50%; Vstopna temperatura vode 12 °C, izstopna temperatura vode 7 °C.","(1) - Delovanje v režimu zrak-v-voda v načinu “samo hlajenje” ocenjeno pri temperaturi okolice 35 °C, relativni vlažnosti 50%; Vstopna temperatura vode 12 °C, izstopna temperatura vode 7 °C."]
["Opombe","(2) - Delovanje v režimu zrak-v-voda v načinu “samo gretje” ocenjeno pri temperaturi okolice 7°C, relativni vlažnosti 85%; Vstopna temperatura vode 40 °C, izstopna temperatura vode 45 °C.","(2) - Delovanje v režimu zrak-v-voda v načinu “samo gretje” ocenjeno pri temperaturi okolice 7°C, relativni vlažnosti 85%; Vstopna temperatura vode 40 °C, izstopna temperatura vode 45 °C.","(2) - Delovanje v režimu zrak-v-voda v načinu “samo gretje” ocenjeno pri temperaturi okolice 7°C, relativni vlažnosti 85%; Vstopna temperatura vode 40 °C, izstopna temperatura vode 45 °C.","(2) - Delovanje v režimu zrak-v-voda v načinu “samo gretje” ocenjeno pri temperaturi okolice 7°C, relativni vlažnosti 85%; Vstopna temperatura vode 40 °C, izstopna temperatura vode 45 °C.","(2) - Delovanje v režimu zrak-v-voda v načinu “samo gretje” ocenjeno pri temperaturi okolice 7°C, relativni vlažnosti 85%; Vstopna temperatura vode 40 °C, izstopna temperatura vode 45 °C.","(2) - Delovanje v režimu zrak-v-voda v načinu “samo gretje” ocenjeno pri temperaturi okolice 7°C, relativni vlažnosti 85%; Vstopna temperatura vode 40 °C, izstopna temperatura vode 45 °C.","(2) - Delovanje v režimu zrak-v-voda v načinu “samo gretje” ocenjeno pri temperaturi okolice 7°C, relativni vlažnosti 85%; Vstopna temperatura vode 40 °C, izstopna temperatura vode 45 °C.","(2) - Delovanje v režimu zrak-v-voda v načinu “samo gretje” ocenjeno pri temperaturi okolice 7°C, relativni vlažnosti 85%; Vstopna temperatura vode 40 °C, izstopna temperatura vode 45 °C.","(2) - Delovanje v režimu zrak-v-voda v načinu “samo gretje” ocenjeno pri temperaturi okolice 7°C, relativni vlažnosti 85%; Vstopna temperatura vode 40 °C, izstopna temperatura vode 45 °C.","(2) - Delovanje v režimu zrak-v-voda v načinu “samo gretje” ocenjeno pri temperaturi okolice 7°C, relativni vlažnosti 85%; Vstopna temperatura vode 40 °C, izstopna temperatura vode 45 °C.","(2) - Delovanje v režimu zrak-v-voda v načinu “samo gretje” ocenjeno pri temperaturi okolice 7°C, relativni vlažnosti 85%; Vstopna temperatura vode 40 °C, izstopna temperatura vode 45 °C.","(2) - Delovanje v režimu zrak-v-voda v načinu “samo gretje” ocenjeno pri temperaturi okolice 7°C, relativni vlažnosti 85%; Vstopna temperatura vode 40 °C, izstopna temperatura vode 45 °C.","(2) - Delovanje v režimu zrak-v-voda v načinu “samo gretje” ocenjeno pri temperaturi okolice 7°C, relativni vlažnosti 85%; Vstopna temperatura vode 40 °C, izstopna temperatura vode 45 °C.","(2) - Delovanje v režimu zrak-v-voda v načinu “samo gretje” ocenjeno pri temperaturi okolice 7°C, relativni vlažnosti 85%; Vstopna temperatura vode 40 °C, izstopna temperatura vode 45 °C.","(2) - Delovanje v režimu zrak-v-voda v načinu “samo gretje” ocenjeno pri temperaturi okolice 7°C, relativni vlažnosti 85%; Vstopna temperatura vode 40 °C, izstopna temperatura vode 45 °C.","(2) - Delovanje v režimu zrak-v-voda v načinu “samo gretje” ocenjeno pri temperaturi okolice 7°C, relativni vlažnosti 85%; Vstopna temperatura vode 40 °C, izstopna temperatura vode 45 °C."]
["Opombe","(3) - Delovanje v režimu voda-v-voda v načinu “hlajenje + gretje” ocenjeno z vodo, ki teče na hladen in topel toplotni izmenjevalnik, določena v skladu s pogoji, veljavnimi za \"samo hlajenje\" in \"samo gretje\".","(3) - Delovanje v režimu voda-v-voda v načinu “hlajenje + gretje” ocenjeno z vodo, ki teče na hladen in topel toplotni izmenjevalnik, določena v skladu s pogoji, veljavnimi za \"samo hlajenje\" in \"samo gretje\".","(3) - Delovanje v režimu voda-v-voda v načinu “hlajenje + gretje” ocenjeno z vodo, ki teče na hladen in topel toplotni izmenjevalnik, določena v skladu s pogoji, veljavnimi za \"samo hlajenje\" in \"samo gretje\".","(3) - Delovanje v režimu voda-v-voda v načinu “hlajenje + gretje” ocenjeno z vodo, ki teče na hladen in topel toplotni izmenjevalnik, določena v skladu s pogoji, veljavnimi za \"samo hlajenje\" in \"samo gretje\".","(3) - Delovanje v režimu voda-v-voda v načinu “hlajenje + gretje” ocenjeno z vodo, ki teče na hladen in topel toplotni izmenjevalnik, določena v skladu s pogoji, veljavnimi za \"samo hlajenje\" in \"samo gretje\".","(3) - Delovanje v režimu voda-v-voda v načinu “hlajenje + gretje” ocenjeno z vodo, ki teče na hladen in topel toplotni izmenjevalnik, določena v skladu s pogoji, veljavnimi za \"samo hlajenje\" in \"samo gretje\".","(3) - Delovanje v režimu voda-v-voda v načinu “hlajenje + gretje” ocenjeno z vodo, ki teče na hladen in topel toplotni izmenjevalnik, določena v skladu s pogoji, veljavnimi za \"samo hlajenje\" in \"samo gretje\".","(3) - Delovanje v režimu voda-v-voda v načinu “hlajenje + gretje” ocenjeno z vodo, ki teče na hladen in topel toplotni izmenjevalnik, določena v skladu s pogoji, veljavnimi za \"samo hlajenje\" in \"samo gretje\".","(3) - Delovanje v režimu voda-v-voda v načinu “hlajenje + gretje” ocenjeno z vodo, ki teče na hladen in topel toplotni izmenjevalnik, določena v skladu s pogoji, veljavnimi za \"samo hlajenje\" in \"samo gretje\".","(3) - Delovanje v režimu voda-v-voda v načinu “hlajenje + gretje” ocenjeno z vodo, ki teče na hladen in topel toplotni izmenjevalnik, določena v skladu s pogoji, veljavnimi za \"samo hlajenje\" in \"samo gretje\".","(3) - Delovanje v režimu voda-v-voda v načinu “hlajenje + gretje” ocenjeno z vodo, ki teče na hladen in topel toplotni izmenjevalnik, določena v skladu s pogoji, veljavnimi za \"samo hlajenje\" in \"samo gretje\".","(3) - Delovanje v režimu voda-v-voda v načinu “hlajenje + gretje” ocenjeno z vodo, ki teče na hladen in topel toplotni izmenjevalnik, določena v skladu s pogoji, veljavnimi za \"samo hlajenje\" in \"samo gretje\".","(3) - Delovanje v režimu voda-v-voda v načinu “hlajenje + gretje” ocenjeno z vodo, ki teče na hladen in topel toplotni izmenjevalnik, določena v skladu s pogoji, veljavnimi za \"samo hlajenje\" in \"samo gretje\".","(3) - Delovanje v režimu voda-v-voda v načinu “hlajenje + gretje” ocenjeno z vodo, ki teče na hladen in topel toplotni izmenjevalnik, določena v skladu s pogoji, veljavnimi za \"samo hlajenje\" in \"samo gretje\".","(3) - Delovanje v režimu voda-v-voda v načinu “hlajenje + gretje” ocenjeno z vodo, ki teče na hladen in topel toplotni izmenjevalnik, določena v skladu s pogoji, veljavnimi za \"samo hlajenje\" in \"samo gretje\".","(3) - Delovanje v režimu voda-v-voda v načinu “hlajenje + gretje” ocenjeno z vodo, ki teče na hladen in topel toplotni izmenjevalnik, določena v skladu s pogoji, veljavnimi za \"samo hlajenje\" in \"samo gretje\"."]
["Opombe","(4) - Izstopna temperatura ohlajene vode 7 °C, izstopna temperatura tople vode 45 °C.","(4) - Izstopna temperatura ohlajene vode 7 °C, izstopna temperatura tople vode 45 °C.","(4) - Izstopna temperatura ohlajene vode 7 °C, izstopna temperatura tople vode 45 °C.","(4) - Izstopna temperatura ohlajene vode 7 °C, izstopna temperatura tople vode 45 °C.","(4) - Izstopna temperatura ohlajene vode 7 °C, izstopna temperatura tople vode 45 °C.","(4) - Izstopna temperatura ohlajene vode 7 °C, izstopna temperatura tople vode 45 °C.","(4) - Izstopna temperatura ohlajene vode 7 °C, izstopna temperatura tople vode 45 °C.","(4) - Izstopna temperatura ohlajene vode 7 °C, izstopna temperatura tople vode 45 °C.","(4) - Izstopna temperatura ohlajene vode 7 °C, izstopna temperatura tople vode 45 °C.","(4) - Izstopna temperatura ohlajene vode 7 °C, izstopna temperatura tople vode 45 °C.","(4) - Izstopna temperatura ohlajene vode 7 °C, izstopna temperatura tople vode 45 °C.","(4) - Izstopna temperatura ohlajene vode 7 °C, izstopna temperatura tople vode 45 °C.","(4) - Izstopna temperatura ohlajene vode 7 °C, izstopna temperatura tople vode 45 °C.","(4) - Izstopna temperatura ohlajene vode 7 °C, izstopna temperatura tople vode 45 °C.","(4) - Izstopna temperatura ohlajene vode 7 °C, izstopna temperatura tople vode 45 °C.","(4) - Izstopna temperatura ohlajene vode 7 °C, izstopna temperatura tople vode 45 °C."]
["Opombe","(5) - Raven zvočne moči velja za pogoj (1) za hlajenje in (2) za gretje.","(5) - Raven zvočne moči velja za pogoj (1) za hlajenje in (2) za gretje.","(5) - Raven zvočne moči velja za pogoj (1) za hlajenje in (2) za gretje.","(5) - Raven zvočne moči velja za pogoj (1) za hlajenje in (2) za gretje.","(5) - Raven zvočne moči velja za pogoj (1) za hlajenje in (2) za gretje.","(5) - Raven zvočne moči velja za pogoj (1) za hlajenje in (2) za gretje.","(5) - Raven zvočne moči velja za pogoj (1) za hlajenje in (2) za gretje.","(5) - Raven zvočne moči velja za pogoj (1) za hlajenje in (2) za gretje.","(5) - Raven zvočne moči velja za pogoj (1) za hlajenje in (2) za gretje.","(5) - Raven zvočne moči velja za pogoj (1) za hlajenje in (2) za gretje.","(5) - Raven zvočne moči velja za pogoj (1) za hlajenje in (2) za gretje.","(5) - Raven zvočne moči velja za pogoj (1) za hlajenje in (2) za gretje.","(5) - Raven zvočne moči velja za pogoj (1) za hlajenje in (2) za gretje.","(5) - Raven zvočne moči velja za pogoj (1) za hlajenje in (2) za gretje.","(5) - Raven zvočne moči velja za pogoj (1) za hlajenje in (2) za gretje.","(5) - Raven zvočne moči velja za pogoj (1) za hlajenje in (2) za gretje."]
["Opombe","(6) - Raven zvočne moči (pri izparjevalniku 12/7 °C, temperaturi okolice 35 °C, delovanju s polno obremenitvijo) je izmerjena v skladu z ISO 9614 in Eurovent 8/1","(6) - Raven zvočne moči (pri izparjevalniku 12/7 °C, temperaturi okolice 35 °C, delovanju s polno obremenitvijo) je izmerjena v skladu z ISO 9614 in Eurovent 8/1","(6) - Raven zvočne moči (pri izparjevalniku 12/7 °C, temperaturi okolice 35 °C, delovanju s polno obremenitvijo) je izmerjena v skladu z ISO 9614 in Eurovent 8/1","(6) - Raven zvočne moči (pri izparjevalniku 12/7 °C, temperaturi okolice 35 °C, delovanju s polno obremenitvijo) je izmerjena v skladu z ISO 9614 in Eurovent 8/1","(6) - Raven zvočne moči (pri izparjevalniku 12/7 °C, temperaturi okolice 35 °C, delovanju s polno obremenitvijo) je izmerjena v skladu z ISO 9614 in Eurovent 8/1","(6) - Raven zvočne moči (pri izparjevalniku 12/7 °C, temperaturi okolice 35 °C, delovanju s polno obremenitvijo) je izmerjena v skladu z ISO 9614 in Eurovent 8/1","(6) - Raven zvočne moči (pri izparjevalniku 12/7 °C, temperaturi okolice 35 °C, delovanju s polno obremenitvijo) je izmerjena v skladu z ISO 9614 in Eurovent 8/1","(6) - Raven zvočne moči (pri izparjevalniku 12/7 °C, temperaturi okolice 35 °C, delovanju s polno obremenitvijo) je izmerjena v skladu z ISO 9614 in Eurovent 8/1","(6) - Raven zvočne moči (pri izparjevalniku 12/7 °C, temperaturi okolice 35 °C, delovanju s polno obremenitvijo) je izmerjena v skladu z ISO 9614 in Eurovent 8/1","(6) - Raven zvočne moči (pri izparjevalniku 12/7 °C, temperaturi okolice 35 °C, delovanju s polno obremenitvijo) je izmerjena v skladu z ISO 9614 in Eurovent 8/1","(6) - Raven zvočne moči (pri izparjevalniku 12/7 °C, temperaturi okolice 35 °C, delovanju s polno obremenitvijo) je izmerjena v skladu z ISO 9614 in Eurovent 8/1","(6) - Raven zvočne moči (pri izparjevalniku 12/7 °C, temperaturi okolice 35 °C, delovanju s polno obremenitvijo) je izmerjena v skladu z ISO 9614 in Eurovent 8/1","(6) - Raven zvočne moči (pri izparjevalniku 12/7 °C, temperaturi okolice 35 °C, delovanju s polno obremenitvijo) je izmerjena v skladu z ISO 9614 in Eurovent 8/1","(6) - Raven zvočne moči (pri izparjevalniku 12/7 °C, temperaturi okolice 35 °C, delovanju s polno obremenitvijo) je izmerjena v skladu z ISO 9614 in Eurovent 8/1","(6) - Raven zvočne moči (pri izparjevalniku 12/7 °C, temperaturi okolice 35 °C, delovanju s polno obremenitvijo) je izmerjena v skladu z ISO 9614 in Eurovent 8/1","(6) - Raven zvočne moči (pri izparjevalniku 12/7 °C, temperaturi okolice 35 °C, delovanju s polno obremenitvijo) je izmerjena v skladu z ISO 9614 in Eurovent 8/1"]
["Opombe","(7) - Potrdilo velja samo za splošno raven zvočne moči.","(7) - Potrdilo velja samo za splošno raven zvočne moči.","(7) - Potrdilo velja samo za splošno raven zvočne moči.","(7) - Potrdilo velja samo za splošno raven zvočne moči.","(7) - Potrdilo velja samo za splošno raven zvočne moči.","(7) - Potrdilo velja samo za splošno raven zvočne moči.","(7) - Potrdilo velja samo za splošno raven zvočne moči.","(7) - Potrdilo velja samo za splošno raven zvočne moči.","(7) - Potrdilo velja samo za splošno raven zvočne moči.","(7) - Potrdilo velja samo za splošno raven zvočne moči.","(7) - Potrdilo velja samo za splošno raven zvočne moči.","(7) - Potrdilo velja samo za splošno raven zvočne moči.","(7) - Potrdilo velja samo za splošno raven zvočne moči.","(7) - Potrdilo velja samo za splošno raven zvočne moči.","(7) - Potrdilo velja samo za splošno raven zvočne moči.","(7) - Potrdilo velja samo za splošno raven zvočne moči."]
["Opombe","(8) - Raven zvočnega tlaka je izmerjena na osnovi ravni zvočne moči, navedena je samo informativno in ni zavezujoča","(8) - Raven zvočnega tlaka je izmerjena na osnovi ravni zvočne moči, navedena je samo informativno in ni zavezujoča","(8) - Raven zvočnega tlaka je izmerjena na osnovi ravni zvočne moči, navedena je samo informativno in ni zavezujoča","(8) - Raven zvočnega tlaka je izmerjena na osnovi ravni zvočne moči, navedena je samo informativno in ni zavezujoča","(8) - Raven zvočnega tlaka je izmerjena na osnovi ravni zvočne moči, navedena je samo informativno in ni zavezujoča","(8) - Raven zvočnega tlaka je izmerjena na osnovi ravni zvočne moči, navedena je samo informativno in ni zavezujoča","(8) - Raven zvočnega tlaka je izmerjena na osnovi ravni zvočne moči, navedena je samo informativno in ni zavezujoča","(8) - Raven zvočnega tlaka je izmerjena na osnovi ravni zvočne moči, navedena je samo informativno in ni zavezujoča","(8) - Raven zvočnega tlaka je izmerjena na osnovi ravni zvočne moči, navedena je samo informativno in ni zavezujoča","(8) - Raven zvočnega tlaka je izmerjena na osnovi ravni zvočne moči, navedena je samo informativno in ni zavezujoča","(8) - Raven zvočnega tlaka je izmerjena na osnovi ravni zvočne moči, navedena je samo informativno in ni zavezujoča","(8) - Raven zvočnega tlaka je izmerjena na osnovi ravni zvočne moči, navedena je samo informativno in ni zavezujoča","(8) - Raven zvočnega tlaka je izmerjena na osnovi ravni zvočne moči, navedena je samo informativno in ni zavezujoča","(8) - Raven zvočnega tlaka je izmerjena na osnovi ravni zvočne moči, navedena je samo informativno in ni zavezujoča","(8) - Raven zvočnega tlaka je izmerjena na osnovi ravni zvočne moči, navedena je samo informativno in ni zavezujoča","(8) - Raven zvočnega tlaka je izmerjena na osnovi ravni zvočne moči, navedena je samo informativno in ni zavezujoča"]
["Opombe","(9) - Vsi podatki se nanašajo na standardno enoto brez izbirne opreme.","(9) - Vsi podatki se nanašajo na standardno enoto brez izbirne opreme.","(9) - Vsi podatki se nanašajo na standardno enoto brez izbirne opreme.","(9) - Vsi podatki se nanašajo na standardno enoto brez izbirne opreme.","(9) - Vsi podatki se nanašajo na standardno enoto brez izbirne opreme.","(9) - Vsi podatki se nanašajo na standardno enoto brez izbirne opreme.","(9) - Vsi podatki se nanašajo na standardno enoto brez izbirne opreme.","(9) - Vsi podatki se nanašajo na standardno enoto brez izbirne opreme.","(9) - Vsi podatki se nanašajo na standardno enoto brez izbirne opreme.","(9) - Vsi podatki se nanašajo na standardno enoto brez izbirne opreme.","(9) - Vsi podatki se nanašajo na standardno enoto brez izbirne opreme.","(9) - Vsi podatki se nanašajo na standardno enoto brez izbirne opreme.","(9) - Vsi podatki se nanašajo na standardno enoto brez izbirne opreme.","(9) - Vsi podatki se nanašajo na standardno enoto brez izbirne opreme.","(9) - Vsi podatki se nanašajo na standardno enoto brez izbirne opreme.","(9) - Vsi podatki se nanašajo na standardno enoto brez izbirne opreme."]
["Opombe","(10) - Pridržujemo si pravico do spremembe vseh podatkov brez obvestila.. Glejte podatke na tovarniški tablici enote.","(10) - Pridržujemo si pravico do spremembe vseh podatkov brez obvestila.. Glejte podatke na tovarniški tablici enote.","(10) - Pridržujemo si pravico do spremembe vseh podatkov brez obvestila.. Glejte podatke na tovarniški tablici enote.","(10) - Pridržujemo si pravico do spremembe vseh podatkov brez obvestila.. Glejte podatke na tovarniški tablici enote.","(10) - Pridržujemo si pravico do spremembe vseh podatkov brez obvestila.. Glejte podatke na tovarniški tablici enote.","(10) - Pridržujemo si pravico do spremembe vseh podatkov brez obvestila.. Glejte podatke na tovarniški tablici enote.","(10) - Pridržujemo si pravico do spremembe vseh podatkov brez obvestila.. Glejte podatke na tovarniški tablici enote.","(10) - Pridržujemo si pravico do spremembe vseh podatkov brez obvestila.. Glejte podatke na tovarniški tablici enote.","(10) - Pridržujemo si pravico do spremembe vseh podatkov brez obvestila.. Glejte podatke na tovarniški tablici enote.","(10) - Pridržujemo si pravico do spremembe vseh podatkov brez obvestila.. Glejte podatke na tovarniški tablici enote.","(10) - Pridržujemo si pravico do spremembe vseh podatkov brez obvestila.. Glejte podatke na tovarniški tablici enote.","(10) - Pridržujemo si pravico do spremembe vseh podatkov brez obvestila.. Glejte podatke na tovarniški tablici enote.","(10) - Pridržujemo si pravico do spremembe vseh podatkov brez obvestila.. Glejte podatke na tovarniški tablici enote.","(10) - Pridržujemo si pravico do spremembe vseh podatkov brez obvestila.. Glejte podatke na tovarniški tablici enote.","(10) - Pridržujemo si pravico do spremembe vseh podatkov brez obvestila.. Glejte podatke na tovarniški tablici enote.","(10) - Pridržujemo si pravico do spremembe vseh podatkov brez obvestila.. Glejte podatke na tovarniški tablici enote."]