{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":23,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBA-A(9) / RZQG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FBA71A2VEB9 / FBA71A2VEB9 / RZQG125L8Y1B","FBA100A2VEB / RZQG100L8Y1B","FBA125A2VEB / RZQG125L8Y1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQG100L8Y1B","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQG100L8Y1B","FBA71A2VEB9 / FBA71A2VEB9 / RZQG100L8Y1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQG125L8Y1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQG100L8Y1B","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQG125L8Y1B","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQG100L8Y1B","FBA100A2VEB / RZQG71L8Y1B","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQG71L8Y1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQG71L8Y1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQG71L8Y1B","FBA71A2VEB9 / RZQG71L8Y1B","FBA140A2VEB / RZQG100L8Y1B","FBA60A2VEB9 / FBA60A2VEB9 / RZQG125L8Y1B","FBA140A2VEB / RZQG125L8Y1B","FBA140A2VEB / RZQG140L7Y1B"]
["Razpon energetske učinkovitosti","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Hladilna kapaciteta","Nom.","","kW","","","","","","","","","","","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","12.00","12.00","13.40"]
["Hlajenje prostora","SEER","","","","","","","","","","","","","6.16","5.10","5.10","5.10","6.16","5.87","5.10","6.11","6.14"]
["","Letna poraba energije","","kWh/a","","","","","","","","","","","386","467","466","466","386","567","824","688","1,309"]
["","Zmogljivost","Pdizajn","kW","","","","","","","","","","","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","12.00","12.00","13.40"]
["","Razred energijske učinkovitosti","","","","","","","","","","","","","A++","A","A","A","A++","A+","A","A++"]
["Ogrevanje prostora (Povprečno podnebje)","Zmogljivost","Pdizajn","kW","","","","","","","","","","","6.00","6.00","6.00","6.00","6.00","11.30","12.71","12.70","11.57"]
["","SCOP/A","","","","","","","","","","","","","4.31","3.80","3.80","3.80","4.31","4.78","3.80","4.28","4.01"]
["","Razred energijske učinkovitosti","","","","","","","","","","","","","A+","A","A","A","A+","A++","A","A+"]
["","Letna poraba energije","","kWh/a","","","","","","","","","","","1,949","2,211","2,210","2,210","1,949","3,310","4,683","4,155","4,043"]
["Nazivna učinkovitost","EER","","","","","","","","","","","","","3.60","3.39","3.39","3.39","3.60","3.81","2.93","3.31","2.68"]
["Opombe","","","","","","","","","","","","","","(1) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","(1) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","(1) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","(1) - Nominalne kapacitete hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m","(1) - Nominalne kapacitete hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m","(1) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","(1) - Nominalne kapacitete hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m","(1) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","(1) - Nominalne kapacitete hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m"]
["","","","","","","","","","","","","","","(2) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(2) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(2) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(2) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m.","(2) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m.","(2) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(2) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m.","(2) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(2) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m."]
["Nazivna učinkovitost","Letna por.energ.","","kWh","","","","","","","","","","","","","","1,003","944","","2,048"]
["","COP","","","","","","","","","","","","","","","","3.61","4.01","","3.51","","3.60"]
["","Direktiva o energijskih oznakah","Hlajenje","","","","","","","","","","","","","","","A","A","","C"]
["","","Ogrevanje","","","","","","","","","","","","","","","A","A","","B"]
["Grelna kapaciteta","Nom.","","kW","","","","","","","","","","","","","","7.50","7.50","","13.50","","15.50"]
["Opombe","","","","","","","","","","","","","","","","","(3) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","(3) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","","(3) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","","(3) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje"]
["","","","","","","","","","","","","","","","","","(4) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(4) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","","(4) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","","(4) - Glejte ločeno risbo za električne podatke"]
["Hlajenje prostora","ηs,c","","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","","242.68"]
["Ogrevanje prostora (Povprečno podnebje)","ηs,h","","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","","157.30"]