{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-B / RXM-R"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG35BVEB / RXM35R5V1B","FCAG50BVEB / RXM50R2V1B","FCAG50BVEB / RXM50R5V1B","FCAG60BVEB / RXM60R5V1B","FCAG60BVEB / RXM60R2V1B"]
["Hladilna kapaciteta","Nom.","","kW","","5.00","5.00","5.70","5.70"]
["Grelna kapaciteta","Nom.","","kW","","6.00","6.00","7.00","7.00"]
["Nazivna učinkovitost","Letna por.energ.","","kWh","","698","698","858","858"]
["","COP","","","","3.70","3.70","3.38","3.38"]
["","EER","","","","3.58","3.58","3.31","3.31"]
["","Direktiva o energijskih oznakah","Hlajenje","","","A","A","A","A"]
["","","Ogrevanje","","","A","A","C","C"]
["Opombe","","","","","(1) - Nominalne kapacitete hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m","(1) - Nominalne kapacitete hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m","(1) - Nominalne kapacitete hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m","(1) - Nominalne kapacitete hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m"]
["","","","","","(2) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m.","(2) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m.","(2) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m.","(2) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m."]
["","","","","","(3) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","(3) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","(3) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","(3) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje"]
["","","","","","(4) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(4) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(4) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(4) - Glejte ločeno risbo za električne podatke"]
["Hladilna kapaciteta","Nom.","","kW","3.50"]
["Grelna kapaciteta","Nom.","","kW","4.20"]
["Nom. učink.","EER","","","3.72"]
["","COP","","","3.77"]
["","Letna por.energ.","","kWh","470"]
["Imenska učinkovitost","Direktiva o energijskih oznakah","Hlajenje","","A"]
["Nazivna učinkovitost","Direktiva o energijskih oznakah","Ogrevanje","","A"]
["Hlajenje prostora","Razred energijske učinkovitosti","","","A++"]
["","Zmogljivost","Pdizajn","kW","3.50"]
["","SEER","","","6.35"]
["","Letna poraba energije","","kWh/a","193"]
["Ogrevanje prostora (Povprečno podnebje)","Razred energijske učinkovitosti","","","A++"]
["","Zmogljivost","Pdizajn","kW","3.32"]
["","SCOP/A","","","4.90"]
["","Pdh Zmogljvost ogrevanja pri -10°","","kW","2.60"]
["","Letna poraba energije","","kWh/a","948"]
["Razpon energetske učinkovitosti","","","","A+++ ~ D"]