{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":20,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-B / RZAG-MV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZAG71M7V1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZAG71M7V1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZAG71M7V1B","FCAG71BVEB / RZAG71M7V1B","FCAG100BVEB / RZAG71M7V1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZAG100M7V1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZAG100M7V1B","FCAG140BVEB / RZAG100M7V1B","FCAG71BVEB / FCAG71BVEB / RZAG100M7V1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZAG100M7V1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZAG100M7V1B","FCAG100BVEB / RZAG100M7V1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZAG125M7V1B","FCAG125BVEB / RZAG125M7V1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZAG140M7V1B","FCAG140BVEB / RZAG140M7V1B"]
["Hladilna kapaciteta","Nom.","","kW","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)","","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","12.1 (1)","12.1 (1)","13.4 (1)","13.4 (1)"]
["Grelna kapaciteta","Nom.","","kW","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)","","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","13.5 (2)","13.5 (2)","15.5 (2)","15.5 (2)"]
["Hlajenje prostora","Razred energijske učinkovitosti","","","A++","A++","A++","A++","","A++","A++","A++","A+++","A+++","A+++","A++"]
["","Zmogljivost","Pdizajn","kW","6.80","6.80","6.80","6.80","","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.1","12.1","13.4","13.4"]
["","SEER","","","7.10","6.81","7.60","6.86","","7.14","7.14","7.86","9.31","9.09","9.26","7.14","14.1","7.80","12.4","7.17"]
["","Letna poraba energije","","kWh/a","335","350","313","347","","466","466","423","357","366","359","466","516","931","651","1,121"]
["Ogrevanje prostora (Povprečno podnebje)","Razred energijske učinkovitosti","","","A+","A+","A+","A+","","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Zmogljivost","Pdizajn","kW","4.70","4.70","4.70","4.70","","7.80","7.80","7.80","7.80","7.80","7.80","7.80","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","SCOP/A","","","4.38","4.40","4.41","4.41","","4.72","4.64","4.66","4.73","4.87","4.83","4.61","6.07","4.34","4.00","4.34"]
["","Letna poraba energije","","kWh/a","1,502","1,495","1,493","1,492","","2,314","2,354","2,343","2,309","2,244","2,261","2,369","2,196","3,071","3,332","3,071"]
["Opombe","","","","(1) - Hlajenje: T2: notranja temp. 26,6° CDB, 19,4° CWB, zun. temp. 48° CDB [Btu/hr/W]","(1) - Hlajenje: T2: notranja temp. 26,6° CDB, 19,4° CWB, zun. temp. 48° CDB [Btu/hr/W]","(1) - Nominalne kapacitete hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m","(1) - Nominalne kapacitete hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m","(1) - Hlajenje: T2: notranja temp. 26,6° CDB, 19,4° CWB, zun. temp. 48° CDB [Btu/hr/W]","(1) - Nominalne kapacitete hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m","(1) - Nominalne kapacitete hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m","(1) - Hlajenje: T2: notranja temp. 26,6° CDB, 19,4° CWB, zun. temp. 48° CDB [Btu/hr/W]","(1) - Hlajenje: T2: notranja temp. 26,6° CDB, 19,4° CWB, zun. temp. 48° CDB [Btu/hr/W]","(1) - Hlajenje: T2: notranja temp. 26,6° CDB, 19,4° CWB, zun. temp. 48° CDB [Btu/hr/W]","(1) - Hlajenje: T2: notranja temp. 26,6° CDB, 19,4° CWB, zun. temp. 48° CDB [Btu/hr/W]","(1) - Nominalne kapacitete hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m","(1) - Nominalne kapacitete hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m","(1) - Nominalne kapacitete hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m","(1) - Nominalne kapacitete hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m","(1) - Nominalne kapacitete hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m"]
["","","","","(2) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m.","(2) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m.","(2) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m.","(2) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m.","(2) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m.","(2) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m.","(2) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m.","(2) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m.","(2) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m.","(2) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m.","(2) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m.","(2) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m.","(2) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m.","(2) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m.","(2) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m.","(2) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m."]
["","","","","","","(3) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","(3) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","","(3) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","(3) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","","","","","(3) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","(3) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","(3) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","(3) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","(3) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje"]
["","","","","","","(4) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(4) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","","(4) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(4) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","","","","","(4) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(4) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(4) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(4) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(4) - Glejte ločeno risbo za električne podatke"]
["Hladilna kapaciteta","Nom.","","kW","","","","","6.80"]
["Grelna kapaciteta","Nom.","","kW","","","","","7.50"]
["Hlajenje prostora","Razred energijske učinkovitosti","","","","","","","A++"]
["","Zmogljivost","Pdizajn","kW","","","","","6.80"]
["","SEER","","","","","","","7.50"]
["","Letna poraba energije","","kWh/a","","","","","317"]
["Ogrevanje prostora (Povprečno podnebje)","Razred energijske učinkovitosti","","","","","","","A+"]
["","Zmogljivost","Pdizajn","kW","","","","","4.70"]
["","SCOP/A","","","","","","","4.45"]
["","Letna poraba energije","","kWh/a","","","","","1479"]
["Razpon energetske učinkovitosti","","","","","","","","A+++ ~ D"]