{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":60,"n_cols":8,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAHG-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAHG71FVEB","FCAHG100FVEB","FCAHG125FVEB","FCAHG140FVEB"]
["Raven zvočnega tlaka","Gretje","Visok","dBA","36"]
["","","Srednja","dBA","33"]
["","","Nizko","dBA","29"]
["","Hlajenje","Medium","dBA","33"]
["","","Nizko","dBA","29"]
["","","Visok","dBA","36"]
["Standardni pripomočki","Priročnik za namestitev in upravljanje","","","Priročnik za namestitev in upravljanje","Priročnik za namestitev in upravljanje","Priročnik za namestitev in upravljanje","Priročnik za namestitev in upravljanje"]
["","Priročnik za namestitev","","","Priročnik za namestitev","Priročnik za namestitev","Priročnik za namestitev","Priročnik za namestitev"]
["Hladilno sredstvo","GWP","","","675","675","675","675"]
["Priključki cevne napeljave","Tekočina","Zun. premer","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Plin","OD","mm","15.9"]
["","priključka","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Okrasna plošča 4","Mere","Globina","mm","950","950","950","950"]
["","","Širina","mm","950","950","950","950"]
["","","Višina","mm","50","50","50","50"]
["","Model","","","BYCQ140D7W1 - bela s sivimi krilci","BYCQ140D7W1 - bela s sivimi krilci","BYCQ140D7W1 - bela s sivimi krilci","BYCQ140D7W1 - bela s sivimi krilci"]
["","Barva","","","Čista bela (RAL 9010)","Čista bela (RAL 9010)","Čista bela (RAL 9010)","Čista bela (RAL 9010)"]
["","Teža","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["Raven zvočne moči","Hlajenje","","dBA","53"]
["","Gretje","","dBA","53"]
["Mere","Enota","Width","mm","840","840","840","840"]
["","","Globina","mm","840","840","840","840"]
["","","Višina","mm","288","288","288","288"]
["Casing","Material","","","Galvanizirana jeklena plošča","Galvanizirana jeklena plošča","Galvanizirana jeklena plošča","Galvanizirana jeklena plošča"]
["Teža","Enota","","kg","25.0","26.0","26.0","26.0"]
["Dekorativna plošča","Teža","","kg","10"]
["","Model","","","BYCQ140D7GFW1 - samočistilna plošča s filtrom s fino mrežo"]
["","Mere","Višina","mm","130"]
["","","Globina","mm","950"]
["","","Širina","mm","950"]
["","Barva","","","Čista bela (RAL 9010)"]
["Power supply","Faza","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvenca","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Ime","","","VE","VE","VE","VE"]
["","Napetost","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Opombe","","","","(1) - BYCQ140D7W1W ima belo izolacijo. Upoštevajte, da je nalaganje umazanije na beli izolaciji vizualno vpadljivo, zato ni priporočljivo namestiti dekorativne plošče BYCQ140D7W1W  tam, kjer je izpostavljena visokim koncentracijam prahu.","(1) - BYCQ140D7W1W ima belo izolacijo. Upoštevajte, da je nalaganje umazanije na beli izolaciji vizualno vpadljivo, zato ni priporočljivo namestiti dekorativne plošče BYCQ140D7W1W  tam, kjer je izpostavljena visokim koncentracijam prahu.","(1) - BYCQ140D7W1W ima belo izolacijo. Upoštevajte, da je nalaganje umazanije na beli izolaciji vizualno vpadljivo, zato ni priporočljivo namestiti dekorativne plošče BYCQ140D7W1W  tam, kjer je izpostavljena visokim koncentracijam prahu.","(1) - BYCQ140D7W1W ima belo izolacijo. Upoštevajte, da je nalaganje umazanije na beli izolaciji vizualno vpadljivo, zato ni priporočljivo namestiti dekorativne plošče BYCQ140D7W1W  tam, kjer je izpostavljena visokim koncentracijam prahu."]
["","","","","(2) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline","(2) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline","(2) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline","(2) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline"]
["","","","","(3) - Raven zvočne moči je absolutna vrednost, ki označuje moč, ki jo ustvarja vir zvoka.","(3) - Raven zvočne moči je absolutna vrednost, ki označuje moč, ki jo ustvarja vir zvoka.","(3) - Raven zvočne moči je absolutna vrednost, ki označuje moč, ki jo ustvarja vir zvoka.","(3) - Raven zvočne moči je absolutna vrednost, ki označuje moč, ki jo ustvarja vir zvoka."]
["Raven zvočnega tlaka","Gretje","Visok","dBA","","44","45","45"]
["","","Srednja","dBA","","39","40","41"]
["","","Nizko","dBA","","33","35","37"]
["","Hlajenje","Medium","dBA","","39","40","41"]
["","","Nizko","dBA","","33","35","37"]
["","","Visok","dBA","","44","45","45"]
["Priključki cevne napeljave","Plin","OD","mm","","15.9","15.9","15.9"]
["","priključka","","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Raven zvočne moči","Hlajenje","","dBA","","61","61","61"]
["","Gretje","","dBA","","61","61","61"]
["Dekorativna plošča","Teža","","kg","","10","10","10"]
["","Model","","","","BYCQ140D7GFW1 - samočistilna plošča s filtrom s fino mrežo","BYCQ140D7GFW1 - samočistilna plošča s filtrom s fino mrežo","BYCQ140D7GFW1 - samočistilna plošča s filtrom s fino mrežo"]
["","Mere","Višina","mm","","130","130","130"]
["","","Globina","mm","","950","950","950"]
["","","Širina","mm","","950","950","950"]
["","Barva","","","","Čista bela (RAL 9010)","Čista bela (RAL 9010)","Čista bela (RAL 9010)"]