{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":55,"n_cols":8,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAHG-G"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAHG71GVEB (Archived)","FCAHG100GVEB (Archived)","FCAHG125GVEB (Archived)","FCAHG140GVEB (Archived)"]
["Raven zvočnega tlaka","Gretje","Visok","dBA","36","44","45","45"]
["","","Srednja","dBA","33","39","40","41"]
["","","Nizko","dBA","29","33","35","37"]
["","Hlajenje","Medium","dBA","33","39","40","41"]
["","","Nizko","dBA","29","33","35","37"]
["","","Visok","dBA","36","44","45","45"]
["Standardni pripomočki","Priročnik za upravljanje","","","1","1","1","1"]
["","Priročnik za namestitev","","","1","1","1","1"]
["","Cev izpusta","","","1","1","1","1"]
["","Objemka za izpustno cev","","","1","1","1","1"]
["","Podložka za konzolo obešalnika","","","8","8","8","8"]
["","Vijaki","","","4","4","4","4"]
["","Izolacija za priključke","","","2","2","2","2"]
["","Tesnilne plošče","","","4","4","4","4"]
["","Plošča za zapiranje izpusta","","","1","1","1","1"]
["","Objemke","","","1","1","1","1"]
["Control systems","Wired remote control","","","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7"]
["","Infrard. dalj. krm.","","","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F"]
["Hladilna kapaciteta","Skupna kapaciteta","Nom.","kW","","","12.10","13.40"]
["Priključki napeljave","Liquid","OD","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Plin","OD","mm","15.90","15.90","15.90","15.90"]
["","Drain","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Okrasna plošča 4","Mere","Globina","mm","50","50","50","50"]
["","","Širina","mm","950","950","950","950"]
["","","Višina","mm","950","950","950","950"]
["","Model","","","BYCQ140D7GFW1","BYCQ140D7GFW1","BYCQ140D7GFW1","BYCQ140D7GFW1"]
["","Barva","","","SVEŽA BELA","SVEŽA BELA","SVEŽA BELA","SVEŽA BELA"]
["","Teža","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["Raven zvočne moči","Hlajenje","","dBA","53","61","61","61"]
["","Gretje","","dBA","53","61","61","61"]
["Mere","Enota","Širina","mm","840","840","840","840"]
["","","Globina","mm","840","840","840","840"]
["","","Višina","mm","288","288","288","288"]
["Casing","Material","","","Galvanizirana jeklena plošča","Galvanizirana jeklena plošča","Galvanizirana jeklena plošča","Galvanizirana jeklena plošča"]
["Teža","Enota","","kg","25","25","25","25"]
["Okrasna plošča","Teža","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["","Model","","","BYCQ140D7W1 - bela s sivimi rešetkami","BYCQ140D7W1 - bela s sivimi rešetkami","BYCQ140D7W1 - bela s sivimi rešetkami","BYCQ140D7W1 - bela s sivimi rešetkami"]
["","Mere","Višina","mm","50","50","50","50"]
["","","Globina","mm","950","950","950","950"]
["","","Širina","mm","950","950","950","950"]
["","Barva","","","SVEŽA BELA","SVEŽA BELA","SVEŽA BELA","SVEŽA BELA"]
["Grelna kapaciteta","Skupna kapaciteta","Nom.","kW","","","13.5","15.5"]
["Power supply","Faza","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvenca","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Napetost","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Opombe","","","","(1) - Raven zvočne moči je absolutna vrednost, ki označuje moč, ki jo ustvarja vir zvoka.","(1) - Raven zvočne moči je absolutna vrednost, ki označuje moč, ki jo ustvarja vir zvoka.","(1) - Raven zvočne moči je absolutna vrednost, ki označuje moč, ki jo ustvarja vir zvoka.","(1) - Raven zvočne moči je absolutna vrednost, ki označuje moč, ki jo ustvarja vir zvoka."]
["","","","","(2) - BYCQ140D7W1W ima belo izolacijo. Upoštevajte, da je nalaganje umazanije na beli izolaciji vizualno vpadljivo, zato ni priporočljivo namestiti dekorativne plošče BYCQ140D7W1W  tam, kjer je izpostavljena visokim koncentracijam prahu.","(2) - BYCQ140D7W1W ima belo izolacijo. Upoštevajte, da je nalaganje umazanije na beli izolaciji vizualno vpadljivo, zato ni priporočljivo namestiti dekorativne plošče BYCQ140D7W1W  tam, kjer je izpostavljena visokim koncentracijam prahu.","(2) - BYCQ140D7W1W ima belo izolacijo. Upoštevajte, da je nalaganje umazanije na beli izolaciji vizualno vpadljivo, zato ni priporočljivo namestiti dekorativne plošče BYCQ140D7W1W  tam, kjer je izpostavljena visokim koncentracijam prahu.","(2) - BYCQ140D7W1W ima belo izolacijo. Upoštevajte, da je nalaganje umazanije na beli izolaciji vizualno vpadljivo, zato ni priporočljivo namestiti dekorativne plošče BYCQ140D7W1W  tam, kjer je izpostavljena visokim koncentracijam prahu."]
["","","","","(3) - BYCQ140D7W1: bela standardna plošča s sivimi loputami; BYCQ140D7W1W: bela standardna plošča z belimi loputami; BYCQ140D7GW1: bela plošča s samodejnim čiščenjem","(3) - BYCQ140D7W1: bela standardna plošča s sivimi loputami; BYCQ140D7W1W: bela standardna plošča z belimi loputami; BYCQ140D7GW1: bela plošča s samodejnim čiščenjem","(3) - BYCQ140D7W1: bela standardna plošča s sivimi loputami; BYCQ140D7W1W: bela standardna plošča z belimi loputami; BYCQ140D7GW1: bela plošča s samodejnim čiščenjem","(3) - BYCQ140D7W1: bela standardna plošča s sivimi loputami; BYCQ140D7W1W: bela standardna plošča z belimi loputami; BYCQ140D7GW1: bela plošča s samodejnim čiščenjem"]
["","","","","(4) - Ta možnost je izrecno namenjena uporabi v okoljih z zelo finim prahom(trgovine z oblačili). Ne uporabljajte te možnosti v zelo vlažnih in/ali mastnih okoljih.","(4) - Ta možnost je izrecno namenjena uporabi v okoljih z zelo finim prahom(trgovine z oblačili). Ne uporabljajte te možnosti v zelo vlažnih in/ali mastnih okoljih.","(4) - Ta možnost je izrecno namenjena uporabi v okoljih z zelo finim prahom(trgovine z oblačili). Ne uporabljajte te možnosti v zelo vlažnih in/ali mastnih okoljih.","(4) - Ta možnost je izrecno namenjena uporabi v okoljih z zelo finim prahom(trgovine z oblačili). Ne uporabljajte te možnosti v zelo vlažnih in/ali mastnih okoljih."]