{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":13,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAHG-H / RZQG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAHG71HVEB / RZQG71L8Y1B","FCAHG100HVEB / RZQG71L8Y1B","FCAHG71HVEB / FCAHG71HVEB / RZQG100L8Y1B","FCAHG100HVEB / RZQG100L8Y1B","FCAHG140HVEB / RZQG100L8Y1B","FCAHG125HVEB / RZQG125L8Y1B","FCAHG140HVEB / RZQG125L8Y1B","FCAHG71HVEB / FCAHG71HVEB / RZQG125L8Y1B","FCAHG140HVEB / RZQG140L7Y1B"]
["Hladilna kapaciteta","Nom.","","kW","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","13.40"]
["Hlajenje prostora","SEER","","","6.91","6.91","5.10","7.00","7.00","6.61","6.61","5.10","6.75"]
["","Letna poraba energije","","kWh/a","345","345","652","475","475","636","636","824","1,191"]
["","Zmogljivost","Pdizajn","kW","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","13.40"]
["","Razred energijske učinkovitosti","","","A++","A++","A","A++","A++","A++","A++","A"]
["Ogrevanje prostora (Povprečno podnebje)","Zmogljivost","Pdizajn","kW","7.60","7.60","11.30","11.30","11.30","12.66","12.66","12.71","11.78"]
["","SCOP/A","","","4.54","4.54","3.80","4.80","4.80","4.63","4.63","3.80","4.38"]
["","Razred energijske učinkovitosti","","","A+","A+","A","A++","A++","A++","A++","A"]
["","Letna poraba energije","","kWh/a","2,344","2,344","4,164","3,296","3,296","3,829","3,829","4,683","3,766"]
["Nazivna učinkovitost","Annual energy consumption","","kWh","831","","","1,075","","1,523"]
["","EER","","","4.09","4.09","3.75","4.42","4.42","3.94","3.94","3.61","3.18"]
["","COP","","","4.80","","","4.99","","4.40","","","4.12"]
["","Direktiva o energijskih oznakah","Hlajenje","","A","","","A","","A"]
["","","Ogrevanje","","A","","","A","","A"]
["Grelna kapaciteta","Nom.","","kW","7.50","","","10.80","","13.50","","","15.50"]
["Opombe","","","","(1) - Nominalne kapacitete hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m","(1) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","(1) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","(1) - Nominalne kapacitete hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m","(1) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","(1) - Nominalne kapacitete hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m","(1) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","(1) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","(1) - Nominalne kapacitete hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m"]
["","","","","(2) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m.","(2) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(2) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(2) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m.","(2) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(2) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m.","(2) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(2) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(2) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m."]
["","","","","(3) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","","","(3) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","","(3) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","","","(3) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje"]
["","","","","(4) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","","","(4) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","","(4) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","","","(4) - Glejte ločeno risbo za električne podatke"]
["Hlajenje prostora","ηs,c","","%","","","","","","","","","266.88"]
["Ogrevanje prostora (Povprečno podnebje)","ηs,h","","%","","","","","","","","","172.10"]