{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":8,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQG-F / AZQS-B(8)V1 UK"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCQG71FVEB / AZQS71B2V1B UK","FCQG100FVEB / AZQS100B8V1B UK","FCQG125FVEB / AZQS125B8V1B UK","FCQG140FVEB / AZQS140B8V1B UK"]
["Zmogljivost hlajenja","Nom.","","kW","6.8","9.5","12.1","13.0"]
["Hlajenje prostora","SEER","","","5.70","5.50"]
["","Letna poraba energije","","kWh/a","418","605"]
["","Zmogljivost","Pdizajn","kW","6.80","9.50"]
["","Razred energijske učinkovitosti","","","A+","A"]
["Ogrevanje prostora (Povprečno podnebje)","Zmogljivost","Pdizajn","kW","6.33","7.60"]
["","SCOP/A","","","4.00","3.85"]
["","Razred energijske učinkovitosti","","","A+","A"]
["","Letna poraba energije","","kWh/a","2,216","2,762"]
["Nazivna učinkovitost","Letna por.energ.","","kWh","1,093","1,480","1,952","2,313"]
["","EER","","","3.11","3.21","3.10","2.81"]
["","COP","","","3.61","3.50","3.41","3.30"]
["","Direktiva o energijskih oznakah","Hlajenje","","B","A","B","C"]
["","","Ogrevanje","","A","B","B","C"]
["Zmogljivost gretja","Nom.","","kW","7.5","10.8","13.5","15.5"]
["Opombe","","","","(1) - Letna poraba energije je v skladu z direktivo 2002/31/EC za označevanje energije","(1) - EER/COP v skladu z Eurovent 2012, za uporabo samo zunaj EU","(1) - EER/COP v skladu z Eurovent 2012, za uporabo samo zunaj EU","(1) - EER/COP v skladu z Eurovent 2012, za uporabo samo zunaj EU"]
["","","","","(2) - SEER in SCOP sta v skladu z EN 14825","(2) - Nom. učink.: hlajenje pri 35°/27° nom. obrem., gretje pri 7°/20° nom. obrem.","(2) - Nom. učink.: hlajenje pri 35°/27° nom. obrem., gretje pri 7°/20° nom. obrem.","(2) - Nom. učink.: hlajenje pri 35°/27° nom. obrem., gretje pri 7°/20° nom. obrem."]
["","","","","(3) - Nom. učink.: hlajenje pri 35°/27° nom. obrem., gretje pri 7°/20° nom. obrem.","(3) - PED: sestava = kategorija l : izključena iz obsega PED zaradi člena 1, točke 3.6 v okviru 97/23/EC","(3) - PED: sestava = kategorija l : izključena iz obsega PED zaradi člena 1, točke 3.6 v okviru 97/23/EC","(3) - PED: sestava = kategorija l : izključena iz obsega PED zaradi člena 1, točke 3.6 v okviru 97/23/EC"]
["","","","","","(4) - Minimalna vrednost Ssc (kratkostične moči): Oprema je skladna z EN 61000-3-2","(4) - Minimalna vrednost Ssc (kratkostične moči): Oprema je skladna z EN 61000-3-2","(4) - Minimalna vrednost Ssc (kratkostične moči): Oprema je skladna z EN 61000-3-2"]
["","","","","","(5) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(5) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(5) - Glejte ločeno risbo za električne podatke"]
["","","","","","(6) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline","(6) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline","(6) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline"]