{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":53,"n_cols":11,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQG-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCQG35FVEB","FCQG50FVEB","FCQG60FVEB","FCQG71FVEB","FCQG100FVEB","FCQG125FVEB","FCQG140FVEB"]
["Raven zvočnega tlaka","Gretje","Visok","dBA","31","31","33","33","37","41","41"]
["","","Nom.","dBA","29","29","31","31","33","35","35"]
["","","Nizko","dBA","27","27","28","28","29","29","29"]
["","Hlajenje","Nizko","dBA","27","27","28","28","29","29","29"]
["","","Visok","dBA","31","31","33","33","37","41","41"]
["","","Nom.","dBA","29","29","31","31","33","35","35"]
["Standardni pripomočki","Priročnik za upravljanje","","","Priročnik za upravljanje","Priročnik za upravljanje","Priročnik za upravljanje","Priročnik za upravljanje","Priročnik za upravljanje","Priročnik za upravljanje","Priročnik za upravljanje"]
["","Priročnik za namestitev","","","Priročnik za namestitev","Priročnik za namestitev","Priročnik za namestitev","Priročnik za namestitev","Priročnik za namestitev","Priročnik za namestitev","Priročnik za namestitev"]
["","Cev izpusta","","","Cev izpusta","Cev izpusta","Cev izpusta","Cev izpusta","Cev izpusta","Cev izpusta","Cev izpusta"]
["","Objemka za izpustno cev","","","Objemka za izpustno cev","Objemka za izpustno cev","Objemka za izpustno cev","Objemka za izpustno cev","Objemka za izpustno cev","Objemka za izpustno cev","Objemka za izpustno cev"]
["","Podložka za konzolo obešalnika","","","Podložka za konzolo obešalnika","Podložka za konzolo obešalnika","Podložka za konzolo obešalnika","Podložka za konzolo obešalnika","Podložka za konzolo obešalnika","Podložka za konzolo obešalnika","Podložka za konzolo obešalnika"]
["","Vijaki","","","Vijaki","Vijaki","Vijaki","Vijaki","Vijaki","Vijaki","Vijaki"]
["","Izolacija za priključke","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Tesnilne plošče","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Plošča za zapiranje izpusta","","","Plošča za zapiranje izpusta","Plošča za zapiranje izpusta","Plošča za zapiranje izpusta","Plošča za zapiranje izpusta","Plošča za zapiranje izpusta","Plošča za zapiranje izpusta","Plošča za zapiranje izpusta"]
["","Objemke","","","Objemke","Objemke","Objemke","Objemke","Objemke","Objemke","Objemke"]
["Control systems","Wired remote control","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Infrared remote control","","","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F"]
["Priključki cevne napeljave","Tekočina","Zun. premer","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Plin","Zun. premer","mm","9.52","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Drain","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Okrasna plošča 4","Mere","Globina","mm","50","50","50","50","50","50","50"]
["","","Širina","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","Višina","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Model","","","BYCQ140D7W1 - bela s sivimi krilci","BYCQ140D7W1 - bela s sivimi krilci","BYCQ140D7W1 - bela s sivimi krilci","BYCQ140D7W1 - bela s sivimi krilci","BYCQ140D7W1 - bela s sivimi krilci","BYCQ140D7W1 - bela s sivimi krilci","BYCQ140D7W1 - bela s sivimi krilci"]
["","Barva","","","Čista bela (RAL 9010)","Čista bela (RAL 9010)","Čista bela (RAL 9010)","Čista bela (RAL 9010)","Čista bela (RAL 9010)","Čista bela (RAL 9010)","Čista bela (RAL 9010)"]
["","Teža","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["Raven zvočne moči","Hlajenje","","dBA","49","49","51","51","54","58","58"]
["","Gretje","","dBA","49","49","51","51","54","58","58"]
["Mere","Enota","Širina","mm","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","Globina","mm","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","Višina","mm","204","204","204","204","246","246","246"]
["Casing","Material","","","Galvanizirana jeklena plošča","Galvanizirana jeklena plošča","Galvanizirana jeklena plošča","Galvanizirana jeklena plošča","Galvanizirana jeklena plošča","Galvanizirana jeklena plošča","Galvanizirana jeklena plošča"]
["Teža","Enota","","kg","18","19","19","21","24","24","24"]
["Okrasna plošča","Teža","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["","Model","","","BYCQ140D7GFW1 - samočistilna plošča s filtrom s fino mrežo","BYCQ140D7GFW1 - samočistilna plošča s filtrom s fino mrežo","BYCQ140D7GFW1 - samočistilna plošča s filtrom s fino mrežo","BYCQ140D7GFW1 - samočistilna plošča s filtrom s fino mrežo","BYCQ140D7GFW1 - samočistilna plošča s filtrom s fino mrežo","BYCQ140D7GFW1 - samočistilna plošča s filtrom s fino mrežo","BYCQ140D7GFW1 - samočistilna plošča s filtrom s fino mrežo"]
["","Mere","Višina","mm","130","130","130","130","130","130","130"]
["","","Globina","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","Širina","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Barva","","","Čista bela (RAL 9010)","Čista bela (RAL 9010)","Čista bela (RAL 9010)","Čista bela (RAL 9010)","Čista bela (RAL 9010)","Čista bela (RAL 9010)","Čista bela (RAL 9010)"]
["Power supply","Phase","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvenca","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Ime","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Napetost","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Opombe","","","","(1) - Raven zvočne moči je absolutna vrednost, ki označuje moč, ki jo ustvarja vir zvoka.","(1) - Raven zvočne moči je absolutna vrednost, ki označuje moč, ki jo ustvarja vir zvoka.","(1) - Raven zvočne moči je absolutna vrednost, ki označuje moč, ki jo ustvarja vir zvoka.","(1) - Raven zvočne moči je absolutna vrednost, ki označuje moč, ki jo ustvarja vir zvoka.","(1) - Raven zvočne moči je absolutna vrednost, ki označuje moč, ki jo ustvarja vir zvoka.","(1) - Raven zvočne moči je absolutna vrednost, ki označuje moč, ki jo ustvarja vir zvoka.","(1) - Raven zvočne moči je absolutna vrednost, ki označuje moč, ki jo ustvarja vir zvoka."]
["","","","","(2) - BYCQ140D7W1W ima belo izolacijo. Upoštevajte, da je nalaganje umazanije na beli izolaciji vizualno vpadljivo, zato ni priporočljivo namestiti dekorativne plošče BYCQ140D7W1W  tam, kjer je izpostavljena visokim koncentracijam prahu.","(2) - BYCQ140D7W1W ima belo izolacijo. Upoštevajte, da je nalaganje umazanije na beli izolaciji vizualno vpadljivo, zato ni priporočljivo namestiti dekorativne plošče BYCQ140D7W1W  tam, kjer je izpostavljena visokim koncentracijam prahu.","(2) - BYCQ140D7W1W ima belo izolacijo. Upoštevajte, da je nalaganje umazanije na beli izolaciji vizualno vpadljivo, zato ni priporočljivo namestiti dekorativne plošče BYCQ140D7W1W  tam, kjer je izpostavljena visokim koncentracijam prahu.","(2) - BYCQ140D7W1W ima belo izolacijo. Upoštevajte, da je nalaganje umazanije na beli izolaciji vizualno vpadljivo, zato ni priporočljivo namestiti dekorativne plošče BYCQ140D7W1W  tam, kjer je izpostavljena visokim koncentracijam prahu.","(2) - BYCQ140D7W1W ima belo izolacijo. Upoštevajte, da je nalaganje umazanije na beli izolaciji vizualno vpadljivo, zato ni priporočljivo namestiti dekorativne plošče BYCQ140D7W1W  tam, kjer je izpostavljena visokim koncentracijam prahu.","(2) - BYCQ140D7W1W ima belo izolacijo. Upoštevajte, da je nalaganje umazanije na beli izolaciji vizualno vpadljivo, zato ni priporočljivo namestiti dekorativne plošče BYCQ140D7W1W  tam, kjer je izpostavljena visokim koncentracijam prahu.","(2) - BYCQ140D7W1W ima belo izolacijo. Upoštevajte, da je nalaganje umazanije na beli izolaciji vizualno vpadljivo, zato ni priporočljivo namestiti dekorativne plošče BYCQ140D7W1W  tam, kjer je izpostavljena visokim koncentracijam prahu."]
["","","","","(3) - BYCQ140D7W1: bela standardna plošča s sivimi loputami; BYCQ140D7W1W: bela standardna plošča z belimi loputami; BYCQ140D7GW1: bela plošča s samodejnim čiščenjem","(3) - BYCQ140D7W1: bela standardna plošča s sivimi loputami; BYCQ140D7W1W: bela standardna plošča z belimi loputami; BYCQ140D7GW1: bela plošča s samodejnim čiščenjem","(3) - BYCQ140D7W1: bela standardna plošča s sivimi loputami; BYCQ140D7W1W: bela standardna plošča z belimi loputami; BYCQ140D7GW1: bela plošča s samodejnim čiščenjem","(3) - BYCQ140D7W1: bela standardna plošča s sivimi loputami; BYCQ140D7W1W: bela standardna plošča z belimi loputami; BYCQ140D7GW1: bela plošča s samodejnim čiščenjem","(3) - BYCQ140D7W1: bela standardna plošča s sivimi loputami; BYCQ140D7W1W: bela standardna plošča z belimi loputami; BYCQ140D7GW1: bela plošča s samodejnim čiščenjem","(3) - BYCQ140D7W1: bela standardna plošča s sivimi loputami; BYCQ140D7W1W: bela standardna plošča z belimi loputami; BYCQ140D7GW1: bela plošča s samodejnim čiščenjem","(3) - BYCQ140D7W1: bela standardna plošča s sivimi loputami; BYCQ140D7W1W: bela standardna plošča z belimi loputami; BYCQ140D7GW1: bela plošča s samodejnim čiščenjem"]