{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":116,"n_cols":9,"rows_kept":116,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQHG-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FCQHG71FVEB","FCQHG100FVEB","FCQHG125FVEB","FCQHG140FVEB"]
["Raven zvočnega tlaka","Gretje","","Visok","dBA","","44","45","45"]
["","","","Nom.","dBA","","39","40","41"]
["","","","Nizko","dBA","","33","35","37"]
["","Hlajenje","","Nizko","dBA","","33","35","37"]
["","","","Visok","dBA","","44","45","45"]
["","","","Nom.","dBA","","39","40","41"]
["Standardni pripomočki","Priročnik za upravljanje","","","","","Priročnik za upravljanje","Priročnik za upravljanje","Priročnik za upravljanje"]
["","Priročnik za namestitev","","","","","Priročnik za namestitev","Priročnik za namestitev","Priročnik za namestitev"]
["","Cev izpusta","","","","","Cev izpusta","Cev izpusta","Cev izpusta"]
["","Objemka za izpustno cev","","","","","Objemka za izpustno cev","Objemka za izpustno cev","Objemka za izpustno cev"]
["","Podložka za konzolo obešalnika","","","","","Podložka za konzolo obešalnika","Podložka za konzolo obešalnika","Podložka za konzolo obešalnika"]
["","Vijaki","","","","","Vijaki","Vijaki","Vijaki"]
["","Izolacija za priključke","","","","","2","2","2"]
["","Tesnilne plošče","","","","","4","4","4"]
["","Plošča za zapiranje izpusta","","","","","Plošča za zapiranje izpusta","Plošča za zapiranje izpusta","Plošča za zapiranje izpusta"]
["","Objemke","","","","","Objemke","Objemke","Objemke"]
["Krmilni sistemi","Wired remote control","","","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Infrared remote control","","","","","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F"]
["Priključki cevne napeljave","Tekočina","","Zun. premer","mm","","9.52","9.52","9.52"]
["","Plin","","Zun. premer","mm","","15.9","15.9","15.9"]
["","priključka","","","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Okrasna plošča 4","Mere","","Globina","mm","","50","50","50"]
["","","","Širina","mm","","950","950","950"]
["","","","Višina","mm","","950","950","950"]
["","Model","","","","","BYCQ140D7W1 - bela s sivimi krilci","BYCQ140D7W1 - bela s sivimi krilci","BYCQ140D7W1 - bela s sivimi krilci"]
["","Barva","","","","","Čista bela (RAL 9010)","Čista bela (RAL 9010)","Čista bela (RAL 9010)"]
["","Teža","","","kg","","5.4","5.4","5.4"]
["Raven zvočne moči","Hlajenje","","","dBA","","61","61","61"]
["","Gretje","","","dBA","","61","61","61"]
["Mere","Enota","","Širina","mm","","840","840","840"]
["","","","Globina","mm","","840","840","840"]
["","","","Višina","mm","","288","288","288"]
["Ohišje","Material","","","","","Galvanizirana jeklena plošča","Galvanizirana jeklena plošča","Galvanizirana jeklena plošča"]
["Teža","Enota","","","kg","","26","26","26"]
["Okrasna plošča","Teža","","","kg","","10.3","10.3","10.3"]
["","Model","","","","","BYCQ140D7GFW1 - samočistilna plošča s filtrom s fino mrežo","BYCQ140D7GFW1 - samočistilna plošča s filtrom s fino mrežo","BYCQ140D7GFW1 - samočistilna plošča s filtrom s fino mrežo"]
["","Mere","","Višina","mm","","130","130","130"]
["","","","Globina","mm","","950","950","950"]
["","","","Širina","mm","","950","950","950"]
["","Barva","","","","","Čista bela (RAL 9010)","Čista bela (RAL 9010)","Čista bela (RAL 9010)"]
["Power supply","Phase","","","","","1~","1~","1~"]
["","Frekvenca","","","Hz","","50","50","50"]
["","Ime","","","","","VE","VE","VE"]
["","Napetost","","","V","","220-240","220-240","220-240"]
["Opombe","","","","","","(1) - Raven zvočne moči je absolutna vrednost, ki označuje moč, ki jo ustvarja vir zvoka.","(1) - Raven zvočne moči je absolutna vrednost, ki označuje moč, ki jo ustvarja vir zvoka.","(1) - Raven zvočne moči je absolutna vrednost, ki označuje moč, ki jo ustvarja vir zvoka."]
["","","","","","","(2) - BYCQ140D7W1W ima belo izolacijo. Upoštevajte, da je nalaganje umazanije na beli izolaciji vizualno vpadljivo, zato ni priporočljivo namestiti dekorativne plošče BYCQ140D7W1W  tam, kjer je izpostavljena visokim koncentracijam prahu.","(2) - BYCQ140D7W1W ima belo izolacijo. Upoštevajte, da je nalaganje umazanije na beli izolaciji vizualno vpadljivo, zato ni priporočljivo namestiti dekorativne plošče BYCQ140D7W1W  tam, kjer je izpostavljena visokim koncentracijam prahu.","(2) - BYCQ140D7W1W ima belo izolacijo. Upoštevajte, da je nalaganje umazanije na beli izolaciji vizualno vpadljivo, zato ni priporočljivo namestiti dekorativne plošče BYCQ140D7W1W  tam, kjer je izpostavljena visokim koncentracijam prahu."]
["","","","","","","(3) - BYCQ140D7W1: bela standardna plošča s sivimi loputami; BYCQ140D7W1W: bela standardna plošča z belimi loputami; BYCQ140D7GW1: bela plošča s samodejnim čiščenjem","(3) - BYCQ140D7W1: bela standardna plošča s sivimi loputami; BYCQ140D7W1W: bela standardna plošča z belimi loputami; BYCQ140D7GW1: bela plošča s samodejnim čiščenjem","(3) - BYCQ140D7W1: bela standardna plošča s sivimi loputami; BYCQ140D7W1W: bela standardna plošča z belimi loputami; BYCQ140D7GW1: bela plošča s samodejnim čiščenjem"]
["Ohišje","Material","","","","Galvanizirana jeklena plošča"]
["Mere","Enota","","Višina","mm","288"]
["","","","Širina","mm","840"]
["","","","Globina","mm","840"]
["Teža","Enota","","","kg","25"]
["Ventilator","Hitrost pretoka zraka","Hlajenje","Visok","m³/min","21.2"]
["","","","Nom.","m³/min","16.7"]
["","","","Nizko","m³/min","12.2"]
["","","Gretje","Visok","m³/min","21.2"]
["","","","Nom.","m³/min","16.7"]
["","","","Nizko","m³/min","12.2"]
["Raven zvočne moči","Hlajenje","","","dBA","53"]
["","Gretje","","","dBA","53"]
["Raven zvočnega tlaka","Hlajenje","","Visok","dBA","36"]
["","","","Nom.","dBA","33"]
["","","","Nizko","dBA","29"]
["","Gretje","","Visok","dBA","36"]
["","","","Nom.","dBA","33"]
["","","","Nizko","dBA","29"]
["Priključki cevne napeljave","Tekočina","","Zun. premer","mm","9.52"]
["","Plin","","Zun. premer","mm","15.9"]
["","Izpust","","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Okrasna plošča","Model","","","","BYCQ140D7GFW1 - samočistilna plošča s filtrom s fino mrežo"]
["","Barva","","","","Čista bela (RAL 9010)"]
["","Mere","","Višina","mm","130"]
["","","","Širina","mm","950"]
["","","","Globina","mm","950"]
["","Teža","","","kg","10.3"]
["Okrasna plošča 2","Model","","","","BYCQ140D7GW1 - samočistilna plošča"]
["","Barva","","","","Čista bela (RAL 9010)"]
["","Mere","","Višina","mm","130"]
["","","","Širina","mm","950"]
["","","","Globina","mm","950"]
["","Teža","","","kg","10.3"]
["Okrasna plošča 3","Model","","","","BYCQ140D7W1W - popolnoma bela"]
["","Barva","","","","Čista bela (RAL 9010)"]
["","Mere","","Višina","mm","50"]
["","","","Širina","mm","950"]
["","","","Globina","mm","950"]
["","Teža","","","kg","5.4"]
["Okrasna plošča 4","Model","","","","BYCQ140D7W1 - bela s sivimi rešetkami"]
["","Barva","","","","Čista bela (RAL 9010)"]
["","Mere","","Višina","mm","950"]
["","","","Širina","mm","950"]
["","","","Globina","mm","50"]
["","Teža","","","kg","5.4"]
["Krmilni sistemi","Infrared remote control","","","","BRC7FA532F"]
["Krmilni sistemi","Ožičeni daljinski krmilnik","","","","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["Standardni pripomočki","Installation manual","","","","Installation manual"]
["","Washer for hanger bracket","","","","Washer for hanger bracket"]
["","Operation manual","","","","Operation manual"]
["","Clamp for drain hose","","","","Clamp for drain hose"]
["","Clamps","","","","Clamps"]
["","Drain hose","","","","Drain hose"]
["","Drain sealing pad","","","","Drain sealing pad"]
["","Installation guide","","","","Installation guide"]
["","Insulation for fitting","","","","2"]
["","Screws","","","","Screws"]
["","Sealing pads","","","","4"]
["Napajanje","Ime","","","","VE"]
["","Faza","","","","1~"]
["","Napajanje-=-Frekvenca","","Frekvenca","","50"]
["","Napajanje-=-Napetost","","Napetost","","220-240"]