{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":39,"n_cols":8,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FDQ125B8V3B9","FDQ200B8V3B9","FDQ250B8V3B9"]
["Hladilna kapaciteta","Skupna kapaciteta","","Nom.","kW","","20.0","24.1"]
["Grelna kapaciteta","Skupna kapaciteta","","Nom.","kW","","23.0","26.4"]
["Ohišje","Barva","","","","Neprebarvano","Neprebarvano","Neprebarvano"]
["","Material","","","","Galvanizirano jeklo","Galvanizirano jeklo","Galvanizirano jeklo"]
["Mere","Enota","","Višina","mm","350","450","450"]
["","","","Širina","mm","1,400","1,400","1,400"]
["","","","Globina","mm","662","900","900"]
["Teža","Enota","","","kg","59.0","89.0","94.0"]
["Zahtevan prostor v stropu >","mm","","","","350","450","450"]
["Ventilator","Hitrost pretoka zraka","Hlajenje","Nom.","m³/min","43.0"]
["","","","Srednja","m³/min","","69.0","89.0"]
["","","Gretje","Nom.","m³/min","43.0"]
["","","","Srednja","m³/min","","69.0","89.0"]
["","Zunanji statični tlak","","Visok","Pa","150","250","250"]
["","","","Nom.","Pa","150","250","250"]
["","","","Nizek","Pa","150","250","250"]
["Raven zvočne moči","Hlajenje","","","dBA","75.0","81.0","82.0"]
["Raven zvočnega tlaka","Hlajenje","","Visok","dBA","44.0","45.0","47.0"]
["","Gretje","","Nizko","dBA","44.0","45.0","47.0"]
["Priključki cevne napeljave","Tekočina","","Zun. premer","mm","9.52","9.52","12.70"]
["","Plin","","Zun. premer","mm","15.9","22.2","22.2"]
["","Izpust","","","","","OD Ø25.0","OD Ø25.0"]
["Krmilni sistemi","Ožičeni daljinski krmilnik","","","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["Standardni pripomočki","Priročnik za namestitev in upravljanje","","","","1","1","1"]
["Power supply","Ime","","","","V3","V3","V3"]
["","Faza","","","","1~","1~","1~"]
["","Frekvenca","","","Hz","50","50","50"]
["","Napetost","","","V","230","230 +/-10%","230 +/-10%"]
["Opombe","","","","","(1) - Zvočne vrednosti se merijo v prostoru izoliranem od odmeva s popravki.","(1) - Zvočne vrednosti se merijo v prostoru izoliranem od odmeva s popravki.","(1) - Zvočne vrednosti se merijo v prostoru izoliranem od odmeva s popravki."]
["","","","","","(2) - Raven zvočnega tlaka je merjena z mikrofonom, postavljenim na razdalji 1 m od enote.","(2) - Raven zvočnega tlaka je merjena z mikrofonom, postavljenim na razdalji 1 m od enote.","(2) - Raven zvočnega tlaka je merjena z mikrofonom, postavljenim na razdalji 1 m od enote."]
["","","","","","(3) - Nivo tlaka zvoka je relativna vrednost, odvisna od oddaljenosti in akustike okolja. Za več informacij, prosimo poglejte skice o nivojih zvoka.","(3) - Nivo tlaka zvoka je relativna vrednost, odvisna od oddaljenosti in akustike okolja. Za več informacij, prosimo poglejte skice o nivojih zvoka.","(3) - Nivo tlaka zvoka je relativna vrednost, odvisna od oddaljenosti in akustike okolja. Za več informacij, prosimo poglejte skice o nivojih zvoka."]
["","","","","","(4) - Raven zvočne moči je absolutna vrednost, ki označuje moč, ki jo ustvarja vir zvoka.","(4) - Raven zvočne moči je absolutna vrednost, ki označuje moč, ki jo ustvarja vir zvoka.","(4) - Raven zvočne moči je absolutna vrednost, ki označuje moč, ki jo ustvarja vir zvoka."]
["","","","","","(5) - Za več informacij prosimo poglejte diagram ožičenja, ploščico z imenom in priročnik za namestitev.","(5) - Za več informacij prosimo poglejte diagram ožičenja, ploščico z imenom in priročnik za namestitev.","(5) - Za več informacij prosimo poglejte diagram ožičenja, ploščico z imenom in priročnik za namestitev."]