{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":7,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-C / RZQSG-LV1/LY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDQ125C7VEB / RZQSG125L7V1B","FDQ125C7VEB / RZQSG125L7Y1B9","FDQ125C7VEB / RZQSG125L7Y1B"]
["Hladilna kapaciteta","Nom.","","kW","12.0","12.0","12.0 (3)"]
["Hlajenje prostora","SEER","","","4.35","4.35","4.35 (6)"]
["","Letna poraba energije","","kWh/a","965.517","965.517"]
["","Zmogljivost","Pdizajn","kW","12.00","12.00"]
["","Razred energijske učinkovitosti","","","C","C"]
["Ogrevanje prostora (Povprečno podnebje)","Zmogljivost","Pdizajn","kW","7.60","7.60"]
["","SCOP/A","","","3.81","3.81","3.81 (6)"]
["","Razred energijske učinkovitosti","","","A","A"]
["","Letna poraba energije","","kWh/a","2,791","2,791"]
["Nazivna učinkovitost","Annual energy consumption","","kWh","1,870","1,600","1,870"]
["","EER","","","3.21","3.21","3.21"]
["","COP","","","3.51","3.51","3.51"]
["","Direktiva o energijskih oznakah","Hlajenje","","A","A","A"]
["","","Ogrevanje","","B","B","B"]
["Grelna kapaciteta","Nom.","","kW","13.5","13.5","13.5 (4)"]
["Opombe","","","","(1) - EER/COP v skladu z Eurovent 2012, za uporabo samo zunaj EU","(1) - EER/COP v skladu z Eurovent 2012, za uporabo samo zunaj EU","(1) - Letna poraba energije: na podlagi povprečne rabe 500 obratovalnih ur na leto pri polni obremenitvi (nominalni pogoji)"]
["","","","","(2) - Nom. učink.: hlajenje pri 35°/27° nom. obrem., gretje pri 7°/20° nom. obrem.","(2) - Nom. učink.: hlajenje pri 35°/27° nom. obrem., gretje pri 7°/20° nom. obrem.","(2) - Energijska oznaka: lestvica od A (najvišja učinkovitost) do G (najmanjša učinkovitost)"]
["","","","","","","(3) - Hlajenje: Notranja temperatura 27° CDB, 19° CWB; zunanja temperatura 35° CDB; ekvivalentna dolžina cevi: 5m, nivojska razlika: 0m"]
["","","","","","","(4) - Ogrevanje: Notranja temperatura 20° CDB; zunanja temperatura 7° CDB, 6° CWB; ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m"]
["","","","","","","(5) - Letna poraba energije je v skladu z direktivo 2002/31/EC za označevanje energije"]
["","","","","","","(6) - SEER in SCOP sta v skladu z EN 14825"]
["","","","","","","(7) - Nom. učink.: hlajenje pri 35°/27° nom. obrem., gretje pri 7°/20° nom. obrem."]