{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":6,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDQ125C5VEB","FDQ125C7VEB"]
["Raven zvočnega tlaka","Gretje","Visok","dBA","40","40"]
["","","Nizko","dBA","33","33"]
["","Hlajenje","Nizko","dBA","33","33"]
["","","Visok","dBA","40","40"]
["Krmilni sistemi","Wired remote control","","","BRC1D52, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C","BRC1D52, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D528"]
["","Infrard. dalj. krm.","","","BRC4C65","BRC4C65"]
["Hladilna kapaciteta","Skupna kapaciteta","Nom.","kW","12.5 (1)","12.5"]
["Piping connections","Liquid","OD","mm","9.52","9.52"]
["","Plin","OD","mm","15.9","15.9"]
["","priključka","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Power input","Hlajenje","Nom.","kW","0.35"]
["","Gretje","Nom.","kW","0.35"]
["Zahtevan prostor v stropu >","mm","","","350","350"]
["Raven zvočne moči","Hlajenje","","dBA","66","66"]
["Mere","Enota","Width","mm","1,400","1,400"]
["","","Depth","mm","700","700"]
["","","Višina","mm","300","300"]
["Ohišje","Material","","","","Galvanizirano jeklo"]
["","Barva","","","Brez barvanja (galvanizirano)","Not painted"]
["Teža","Enota","","kg","45","45"]
["Ventilator","Zunanji statični tlak","Visok","Pa","200","200"]
["","","Nom.","Pa","50","50"]
["Višina odvajanja","mm","","","625","625"]
["Okrasna plošča","Teža","","kg","6.5","6.5"]
["","Model","","","BYBS125DJW1","BYBS125DJW1"]
["","Mere","Višina","mm","55","55"]
["","","Globina","mm","500","500"]
["","","Širina","mm","1,500","1,500"]
["","Barva","","","Bela (10Y9/0,5)","Bela (10Y9/0,5)"]
["Grelna kapaciteta","Skupna kapaciteta","Nom.","kW","14.0 (2)","14.0"]
["Power supply","Faza","","","1~","1~"]
["","Frekvenca","","Hz","50/60","50/60"]
["","Ime","","","VE","VE"]
["","Napetost","","V","220-240/220","220-240/220"]
["Opombe","","","","(1) - Hlajenje: notranja temp. 27 °CDB, 19,0 °CWB; zunanja temp. 35°CDB; ekvivalentna dolžina cevi: 7,5 m; višinska razlika: 0 m","(1) - Ogrevanje: Notranja temperatura 20° CDB; zunanja temperatura 7° CDB, 6° CWB; ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 7,5m, nivojska razlika: 0m"]
["","","","","(2) - Ogrevanje: Notranja temperatura 20° CDB; zunanja temperatura 7° CDB, 6° CWB; ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 7,5m, nivojska razlika: 0m","(2) - Kapacitete so neto in vključujejo odbitek za hlajenje (dodatek za segrevanej) za toploto motorja notranjega ventilatorja."]
["","","","","(3) - Kapacitete so neto in vključujejo odbitek za hlajenje (dodatek za segrevanej) za toploto motorja notranjega ventilatorja.","(3) - Vrednosti zvočnega tlaka so navedene za enoto, nameščeno s sesanjem z zadnje strani."]
["","","","","(4) - Vrednosti zvočnega tlaka so navedene za enoto, nameščeno s sesanjem z zadnje strani.","(4) - Kategorija PED enote: izključena iz obsega PED zaradi člena 1, točke 3.6 v okviru 97/23/EC"]
["","","","","(5) - Kategorija PED enote: izključena iz obsega PED zaradi člena 1, točke 3.6 v okviru 97/23/EC","(5) - Hlajenje: Notranja temperatura 27° CDB, 19° CWB; zunanja temperatura 35° CDB; ekvivalentna dolžina cevi: 7,5m (horizontalno); nivojska razlika: 0m"]