{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":51,"n_cols":6,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F3 / RXM-N"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM50F3V1B / RXM50N2V1B","FDXM60F3V1B / RXM60N2V1B"]
["Hladilna kapaciteta","Min.","","kW","","1.70"]
["","Nom.","","kW","","6.00"]
["","Maks.","","kW","","6.50"]
["Grelna kapaciteta","Min.","","kW","","1.70"]
["","Nom.","","kW","","7.00"]
["","Maks.","","kW","","7.10"]
["Nazivna učinkovitost","EER","","","","2.93"]
["","COP","","","","3.21"]
["","Letna por.energ.","","kWh","","1,024"]
["","Direktiva o energijskih oznakah","Hlajenje","","","C"]
["","","Ogrevanje","","","C"]
["Hlajenje prostora","Razred energijske učinkovitosti","","","","A"]
["","Zmogljivost","Pdizajn","kW","","6.00"]
["","SEER","","","","5.56"]
["","Letna poraba energije","","kWh/a","","378"]
["Ogrevanje prostora (Povprečno podnebje)","Razred energijske učinkovitosti","","","","A"]
["","Zmogljivost","Pdizajn","kW","","4.60"]
["","SCOP/A","","","","3.80"]
["","Letna poraba energije","","kWh/a","","1,693"]
["Opombe","","","","","(1) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje"]
["","","","","","(2) - Glejte ločeno risbo za električne podatke"]
["","","","","","(3) - Nom. kapacitete hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m"]
["","","","","","(4) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m."]
["Outdoor unit","","","","RXM50N2V1B"]
["Hladilna kapaciteta","Min.","","kW","1.70"]
["","Nom.","","kW","5.00"]
["","Maks.","","kW","5.30"]
["Grelna kapaciteta","Min.","","kW","1.70"]
["","Nom.","","kW","5.80"]
["","Maks.","","kW","6.00"]
["Nom. učink.","EER","","","3.06"]
["","COP","","","3.10"]
["","Letna por.energ.","","kWh","816"]
["Imenska učinkovitost","Direktiva o energijskih oznakah","Hlajenje","","B"]
["Nazivna učinkovitost","Direktiva o energijskih oznakah","Ogrevanje","","D"]
["Hlajenje prostora","Razred energijske učinkovitosti","","","A+"]
["","Zmogljivost","Pdizajn","kW","5.00"]
["","SEER","","","5.77"]
["","Letna poraba energije","","kWh/a","303"]
["Ogrevanje prostora (Povprečno podnebje)","Razred energijske učinkovitosti","","","A"]
["","Zmogljivost","Pdizajn","kW","4.00"]
["","SCOP/A","","","3.93"]
["","Pdh Zmogljvost ogrevanja pri -10°","","kW","3.55"]
["","Letna poraba energije","","kWh/a","1424"]
["Razpon energetske učinkovitosti","","","","A+++ ~ D"]