{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":7,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXS-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXS25F2VEB","FDXS35F2VEB","FDXS60F2VEB"]
["Raven zvočnega tlaka","Gretje","Visok","dBA","35","35","38"]
["","","Srednja","dBA","33","33","36"]
["","","Nizko","dBA","27","27","30"]
["","Hlajenje","Srednja","dBA","33","33","35"]
["","","Nizko","dBA","27","27","30"]
["","","Visok","dBA","35","35","38"]
["Standardni pripomočki","Priročnik za namestitev","","","1","1","1"]
["","Priročnik za upravljanje","","","1","1","1"]
["","Izolacija za priključke","","","1","1","1"]
["","Tesnilna plošča","","","1","1","1"]
["","Objemka, kovinska","","","1","1","1"]
["","Cev izpusta","","","1","1","1"]
["","Podložka za konzolo obešalnika","","","8","8","8"]
["","Tesnilni material","","","2","2","2"]
["","Objemke","","","6","6","6"]
["","Pritrdilna plošča podložke","","","4","4","4"]
["","Vijaki za prirobnice kanala","","","1","1","1"]
["","Zračni filter","","","1","1","1"]
["Piping connections","Tekočina","Zun. premer","mm","6.35","6.35","6.35"]
["","Plin","Zun. premer","mm","9.50","9.50","12.7"]
["","priključka","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Vhodna moč","Hlajenje","Nom.","kW","0.036","0.036","0.060"]
["","Gretje","Nom.","kW","0.036","0.036","0.060"]
["Raven zvočne moči","Hlajenje","","dBA","53","53","56"]
["","Gretje","","dBA","53","53","56"]
["Mere","Enota","Širina","mm","750","750","1,150"]
["","","Globina","mm","620","620","620"]
["","","Višina","mm","200","200","200"]
["Teža","Enota","","kg","21.0","21.0","30.0"]
["Ventilator","Zunanji statični tlak","Nom.","Pa","30","30","40"]
["Power supply","Phase","","","1~","1~","1~"]
["","Frekvenca","","Hz","50/60","50/60","50/60"]
["","Ime","","","VE","VE","VE"]
["","Napetost","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Opombe","","","","(1) - Obratovalni zvok temelji na vsesalnem vstopniku na zadnji strani in ESP 40 Pa. Obratovalni zvok za spodnji sesalni vstopnik: (obratovalni zvok za zadnji sesalni vstopnik) + 5 dB. Vendar pa se pri izvedbi, za katero postane ESP nizek, lahko zviša za 5 dB ali več","(1) - Obratovalni zvok temelji na vsesalnem vstopniku na zadnji strani in ESP 40 Pa. Obratovalni zvok za spodnji sesalni vstopnik: (obratovalni zvok za zadnji sesalni vstopnik) + 5 dB. Vendar pa se pri izvedbi, za katero postane ESP nizek, lahko zviša za 5 dB ali več","(1) - Obratovalni zvok temelji na vsesalnem vstopniku na zadnji strani in ESP 40 Pa. Obratovalni zvok za spodnji sesalni vstopnik: (obratovalni zvok za zadnji sesalni vstopnik) + 5 dB. Vendar pa se pri izvedbi, za katero postane ESP nizek, lahko zviša za 5 dB ali več"]
["","","","","(2) - Ob priklopu na večsistemsko zunanjo enoto glejte specifikacije za multi zunanjo enoto, ki naj se priklopi.","(2) - Ob priklopu na večsistemsko zunanjo enoto glejte specifikacije za multi zunanjo enoto, ki naj se priklopi.","(2) - Ob priklopu na večsistemsko zunanjo enoto glejte specifikacije za multi zunanjo enoto, ki naj se priklopi."]