{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHA-A(9) / RXS-L"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHA50AVEB9 / RXS50L2V1B","FHA50AVEB99 / RXS50L2V1B","FHA60AVEB9 / RXS60L2V1B","FHA60AVEB99 / RXS60L2V1B"]
["Hladilna kapaciteta","Nom.","","kW","5.00","5.00","5.70","5.70"]
["Hlajenje prostora","Letna poraba energije","","kWh/a","","298","","332"]
["","Zmogljivost","Pdizajn","kW","","5.00","","5.70"]
["Ogrevanje prostora (Povprečno podnebje)","Zmogljivost","Pdizajn","kW","","4.35","","4.71"]
["","Letna poraba energije","","kWh/a","","1,578","","1,705"]
["Nazivna učinkovitost","Letna por.energ.","","kWh","765","765","861","861"]
["","EER","","","3.27","3.27","3.31","3.31"]
["","COP","","","3.35","3.35","3.32","3.32"]
["","Direktiva o energijskih oznakah","Hlajenje","","A","A","A","A"]
["","","Ogrevanje","","C","C","C","C"]
["Grelna kapaciteta","Nom.","","kW","6.00","6.00","7.20","7.20"]
["Opombe","","","","(1) - Predpisi \"Code du travail\" zajemajo zgradbe, ki niso javne (na primer pisarne).","(1) - Nominalne kapacitete hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m","(1) - Predpisi \"Code du travail\" zajemajo zgradbe, ki niso javne (na primer pisarne).","(1) - Nominalne kapacitete hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m"]
["","","","","(2) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m.","(2) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m.","(2) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m.","(2) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m."]
["","","","","(3) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","(3) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","(3) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","(3) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje"]
["","","","","(4) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(4) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(4) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(4) - Glejte ločeno risbo za električne podatke"]
["Hlajenje prostora","SEER","","","","5.87","","6.02"]
["","Razred energijske učinkovitosti","","","","A+","","A+"]
["Ogrevanje prostora (Povprečno podnebje)","SCOP/A","","","","3.86","","3.87"]
["","Razred energijske učinkovitosti","","","","A","","A"]