{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":7,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FNA-A9 / RXM-A9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FNA25A2VEB9 / RXM25A5V1B9","FNA35A2VEB9 / RXM35A5V1B9","FNA50A2VEB9 / RXM50A5V1B9"]
["Hladilna kapaciteta","Nom.","","kW","2.6","3.4","5"]
["Grelna kapaciteta","Nom.","","kW","3.2","4","5.8"]
["Nom. učink.","EER","","","3.8","3.09","3.38"]
["","COP","","","4","3.48","3.34"]
["","Letna por.energ.","","kWh","342","550","740"]
["Imenska učinkovitost","Direktiva o energijskih oznakah","Hlajenje","","A","B","A"]
["Nazivna učinkovitost","Direktiva o energijskih oznakah","Ogrevanje","","A","B","C"]
["Hlajenje prostora","Razred energijske učinkovitosti","","","A+","A+","A+"]
["","Zmogljivost","Pdizajn","kW","2.6","3.4","5"]
["","SEER","","","5.76","5.76","5.77"]
["","Letna poraba energije","","kWh/a","158","207","303"]
["Ogrevanje prostora (Povprečno podnebje)","Razred energijske učinkovitosti","","","A+","A+","A+"]
["","Zmogljivost","Pdizajn","kW","2.8","2.9","4"]
["","SCOP/A","","","4.29","4.15","4.09"]
["","Pdh Zmogljvost ogrevanja pri -10°","","kW","2.28","2.32","3.54"]
["","Letna poraba energije","","kWh/a","913","978","1368"]
["Opombe","","","","(1) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","(1) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","(1) - Nom. kapacitete hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m"]
["","","","","(2) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(2) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(2) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m."]
["","","","","(3) - Nom. kapacitete hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m","(3) - Nom. kapacitete hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m","(3) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje"]
["","","","","(4) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m.","(4) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m.","(4) - Glejte ločeno risbo za električne podatke"]