{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":10,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FNA-A9 / RXM-R"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FNA25A2VEB9 / RXM25R5V1B","FNA35A2VEB9 / RXM35R5V1B","FNA50A2VEB9 / RXM50R2V1B","FNA50A2VEB9 / RXM50R5V1B","FNA60A2VEB9 / RXM60R2V1B","FNA60A2VEB9 / RXM60R5V1B"]
["Hladilna kapaciteta","Nom.","","kW","2.60","3.40","5.00","5.00","6.00","6.00"]
["Grelna kapaciteta","Nom.","","kW","3.20","4.00","5.80","5.80","7.00","7.00"]
["Nazivna učinkovitost","EER","","","3.80","3.09","3.38","3.38","2.70","2.70"]
["","COP","","","4.00","3.48","3.34","3.34","3.11","3.11"]
["","Letna por.energ.","","kWh","342","550","740","740","1,111","1,111"]
["","Direktiva o energijskih oznakah","Hlajenje","","A","B","A","A","D","D"]
["","","Ogrevanje","","A","B","C","C","D","D"]
["Hlajenje prostora","Razred energijske učinkovitosti","","","","A+"]
["","Zmogljivost","Pdizajn","kW","","3.40"]
["","SEER","","","","5.70"]
["","Letna poraba energije","","kWh/a","","209"]
["Ogrevanje prostora (Povprečno podnebje)","Razred energijske učinkovitosti","","","","A+"]
["","Zmogljivost","Pdizajn","kW","","2.90"]
["","SCOP/A","","","","4.05"]
["","Letna poraba energije","","kWh/a","","1,002"]
["Opombe","","","","(1) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(1) - Nominalne kapacitete hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m","(1) - Nominalne kapacitete hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m","(1) - Nominalne kapacitete hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m","(1) - Nominalne kapacitete hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m","(1) - Nominalne kapacitete hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m"]
["","","","","(2) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","(2) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m.","(2) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m.","(2) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m.","(2) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m.","(2) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m."]
["","","","","(3) - Nominalne kapacitete hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m","(3) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","(3) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","(3) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","(3) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","(3) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje"]
["","","","","(4) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m.","(4) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(4) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(4) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(4) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(4) - Glejte ločeno risbo za električne podatke"]