{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":6,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FNA-A9 / RXM-R9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FNA25A2VEB9 / RXM25R5V1B9","FNA35A2VEB9 / RXM35R5V1B9"]
["Hladilna kapaciteta","Nom.","","kW","2.60","3.40"]
["Grelna kapaciteta","Nom.","","kW","3.20","4.00"]
["Nazivna učinkovitost","Annual energy consumption","","kWh","342","550"]
["","COP","","","4.00","3.48"]
["","EER","","","3.80","3.09"]
["","Direktiva o energijskih oznakah","Hlajenje","","A","B"]
["","","Ogrevanje","","A","B"]
["Hlajenje prostora","Letna poraba energije","","kWh/a","","209"]
["","Zmogljivost","Pdizajn","kW","","3.40"]
["Ogrevanje prostora (Povprečno podnebje)","Letna poraba energije","","kWh/a","","1,002"]
["","Zmogljivost","Pdizajn","kW","","2.90"]
["Opombe","","","","(1) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(1) - Nominalne kapacitete hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m"]
["","","","","(2) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","(2) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m."]
["","","","","(3) - Nominalne kapacitete hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m","(3) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje"]
["","","","","(4) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m.","(4) - Glejte ločeno risbo za električne podatke"]
["Hlajenje prostora","Razred energijske učinkovitosti","","","","A+"]
["","SEER","","","","5.70"]
["Ogrevanje prostora (Povprečno podnebje)","Razred energijske učinkovitosti","","","","A+"]
["","SCOP/A","","","","4.05"]