{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":6,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXA-BT / RXA-B8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXA42B2V1BT / RXA42B5V1B8","FTXA50B2V1BT / RXA50B5V1B8"]
["Hladilna kapaciteta","Min.","","kW","1.7","1.7"]
["","Nom.","","kW","4.2","5"]
["","Maks.","","kW","5","5.3"]
["Grelna kapaciteta","Min.","","kW","1.7","1.7"]
["","Nom.","","kW","5.4","5.8"]
["","Maks.","","kW","6","6.5"]
["Nom. učink.","EER","","","3.99","3.68"]
["","COP","","","4.12","4"]
["","Letna por.energ.","","kWh","526","679"]
["Imenska učinkovitost","Direktiva o energijskih oznakah","Hlajenje","","A","A"]
["Nazivna učinkovitost","Direktiva o energijskih oznakah","Ogrevanje","","A","A"]
["Hlajenje prostora","Razred energijske učinkovitosti","","","A++","A++"]
["","Zmogljivost","Pdizajn","kW","4.2","5"]
["","SEER","","","7.5","7.33"]
["","Letna poraba energije","","kWh/a","196","239"]
["Ogrevanje prostora (Povprečno podnebje)","Razred energijske učinkovitosti","","","A++","A++"]
["","Zmogljivost","Pdizajn","kW","3.8","4"]
["","SCOP/A","","","4.6","4.6"]
["","Pdh Zmogljvost ogrevanja pri -10°","","kW","3.04","3.19"]
["","Letna poraba energije","","kWh/a","1,156","1,218"]
["Opombe","","","","(1) - Nom. kapacitete hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m","(1) - Nom. kapacitete hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m"]
["","","","","(2) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m.","(2) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m."]
["","","","","(3) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","(3) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje"]