{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":7,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXA-CB / RXA-A8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXA20C2V1BB / RXA20A5V1B8","FTXA25C2V1BB / RXA25A5V1B8","FTXA35C2V1BB / RXA35A5V1B8"]
["Hladilna kapaciteta","Min.","","kW","1.30","1.30","1.40"]
["","Nom.","","kW","2.00","2.50","3.40"]
["","Maks.","","kW","2.60","3.20","4.00"]
["Grelna kapaciteta","Min.","","kW","1.30","1.30","1.40"]
["","Nom.","","kW","2.50","2.80","4.00"]
["","Maks.","","kW","3.50","4.70","5.20"]
["Nom. učink.","EER","","","4.70","4.46","4.37"]
["","COP","","","5.00","5.00","4.04"]
["","Letna por.energ.","","kWh","213","280","389"]
["Imenska učinkovitost","Direktiva o energijskih oznakah","Hlajenje","","A","A","A"]
["Nazivna učinkovitost","Direktiva o energijskih oznakah","Ogrevanje","","A","A","A"]
["Hlajenje prostora","Razred energijske učinkovitosti","","","A+++","A+++","A+++"]
["","Zmogljivost","Pdizajn","kW","2.00","2.50","3.40"]
["","SEER","","","8.75","8.74","8.73"]
["","Letna poraba energije","","kWh/a","80","100","136"]
["Ogrevanje prostora (Povprečno podnebje)","Razred energijske učinkovitosti","","","A+++","A+++","A+++"]
["","Zmogljivost","Pdizajn","kW","2.40","2.45","2.50"]
["","SCOP/A","","","5.15","5.15","5.15"]
["","Pdh Zmogljvost ogrevanja pri -10°","","kW","2.04","2.09","2.10"]
["","Letna poraba energije","","kWh/a","652","666","680"]
["Razpon energetske učinkovitosti","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Opombe","","","","(1) - Nom. kapacitete hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m","(1) - Nom. kapacitete hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m","(1) - Nom. kapacitete hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m"]
["","","","","(2) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m.","(2) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m.","(2) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m."]
["","","","","(3) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","(3) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","(3) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje"]