{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":6,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXF-D / RXF-D9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXF60D2V1B / RXF60D5V1B9","FTXF71D2V1B / RXF71D5V1B9"]
["Hladilna kapaciteta","Min.","","kW","1.7","2.3"]
["","Nom.","","kW","6","7.1"]
["","Maks.","","kW","7","7.3"]
["Grelna kapaciteta","Min.","","kW","1.7","2.3"]
["","Nom.","","kW","6.4","8.2"]
["","Maks.","","kW","8","9"]
["Nom. učink.","EER","","","3.25","2.56"]
["","COP","","","3.93","3.15"]
["","Letna por.energ.","","kWh","923","1387"]
["Imenska učinkovitost","Direktiva o energijskih oznakah","Hlajenje","","A","E"]
["Nazivna učinkovitost","Direktiva o energijskih oznakah","Ogrevanje","","A","A"]
["Hlajenje prostora","Razred energijske učinkovitosti","","","A++","A"]
["","Zmogljivost","Pdizajn","kW","6","7.1"]
["","SEER","","","6.15","5.15"]
["","Letna poraba energije","","kWh/a","342","483"]
["Ogrevanje prostora (Povprečno podnebje)","Razred energijske učinkovitosti","","","A+","A"]
["","Zmogljivost","Pdizajn","kW","4.8","6.2"]
["","SCOP/A","","","4.06","3.81"]
["","Pdh Zmogljvost ogrevanja pri -10°","","kW","4.24","5.02"]
["","Letna poraba energije","","kWh/a","1654","2275"]
["Opombe","","","","(1) - Nom. kapacitete hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m","(1) - Nom. kapacitete hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m"]
["","","","","(2) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m.","(2) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m."]
["","","","","(3) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","(3) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje"]
["","","","","(4) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(4) - Glejte ločeno risbo za električne podatke"]