{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":10,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXM-A / RXM-A9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXM25A2V1B / RXM25A5V1B9","FTXM25A5V1B / RXM25A5V1B9","FTXM35A2V1B / RXM35A5V1B9","FTXM35A5V1B / RXM35A5V1B9","FTXM50A2V1B / RXM50A5V1B9","FTXM50A5V1B / RXM50A5V1B9"]
["Hladilna kapaciteta","Min.","","kW","0.9","0.9","0.9","0.9","1.7","1.7"]
["","Nom.","","kW","2.5","2.5","3.5","3.5","5","5"]
["","Maks.","","kW","3.8","3.8","4.4","4.4","5.3","5.3"]
["Grelna kapaciteta","Min.","","kW","0.8","0.8","0.8","0.8","1.7","1.7"]
["","Nom.","","kW","2.8","2.8","4","4","5.8","5.8"]
["","Maks.","","kW","5","5","5.5","5.5","6.5","6.5"]
["Nom. učink.","EER","","","5.2","5.2","4.63","4.63","3.68","3.68"]
["","COP","","","5","5","4.55","4.55","3.95","3.95"]
["","Letna por.energ.","","kWh","240","240","378","378","679","679"]
["Imenska učinkovitost","Direktiva o energijskih oznakah","Hlajenje","","A","A","A","A","A","A"]
["Nazivna učinkovitost","Direktiva o energijskih oznakah","Ogrevanje","","A","A","A","A","A","A"]
["Hlajenje prostora","Razred energijske učinkovitosti","","","A+++","A+++","A+++","A+++","A++","A++"]
["","Zmogljivost","Pdizajn","kW","2.5","2.5","3.5","3.5","5","5"]
["","SEER","","","9.47","9.47","9.25","9.25","7.8","7.8"]
["","Letna poraba energije","","kWh/a","92","92","132","132","224","224"]
["Ogrevanje prostora (Povprečno podnebje)","Razred energijske učinkovitosti","","","A+++","A+++","A+++","A+++","A++","A++"]
["","Zmogljivost","Pdizajn","kW","2.4","2.4","2.5","2.5","4.5","4.5"]
["","SCOP/A","","","5.2","5.2","5.2","5.2","4.8","4.8"]
["","Pdh Zmogljvost ogrevanja pri -10°","","kW","2.4","2.4","2.5","2.5","4.5","4.5"]
["","Letna poraba energije","","kWh/a","647","647","673","673","1312","1312"]
["Opombe","","","","(1) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m.","(1) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m.","(1) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m.","(1) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m.","(1) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m.","(1) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m."]
["","","","","(2) - Nom. kapacitete hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m","(2) - Nom. kapacitete hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m","(2) - Nom. kapacitete hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m","(2) - Nom. kapacitete hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m","(2) - Nom. kapacitete hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m","(2) - Nom. kapacitete hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m"]
["","","","","(3) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","(3) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","(3) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","(3) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","(3) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","(3) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje"]
["","","","","(4) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(4) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(4) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(4) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(4) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(4) - Glejte ločeno risbo za električne podatke"]
["Razpon energetske učinkovitosti","","","","","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]