{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":7,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FUQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FUQ71CVEB","FUQ100CVEB","FUQ125CVEB"]
["Raven zvočnega tlaka","Gretje","Visok","dBA","41","46","47"]
["","","Nom.","dBA","38","42","43"]
["","","Nizko","dBA","35","39","40"]
["","Hlajenje","Nizko","dBA","35","39","40"]
["","","Visok","dBA","41","46","47"]
["","","Nom.","dBA","38","42","43"]
["Standardni pripomočki","Priročnik za namestitev","","","Priročnik za namestitev","Priročnik za namestitev","Priročnik za namestitev"]
["","Priročnik za upravljanje","","","Priročnik za upravljanje","Priročnik za upravljanje","Priročnik za upravljanje"]
["","Izjava o skladnosti","","","Izjava o skladnosti","Izjava o skladnosti","Izjava o skladnosti"]
["","Cev izpusta","","","Cev izpusta","Cev izpusta","Cev izpusta"]
["","Objemka, kovinska","","","Objemka, kovinska","Objemka, kovinska","Objemka, kovinska"]
["","Podložka za konzolo obešalnika","","","Podložka za konzolo obešalnika","Podložka za konzolo obešalnika","Podložka za konzolo obešalnika"]
["","Objemke","","","Objemke","Objemke","Objemke"]
["","Podložna spojka","","","Podložna spojka","Podložna spojka","Podložna spojka"]
["","Izolacija zgloba in tesnilni material","","","Izolacija zgloba in tesnilni material","Izolacija zgloba in tesnilni material","Izolacija zgloba in tesnilni material"]
["","Koleno","","","Koleno","Koleno","Koleno"]
["","Namestitveni vzorec","","","Namestitveni vzorec","Namestitveni vzorec","Namestitveni vzorec"]
["","Tesnilni material","","","Tesnilni material","Tesnilni material","Tesnilni material"]
["","Napeljava z L-kolenom","","","Napeljava z L-kolenom","Napeljava z L-kolenom","Napeljava z L-kolenom"]
["","Vijaki","","","Vijaki","Vijaki","Vijaki"]
["","Netkano blago","","","Netkano blago","Netkano blago","Netkano blago"]
["Krmilni sistemi","Wired remote control","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Infrared remote control","","","BRC7C58","BRC7C58","BRC7C58"]
["Priključki cevne napeljave","Tekočina","Zun. premer","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Plin","Zun. premer","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","priključka","","","VP25 (OD Ø32.0)","VP25 (OD Ø32.0)","VP25 (OD Ø32.0)"]
["Raven zvočne moči","Hlajenje","","dBA","59","64","65"]
["","Gretje","","dBA","59","64","65"]
["Mere","Enota","Širina","mm","950","950","950"]
["","","Globina","mm","950","950","950"]
["","","Višina","mm","198","198","198"]
["Ohišje","Material","","","Smola","Smola","Smola"]
["","Barva","","","Sveže bela","Sveže bela","Sveže bela"]
["Teža","Enota","","kg","25","26","26"]
["Višina odvajanja","mm","","","600","600","600"]
["Power supply","Faza","","","1~","1~","1~"]
["","Frekvenca","","Hz","50/60","50/60","50/60"]
["","Ime","","","VE","VE","VE"]
["","Napetost","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]