{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":40,"n_cols":8,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVQ71CVEB","FVQ100CVEB","FVQ125CVEB","FVQ140CVEB"]
["Raven zvočnega tlaka","Gretje","Visok","dBA","43","50","51","53"]
["","","Nom.","dBA","41","47","48","51"]
["","","Nizko","dBA","38","44","46","48"]
["","Hlajenje","Nizko","dBA","38","44","46","48"]
["","","Visok","dBA","43","50","51","53"]
["","","Nom.","dBA","41","47","48","51"]
["Standardni pripomočki","Priročnik za upravljanje","","","Priročnik za upravljanje","Priročnik za upravljanje","Priročnik za upravljanje","Priročnik za upravljanje"]
["","Priročnik za namestitev","","","Priročnik za namestitev","Priročnik za namestitev","Priročnik za namestitev","Priročnik za namestitev"]
["","Konzola za namestitev","","","Konzola za namestitev","Konzola za namestitev","Konzola za namestitev","Konzola za namestitev"]
["","Zaščitna guma za odprtino","","","Zaščitna guma za odprtino","Zaščitna guma za odprtino","Zaščitna guma za odprtino","Zaščitna guma za odprtino"]
["","Puša","","","Puša","Puša","Puša","Puša"]
["","Izolacija za priključke","","","Izolacija za priključke","Izolacija za priključke","Izolacija za priključke","Izolacija za priključke"]
["","Pokrov","","","Pokrov","Pokrov","Pokrov","Pokrov"]
["","Objemke","","","Objemke","Objemke","Objemke","Objemke"]
["","Vijaki","","","Vijaki","Vijaki","Vijaki","Vijaki"]
["","Namestitveni vzorec","","","Namestitveni vzorec","Namestitveni vzorec","Namestitveni vzorec","Namestitveni vzorec"]
["","Na vlago/zarositev odporen material","","","Na vlago/zarositev odporen material","Na vlago/zarositev odporen material","Na vlago/zarositev odporen material","Na vlago/zarositev odporen material"]
["","Ožičenje za daljinsko upravljanje","","","Ožičenje za daljinsko upravljanje","Ožičenje za daljinsko upravljanje","Ožičenje za daljinsko upravljanje","Ožičenje za daljinsko upravljanje"]
["Krmilni sistemi","Ožičeni daljinski krmilnik","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["Priključki cevne napeljave","Tekočina","Zun. premer","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Plin","Zun. premer","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Izpust","","","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26"]
["Vhodna moč","Hlajenje","Nom.","kW","0.117","0.238","0.238","0.276"]
["","Gretje","Nom.","kW","0.117","0.238","0.238","0.276"]
["Raven zvočne moči","Hlajenje","","dBA","55","62","63","65"]
["","Gretje","","dBA","55","62","63","65"]
["Mere","Enota","Širina","mm","600","600","600","600"]
["","","Globina","mm","270","350","350","350"]
["","","Višina","mm","1,850","1,850","1,850","1,850"]
["Ohišje","Barva","","","Sveže bela","Sveže bela","Sveže bela","Sveže bela"]
["Teža","Enota","","kg","39","47","47","47"]
["Power supply","Faza","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvenca","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Napetost","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]