{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":36,"n_cols":6,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVXG-K / RXLG-M"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVXG25K2V1B / RXLG25M2V1B","FVXG35K2V1B / RXLG35M2V1B"]
["Outdoor unit","","","","RXLG25M","RXLG35M"]
["Hladilna kapaciteta","Min.","","kW","1.2","1.4"]
["","Nom.","","kW","2.5","3.5"]
["","Maks.","","kW","5.1","5.6"]
["Grelna kapaciteta","Min.","","kW","1.0","1.1"]
["","Nom.","","kW","4.5","5.6"]
["","Maks.","","kW","6.5, 3.5","7.0, 4.0"]
["Nom. učink.","EER","","","3.52","3.43"]
["","COP","","","3.88","3.61"]
["","Letna por.energ.","","kWh","355","510"]
["Imenska učinkovitost","Direktiva o energijskih oznakah","Hlajenje","","A","A"]
["Nazivna učinkovitost","Direktiva o energijskih oznakah","Ogrevanje","","A","A"]
["Priključki napeljave","priključka","OD","mm","18","18"]
["Priključki cevne napeljave","Plin","Zun. premer","mm","9.5","9.5"]
["","Tekočina","Zun. premer","mm","6.35","6.35"]
["Hlajenje prostora","Razred energijske učinkovitosti","","","A++","A++"]
["","Zmogljivost","Pdizajn","kW","2.50","3.50"]
["","SEER","","","6.99","6.59"]
["","Letna poraba energije","","kWh/a","131","186"]
["Ogrevanje prostora (Povprečno podnebje)","Razred energijske učinkovitosti","","","A+","A+"]
["","Zmogljivost","Pdizajn","kW","3.00","3.40"]
["","SCOP/A","","","4.25","4.01"]
["","Letna poraba energije","","kWh/a","988","1187"]
["Opombe","","","","(1) - EER/COP v skladu z Eurovent 2012, za uporabo samo zunaj EU","(1) - EER/COP v skladu z Eurovent 2012, za uporabo samo zunaj EU"]
["","","","","(2) - Nom. učink.: hlajenje pri 35°/27° nom. obrem., gretje pri 7°/20° nom. obrem.","(2) - Nom. učink.: hlajenje pri 35°/27° nom. obrem., gretje pri 7°/20° nom. obrem."]
["","","","","(3) - 220V","(3) - 220V"]
["","","","","(4) - 230V","(4) - 230V"]
["","","","","(5) - 240V","(5) - 240V"]
["","","","","(6) - Za nom. min. zmoglj. gretja je ventilator notr. enote nastavljen na SL priključek","(6) - Za nom. min. zmoglj. gretja je ventilator notr. enote nastavljen na SL priključek"]
["","","","","(7) - Maksimalna zmogljivost gretja pri zunanji temperaturi -15 °C","(7) - Maksimalna zmogljivost gretja pri zunanji temperaturi -15 °C"]