{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":6,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVXM-B / RXM-R9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVXM25B2V1B / RXM25R5V1B9","FVXM35B2V1B / RXM35R5V1B9"]
["Hladilna kapaciteta","Min.","","kW","1.3","1.4"]
["","Nom.","","kW","2.4","3.4"]
["","Maks.","","kW","3.5","4"]
["Grelna kapaciteta","Min.","","kW","1.3","1.4"]
["","Nom.","","kW","3.4","4.5"]
["","Maks.","","kW","4.7","5.8"]
["Nom. učink.","EER","","","4.47","4.01"]
["","COP","","","4.55","3.9"]
["","Letna por.energ.","","kWh","268","424"]
["Imenska učinkovitost","Direktiva o energijskih oznakah","Hlajenje","","A","A"]
["Nazivna učinkovitost","Direktiva o energijskih oznakah","Ogrevanje","","A","A"]
["Hlajenje prostora","Razred energijske učinkovitosti","","","A+++","A++"]
["","Zmogljivost","Pdizajn","kW","2.4","3.4"]
["","SEER","","","8.55","8.11"]
["","Letna poraba energije","","kWh/a","98","147"]
["Ogrevanje prostora (Povprečno podnebje)","Razred energijske učinkovitosti","","","A++","A++"]
["","Zmogljivost","Pdizajn","kW","2.3","2.8"]
["","SCOP/A","","","4.65","4.63"]
["","Pdh Zmogljvost ogrevanja pri -10°","","kW","2.03","2.34"]
["","Letna poraba energije","","kWh/a","693","847"]
["Opombe","","","","(1) - Nom. kapacitete hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m","(1) - Nom. kapacitete hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m"]
["","","","","(2) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m.","(2) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m."]
["","","","","(3) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","(3) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje"]
["","","","","(4) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(4) - Glejte ločeno risbo za električne podatke"]