{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":67,"n_cols":13,"rows_kept":67,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXHQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXHQ32AVEB8","FXHQ63AVEB8","FXHQ100AVEB8","FXHQ32AVEB9 (Archived)","FXHQ63AVEB (Archived)","FXHQ63AVEB9 (Archived)","FXHQ100AVEB (Archived)","FXHQ100AVEB9 (Archived)"]
["Raven zvočnega tlaka","Gretje","","Pri visoki hitrosti ventilatorja","dBA","36.0","37.0","44.0","36.0","37.0","37.0","44.0","44.0"]
["","","","Pri nizki hitrosti ventilatorja","dBA","31.0","34.0","34.0","31.0","34.0","34.0","34.0","34.0"]
["","","","Pri srednji hitrosti ventilatorja","dBA","34.0","35.0","37.0","34.0","35.0","35.0","37.0","37.0"]
["","Hlajenje","","Pri nizki hitrosti ventilatorja","dBA","31.0","34.0","34.0","31.0","34.0","34.0","34.0","34.0"]
["","","","Pri visoki hitrosti ventilatorja","dBA","36.0","37.0","44.0","36.0","37.0","37.0","44.0","44.0"]
["","","","Pri srednji hitrosti ventilatorja","dBA","34.0","35.0","37.0","34.0","35.0","35.0","37.0","37.0"]
["Standardni pripomočki","Priročnik za upravljanje","","","","","","","Priročnik za upravljanje","Priročnik za upravljanje","Priročnik za upravljanje","Priročnik za upravljanje","Priročnik za upravljanje"]
["","Priročnik za namestitev","","","","","","","Priročnik za namestitev","Priročnik za namestitev","Priročnik za namestitev","Priročnik za namestitev","Priročnik za namestitev"]
["","Izjava o skladnosti","","","","","","","Izjava o skladnosti","Izjava o skladnosti","Izjava o skladnosti","Izjava o skladnosti","Izjava o skladnosti"]
["","Cev izpusta","","","","1","1","1","Cev izpusta","Cev izpusta","Cev izpusta","Cev izpusta","Cev izpusta"]
["","Objemka, kovinska","","","","","","","Objemka, kovinska","Objemka, kovinska","Objemka, kovinska","Objemka, kovinska","Objemka, kovinska"]
["","Podložka za konzolo obešalnika","","","","","","","Podložka za konzolo obešalnika","Podložka za konzolo obešalnika","Podložka za konzolo obešalnika","Podložka za konzolo obešalnika","Podložka za konzolo obešalnika"]
["","Objemke","","","","","","","Objemke","Objemke","Objemke","Objemke","Objemke"]
["","Izolacijski material za zglob","","","","","","","Izolacijski material za zglob","Izolacijski material za zglob","Izolacijski material za zglob","Izolacijski material za zglob","Izolacijski material za zglob"]
["","Tesnilni material","","","","6","6","6","Tesnilni material","Tesnilni material","Tesnilni material","Tesnilni material","Tesnilni material"]
["","Namestitveni vzorec","","","","","","","Namestitveni vzorec","Namestitveni vzorec","Namestitveni vzorec","Namestitveni vzorec","Namestitveni vzorec"]
["","Puša iz smole","","","","1","1","1","Puša iz smole","Puša iz smole","Puša iz smole","Puša iz smole","Puša iz smole"]
["","Žični priključek","","","","2","2","2","Žični priključek","Žični priključek","Žični priključek","Žični priključek","Žični priključek"]
["","Vijak za žični priključek","","","","","","","Vijak za žični priključek","Vijak za žični priključek","Vijak za žični priključek","Vijak za žični priključek","Vijak za žični priključek"]
["Hladilno sredstvo","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Tip","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Vhodna moč - 50 Hz","Hlajenje","","Pri visoki hitrosti ventilatorja","kW","0.107","0.111","0.237","0.107","0.111","0.111","0.237","0.237"]
["","Gretje","","Pri visoki hitrosti ventilatorja","kW","0.107","0.111","0.237","0.107","0.111","0.111","0.237","0.237"]
["Hladilna kapaciteta","Skupna kapaciteta","","Pri visoki hitrosti ventilatorja","kW","3.6","7.1","11.2","3.6","7.1","7.1","11.2","11.2"]
["Priključki napeljave","Tekočina","","Zun. premer","mm","6.35","9.52","9.52","6.4","9.52","9.5","9.52","9.5"]
["","","","Tip","","Priklopni spoj","Priklopni spoj","Priklopni spoj","Priklopni spoj","Priklopni spoj","Priklopni spoj","Priklopni spoj","Priklopni spoj"]
["","Plin","","Zun. premer","mm","12.7","15.9","15.9","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","","","Tip","","Priklopni spoj","Priklopni spoj","Priklopni spoj","Priklopni spoj","Priklopni spoj","Priklopni spoj","Priklopni spoj","Priklopni spoj"]
["","priključka","","","","VP20","VP20","VP20","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Sound power level","Hlajenje","","Pri visoki hitrosti ventilatorja","dBA","54.0","55.0","62.0","54","55","55","62","62"]
["Zračni filter","Tip","","","","Smolnata mreža","Smolnata mreža","Smolnata mreža","Smolnata mreža z odpornostjo na plesen","Smolnata mreža z odpornostjo na plesen","Smolnata mreža z odpornostjo na plesen","Smolnata mreža z odpornostjo na plesen","Smolnata mreža z odpornostjo na plesen"]
["Mere","Enota","","Širina","mm","960","1,270","1,590","960","1,270","1,270","1,590","1,590"]
["","","","Globina","mm","690","690","690","690","690","690","690","690"]
["","","","Višina","mm","235","235","235","235","235","235","235","235"]
["Ohišje","Material","","","","Smola, galvanizirana pločevina","Smola, galvanizirana pločevina","Smola, galvanizirana pločevina","Smola","Smola","Smola","Smola","Smola"]
["","Barva","","","","Sveže bela","Sveže bela","Sveže bela","Sveže bela","Sveže bela","Sveže bela","Sveže bela","Sveže bela"]
["Teža","Enota","","","kg","27","35","42","24","33","33","39","39"]
["Ventilator","Pretok zraka - 50 Hz","Hlajenje","Pri visoki hitrosti ventilatorja","m³/min","14.0","20.0","29.5","14.0","20.0","20.0","29.5","29.5"]
["","","","Pri nizki hitrosti ventilatorja","m³/min","10.0","14.0","19.0","10.0","14.0","14.0","19.0","19.0"]
["Grelna kapaciteta","Skupna kapaciteta","","Pri visoki hitrosti ventilatorja","kW","4.0","8.0","12.5","4.0","8.0","8.0","12.5","12.5"]
["Tok – 50 Hz","Maksimalni tok varovalk (MFA)","","","A","16","16","16","16","16","16","16","16"]
["Power supply","Faza","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Ime","","","","","","","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Frekvenca","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50","50/60","50","50/60"]
["","Napetost","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240","220-240/220","220-240","220-240/220"]
["Opombe","","","","","(1) - Nominalne kapacitete hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m","(1) - Nominalne kapacitete hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m","(1) - Nominalne kapacitete hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m","(1) - Razpon napetosti: enote so primerne za uporabo na električnih sistemih, kjer napetost, dovajana na terminal enote ni izven navedenih omejitev.","(1) - Razpon napetosti: enote so primerne za uporabo na električnih sistemih, kjer napetost, dovajana na terminal enote ni izven navedenih omejitev.","(1) - Razpon napetosti: enote so primerne za uporabo na električnih sistemih, kjer napetost, dovajana na terminal enote ni izven navedenih omejitev.","(1) - Razpon napetosti: enote so primerne za uporabo na električnih sistemih, kjer napetost, dovajana na terminal enote ni izven navedenih omejitev.","(1) - Razpon napetosti: enote so primerne za uporabo na električnih sistemih, kjer napetost, dovajana na terminal enote ni izven navedenih omejitev."]
["","","","","","(2) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m.","(2) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m.","(2) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m.","(2) - Najvišje dopustno napetostno odstopanje med fazama je 2 %.","(2) - Najvišje dopustno napetostno odstopanje med fazama je 2 %.","(2) - Najvišje dopustno napetostno odstopanje med fazama je 2 %.","(2) - Najvišje dopustno napetostno odstopanje med fazama je 2 %.","(2) - Najvišje dopustno napetostno odstopanje med fazama je 2 %."]
["","","","","","(3) - Raven zvočne moči je absolutna vrednost, ki označuje moč, ki jo ustvarja vir zvoka.","(3) - Raven zvočne moči je absolutna vrednost, ki označuje moč, ki jo ustvarja vir zvoka.","(3) - Raven zvočne moči je absolutna vrednost, ki označuje moč, ki jo ustvarja vir zvoka.","(3) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(3) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(3) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(3) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(3) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(4) - Namesto varovalke uporabite prekinjalo tokokroga","(4) - Namesto varovalke uporabite prekinjalo tokokroga","(4) - Namesto varovalke uporabite prekinjalo tokokroga","(4) - MFA ≤ 4 x FLA","(4) - MFA ≤ 4 x FLA","(4) - MFA ≤ 4 x FLA","(4) - MFA ≤ 4 x FLA","(4) - MFA ≤ 4 x FLA"]
["","","","","","(5) - Izberite velikost žice na podlagi vrednosti MCA","(5) - Izberite velikost žice na podlagi vrednosti MCA","(5) - Izberite velikost žice na podlagi vrednosti MCA","(5) - Naslednja nižja standardna zmogljivost varovalke, najmanj 16 A","(5) - Naslednja nižja standardna zmogljivost varovalke, najmanj 16 A","(5) - Naslednja nižja standardna zmogljivost varovalke, najmanj 16 A","(5) - Naslednja nižja standardna zmogljivost varovalke, najmanj 16 A","(5) - Naslednja nižja standardna zmogljivost varovalke, najmanj 16 A"]
["","","","","","(6) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline","(6) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline","(6) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline","(6) - Izberite velikost žice na podlagi vrednosti MCA","(6) - Izberite velikost žice na podlagi vrednosti MCA","(6) - Izberite velikost žice na podlagi vrednosti MCA","(6) - Izberite velikost žice na podlagi vrednosti MCA","(6) - Izberite velikost žice na podlagi vrednosti MCA"]
["","","","","","","","","(7) - Namesto varovalke uporabite prekinjalo tokokroga","(7) - Namesto varovalke uporabite prekinjalo tokokroga","(7) - Namesto varovalke uporabite prekinjalo tokokroga","(7) - Namesto varovalke uporabite prekinjalo tokokroga","(7) - Namesto varovalke uporabite prekinjalo tokokroga"]
["","","","","","","","","(8) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline","(8) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline","(8) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline","(8) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline","(8) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline"]
["Standardni pripomočki","Termalna izolacijska cev","","","","2","2","2"]
["","Material žične objemke","","","","7","7","7"]
["","Cevna objemka","","","","1","1","1"]
["","Vijaki","","","","2","2","2"]
["","Podložka","","","","8","8","8"]
["","Splošni varnostni previdnostni ukrepi","","","","1","1","1"]
["","Priročnik za namestitev in upravljanje","","","","1","1","1"]
["","Papirni vzorec za namestitev","","","","1","1","1"]