{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":76,"n_cols":17,"rows_kept":76,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXLQ-P"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXLQ20P5VEB","FXLQ25P5VEB","FXLQ32P5VEB","FXLQ40P5VEB","FXLQ40P2VEB","FXLQ50P5VEB","FXLQ63P5VEB","FXLQ20P2VEB (Archived)","FXLQ25P2VEB (Archived)","FXLQ32P2VEB (Archived)","FXLQ50P2VEB (Archived)","FXLQ63P2VEB (Archived)"]
["Raven zvočnega tlaka","Gretje","","Pri visoki hitrosti ventilatorja","dBA","35","35","35","38","","39","40","35","35","35","39","40"]
["","","","Pri nizki hitrosti ventilatorja","dBA","32","32","32","33","","34","35","32","32","32","34","35"]
["","Hlajenje","","Pri nizki hitrosti ventilatorja","dBA","32","32","32","33","","34","35","32","32","32","34","35"]
["","","","Pri visoki hitrosti ventilatorja","dBA","35","35","35","38","","39","40","35","35","35","39","40"]
["Hladilno sredstvo","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Tip","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Vhodna moč - 50 Hz","Hlajenje","","Pri visoki hitrosti ventilatorja","kW","0.05 (1)","0.05 (1)","0.09 (1)","0.09 (1)","","0.11 (1)","0.11 (1)","0.05 (1)","0.05 (1)","0.09 (1)","0.11 (1)","0.11 (1)"]
["","Gretje","","Pri visoki hitrosti ventilatorja","kW","0.05 (2)","0.05 (2)","0.09 (2)","0.09 (2)","","0.11 (2)","0.11 (2)","0.05 (2)","0.05 (2)","0.09 (2)","0.11 (2)","0.11 (2)"]
["Hladilna kapaciteta","Skupna kapaciteta","","Pri visoki hitrosti ventilatorja","kW","2.2 (1)","2.8 (1)","3.6 (1)","4.5 (1)","","5.6 (1)","7.1 (1)","2.2 (1)","2.8 (1)","3.6 (1)","5.6 (1)","7.1 (1)"]
["Priključki napeljave","Tekočina","","Zun. premer","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","9.52"]
["","","","Tip","","Priklopni spoj","Priklopni spoj","Priklopni spoj","Priklopni spoj","","Priklopni spoj","Priklopni spoj","Priklopni spoj","Priklopni spoj","Priklopni spoj","Priklopni spoj","Priklopni spoj"]
["","Plin","","Zun. premer","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","","12.7","15.9","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9"]
["","","","Tip","","Priklopni spoj","Priklopni spoj","Priklopni spoj","Priklopni spoj","","Priklopni spoj","Priklopni spoj","Priklopni spoj","Priklopni spoj","Priklopni spoj","Priklopni spoj","Priklopni spoj"]
["","priključka","","","","O.D. 21 (vinil klorid)","O.D. 21 (vinil klorid)","O.D. 21 (vinil klorid)","O.D. 21 (vinil klorid)","","O.D. 21 (vinil klorid)","O.D. 21 (vinil klorid)","O.D. 21 (vinil klorid)","O.D. 21 (vinil klorid)","O.D. 21 (vinil klorid)","O.D. 21 (vinil klorid)","O.D. 21 (vinil klorid)"]
["Sound power level","Hlajenje","","Pri visoki hitrosti ventilatorja","dBA","54","54","54","57","","58","59","54","54","54","58","59"]
["Zračni filter","Tip","","","","Smolnata mreža","Smolnata mreža","Smolnata mreža","Smolnata mreža","","Smolnata mreža","Smolnata mreža","Smolnata mreža","Smolnata mreža","Smolnata mreža","Smolnata mreža","Smolnata mreža"]
["Mere","Enota","","Širina","mm","1,000","1,000","1,140","1,140","","1,420","1,420","1,000","1,000","1,140","1,420","1,420"]
["","","","Globina","mm","232","232","232","232","","232","232","232","232","232","232","232"]
["","","","Višina","mm","600","600","600","600","","600","600","600","600","600","600","600"]
["Ohišje","Barva","","","","Sveže bela (RAL9010) / Temna siva (RAL7012)","Sveže bela (RAL9010) / Temna siva (RAL7012)","Sveže bela (RAL9010) / Temna siva (RAL7012)","Sveže bela (RAL9010) / Temna siva (RAL7012)","","Sveže bela (RAL9010) / Temna siva (RAL7012)","Sveže bela (RAL9010) / Temna siva (RAL7012)","Sveže bela (RAL9010) / Temna siva (RAL7011)","Sveže bela (RAL9010) / Temna siva (RAL7011)","Sveže bela (RAL9010) / Temna siva (RAL7011)","Sveže bela (RAL9010) / Temna siva (RAL7011)","Sveže bela (RAL9010) / Temna siva (RAL7011)"]
["Teža","Enota","","","kg","27","27","32","32","","38","38","27","27","32","38","38"]
["Ventilator","Pretok zraka - 50 Hz","Hlajenje","Pri visoki hitrosti ventilatorja","m³/min","7","7","8","11","","14","16","7","7","8","14","16"]
["","","","Pri nizki hitrosti ventilatorja","m³/min","6.0","6.0","6.0","8.5","","11.0","12.0","6.0","6.0","6.0","11.0","12.0"]
["Grelna kapaciteta","Skupna kapaciteta","","Pri visoki hitrosti ventilatorja","kW","2.5 (2)","3.2 (2)","4.0 (2)","5.0 (2)","","6.3 (2)","8.0 (2)","2.5 (2)","3.2 (2)","4.0 (2)","6.3 (2)","8.0 (2)"]
["Tok – 50 Hz","Maksimalni tok varovalk (MFA)","","","A","15","15","15","15","","15","15","15","15","15","15","15"]
["Power supply","Faza","","","","1~","1~","1~","1~","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Ime","","","","VE","VE","VE","VE","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Frekvenca","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Napetost","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Opombe","","","","","(1) - Hlajenje: Notranja temperatura 27° CDB, 19° CWB; zunanja temperatura 35° CDB; ekvivalentna dolžina cevi: 7,5m (horizontalno)","(1) - Hlajenje: Notranja temperatura 27° CDB, 19° CWB; zunanja temperatura 35° CDB; ekvivalentna dolžina cevi: 7,5m (horizontalno)","(1) - Hlajenje: Notranja temperatura 27° CDB, 19° CWB; zunanja temperatura 35° CDB; ekvivalentna dolžina cevi: 7,5m (horizontalno)","(1) - Hlajenje: Notranja temperatura 27° CDB, 19° CWB; zunanja temperatura 35° CDB; ekvivalentna dolžina cevi: 7,5m (horizontalno)","(1) - Hlajenje: Notranja temperatura 27° CDB, 19° CWB; zunanja temperatura 35° CDB; ekvivalentna dolžina cevi: 7,5m (horizontalno)","(1) - Hlajenje: Notranja temperatura 27° CDB, 19° CWB; zunanja temperatura 35° CDB; ekvivalentna dolžina cevi: 7,5m (horizontalno)","(1) - Hlajenje: Notranja temperatura 27° CDB, 19° CWB; zunanja temperatura 35° CDB; ekvivalentna dolžina cevi: 7,5m (horizontalno)","(1) - Hlajenje: Notranja temperatura 27° CDB, 19° CWB; zunanja temperatura 35° CDB; ekvivalentna dolžina cevi: 7,5m (horizontalno)","(1) - Hlajenje: Notranja temperatura 27° CDB, 19° CWB; zunanja temperatura 35° CDB; ekvivalentna dolžina cevi: 7,5m (horizontalno)","(1) - Hlajenje: Notranja temperatura 27° CDB, 19° CWB; zunanja temperatura 35° CDB; ekvivalentna dolžina cevi: 7,5m (horizontalno)","(1) - Hlajenje: Notranja temperatura 27° CDB, 19° CWB; zunanja temperatura 35° CDB; ekvivalentna dolžina cevi: 7,5m (horizontalno)","(1) - Hlajenje: Notranja temperatura 27° CDB, 19° CWB; zunanja temperatura 35° CDB; ekvivalentna dolžina cevi: 7,5m (horizontalno)"]
["","","","","","(2) - Ogrevanje: Notranja temperatura 20° CDB; zunanja temperatura 7° CDB, 6° CWB; ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 7,5m (horizontalno)","(2) - Ogrevanje: Notranja temperatura 20° CDB; zunanja temperatura 7° CDB, 6° CWB; ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 7,5m (horizontalno)","(2) - Ogrevanje: Notranja temperatura 20° CDB; zunanja temperatura 7° CDB, 6° CWB; ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 7,5m (horizontalno)","(2) - Ogrevanje: Notranja temperatura 20° CDB; zunanja temperatura 7° CDB, 6° CWB; ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 7,5m (horizontalno)","(2) - Ogrevanje: Notranja temperatura 20° CDB; zunanja temperatura 7° CDB, 6° CWB; ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 7,5m (horizontalno)","(2) - Ogrevanje: Notranja temperatura 20° CDB; zunanja temperatura 7° CDB, 6° CWB; ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 7,5m (horizontalno)","(2) - Ogrevanje: Notranja temperatura 20° CDB; zunanja temperatura 7° CDB, 6° CWB; ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 7,5m (horizontalno)","(2) - Ogrevanje: Notranja temperatura 20° CDB; zunanja temperatura 7° CDB, 6° CWB; ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 7,5m (horizontalno)","(2) - Ogrevanje: Notranja temperatura 20° CDB; zunanja temperatura 7° CDB, 6° CWB; ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 7,5m (horizontalno)","(2) - Ogrevanje: Notranja temperatura 20° CDB; zunanja temperatura 7° CDB, 6° CWB; ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 7,5m (horizontalno)","(2) - Ogrevanje: Notranja temperatura 20° CDB; zunanja temperatura 7° CDB, 6° CWB; ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 7,5m (horizontalno)","(2) - Ogrevanje: Notranja temperatura 20° CDB; zunanja temperatura 7° CDB, 6° CWB; ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 7,5m (horizontalno)"]
["","","","","","(3) - Kapacitete so neto in vključujejo odbitek za hlajenje (dodatek za segrevanej) za toploto motorja notranjega ventilatorja.","(3) - Kapacitete so neto in vključujejo odbitek za hlajenje (dodatek za segrevanej) za toploto motorja notranjega ventilatorja.","(3) - Kapacitete so neto in vključujejo odbitek za hlajenje (dodatek za segrevanej) za toploto motorja notranjega ventilatorja.","(3) - Kapacitete so neto in vključujejo odbitek za hlajenje (dodatek za segrevanej) za toploto motorja notranjega ventilatorja.","(3) - Kapacitete so neto in vključujejo odbitek za hlajenje (dodatek za segrevanej) za toploto motorja notranjega ventilatorja.","(3) - Kapacitete so neto in vključujejo odbitek za hlajenje (dodatek za segrevanej) za toploto motorja notranjega ventilatorja.","(3) - Kapacitete so neto in vključujejo odbitek za hlajenje (dodatek za segrevanej) za toploto motorja notranjega ventilatorja.","(3) - Kapacitete so neto in vključujejo odbitek za hlajenje (dodatek za segrevanej) za toploto motorja notranjega ventilatorja.","(3) - Kapacitete so neto in vključujejo odbitek za hlajenje (dodatek za segrevanej) za toploto motorja notranjega ventilatorja.","(3) - Kapacitete so neto in vključujejo odbitek za hlajenje (dodatek za segrevanej) za toploto motorja notranjega ventilatorja.","(3) - Kapacitete so neto in vključujejo odbitek za hlajenje (dodatek za segrevanej) za toploto motorja notranjega ventilatorja.","(3) - Kapacitete so neto in vključujejo odbitek za hlajenje (dodatek za segrevanej) za toploto motorja notranjega ventilatorja."]
["","","","","","(4) - Razpon napetosti: enote so primerne za uporabo na električnih sistemih, kjer napetost, dovajana na terminal enote ni izven navedenih omejitev.","(4) - Razpon napetosti: enote so primerne za uporabo na električnih sistemih, kjer napetost, dovajana na terminal enote ni izven navedenih omejitev.","(4) - Razpon napetosti: enote so primerne za uporabo na električnih sistemih, kjer napetost, dovajana na terminal enote ni izven navedenih omejitev.","(4) - Razpon napetosti: enote so primerne za uporabo na električnih sistemih, kjer napetost, dovajana na terminal enote ni izven navedenih omejitev.","(4) - Razpon napetosti: enote so primerne za uporabo na električnih sistemih, kjer napetost, dovajana na terminal enote ni izven navedenih omejitev.","(4) - Razpon napetosti: enote so primerne za uporabo na električnih sistemih, kjer napetost, dovajana na terminal enote ni izven navedenih omejitev.","(4) - Razpon napetosti: enote so primerne za uporabo na električnih sistemih, kjer napetost, dovajana na terminal enote ni izven navedenih omejitev.","(4) - Razpon napetosti: enote so primerne za uporabo na električnih sistemih, kjer napetost, dovajana na terminal enote ni izven navedenih omejitev.","(4) - Razpon napetosti: enote so primerne za uporabo na električnih sistemih, kjer napetost, dovajana na terminal enote ni izven navedenih omejitev.","(4) - Razpon napetosti: enote so primerne za uporabo na električnih sistemih, kjer napetost, dovajana na terminal enote ni izven navedenih omejitev.","(4) - Razpon napetosti: enote so primerne za uporabo na električnih sistemih, kjer napetost, dovajana na terminal enote ni izven navedenih omejitev.","(4) - Razpon napetosti: enote so primerne za uporabo na električnih sistemih, kjer napetost, dovajana na terminal enote ni izven navedenih omejitev."]
["","","","","","(5) - Najvišje dopustno napetostno odstopanje med fazama je 2 %.","(5) - Najvišje dopustno napetostno odstopanje med fazama je 2 %.","(5) - Najvišje dopustno napetostno odstopanje med fazama je 2 %.","(5) - Najvišje dopustno napetostno odstopanje med fazama je 2 %.","(5) - Najvišje dopustno napetostno odstopanje med fazama je 2 %.","(5) - Najvišje dopustno napetostno odstopanje med fazama je 2 %.","(5) - Najvišje dopustno napetostno odstopanje med fazama je 2 %.","(5) - Najvišje dopustno napetostno odstopanje med fazama je 2 %.","(5) - Najvišje dopustno napetostno odstopanje med fazama je 2 %.","(5) - Najvišje dopustno napetostno odstopanje med fazama je 2 %.","(5) - Najvišje dopustno napetostno odstopanje med fazama je 2 %.","(5) - Najvišje dopustno napetostno odstopanje med fazama je 2 %."]
["","","","","","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA"]
["","","","","","(8) - Naslednja nižja standardna zmogljivost varovalke, najmanj 15 A","(8) - Naslednja nižja standardna zmogljivost varovalke, najmanj 15 A","(8) - Naslednja nižja standardna zmogljivost varovalke, najmanj 15 A","(8) - Naslednja nižja standardna zmogljivost varovalke, najmanj 15 A","(8) - Naslednja nižja standardna zmogljivost varovalke, najmanj 15 A","(8) - Naslednja nižja standardna zmogljivost varovalke, najmanj 15 A","(8) - Naslednja nižja standardna zmogljivost varovalke, najmanj 15 A","(8) - Naslednja nižja standardna zmogljivost varovalke, najmanj 15 A","(8) - Naslednja nižja standardna zmogljivost varovalke, najmanj 15 A","(8) - Naslednja nižja standardna zmogljivost varovalke, najmanj 15 A","(8) - Naslednja nižja standardna zmogljivost varovalke, najmanj 15 A","(8) - Naslednja nižja standardna zmogljivost varovalke, najmanj 15 A"]
["","","","","","(9) - Izberite velikost žice na podlagi vrednosti MCA","(9) - Izberite velikost žice na podlagi vrednosti MCA","(9) - Izberite velikost žice na podlagi vrednosti MCA","(9) - Izberite velikost žice na podlagi vrednosti MCA","(9) - Izberite velikost žice na podlagi vrednosti MCA","(9) - Izberite velikost žice na podlagi vrednosti MCA","(9) - Izberite velikost žice na podlagi vrednosti MCA","(9) - Izberite velikost žice na podlagi vrednosti MCA","(9) - Izberite velikost žice na podlagi vrednosti MCA","(9) - Izberite velikost žice na podlagi vrednosti MCA","(9) - Izberite velikost žice na podlagi vrednosti MCA","(9) - Izberite velikost žice na podlagi vrednosti MCA"]
["","","","","","(10) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline","(10) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline","(10) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline","(10) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline","(10) - Namesto varovalke uporabite prekinjalo tokokroga","(10) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline","(10) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline","(10) - Namesto varovalke uporabite prekinjalo tokokroga","(10) - Namesto varovalke uporabite prekinjalo tokokroga","(10) - Namesto varovalke uporabite prekinjalo tokokroga","(10) - Namesto varovalke uporabite prekinjalo tokokroga","(10) - Namesto varovalke uporabite prekinjalo tokokroga"]
["","","","","","(11) - Namesto varovalke uporabite prekinjalo tokokroga","(11) - Namesto varovalke uporabite prekinjalo tokokroga","(11) - Namesto varovalke uporabite prekinjalo tokokroga","(11) - Namesto varovalke uporabite prekinjalo tokokroga","(11) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline","(11) - Namesto varovalke uporabite prekinjalo tokokroga","(11) - Namesto varovalke uporabite prekinjalo tokokroga","(11) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline","(11) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline","(11) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline","(11) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline","(11) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline"]
["Ventilator","Pretok zraka - 60 Hz","Hlajenje","Nizko","m³/min","","","","","8.5"]
["","","","Visok","m³/min","","","","","11"]
["Zmogljivost hlajenja","Skupna kapaciteta","","Pri visoki hitrosti ventilatorja","kW","","","","","4.5 (1)"]
["Zmogljivost gretja","Skupna kapaciteta","","Zmogljivost gretja-=-Skupna kapaciteta-=-Pri visoki hitrosti ventilatorja-=-kW","kW","","","","","5.0 (2)"]
["Vhodna moč - 50 Hz","Hlajenje","","Pri visoki hitrosti ventilatorja","kW","","","","","0.090 (1)"]
["","Gretje","","Pri visoki hitrosti ventilatorja","kW","","","","","0.090 (2)"]
["Mere","Enota","","Višina","mm","","","","","600"]
["","","","Širina","mm","","","","","1140"]
["","","","Globina","mm","","","","","232"]
["Teža","Enota","","","kg","","","","","32"]
["Ohišje","Barva","","","","","","","","Sveže bela (RAL9010) / Temna siva (RAL7011)"]
["Ventilator","Hitrost zračnega toka - 50Hz","Hlajenje","Pri visoki hitrosti ventilatorja","m³/min","","","","","11"]
["","","","Pri nizki hitrosti ventilatorja","m³/min","","","","","8.5"]
["Hladilno sredstvo","Tip","","","","","","","","R-410A"]
["","GWP","","","","","","","","2087.5"]
["Raven zvočnega tlaka","Hlajenje","","Pri visoki hitrosti ventilatorja","dBA","","","","","38"]
["","","","Pri nizki hitrosti ventilatorja","dBA","","","","","33"]
["","Gretje","","Pri visoki hitrosti ventilatorja","dBA","","","","","38"]
["","","","Pri nizki hitrosti ventilatorja","dBA","","","","","33"]
["Priključki cevne napeljave","Tekočina","","Tip","","","","","","Priklopni spoj"]
["","","","Zun. premer","mm","","","","","6.35"]
["","Plin","","Tip","","","","","","Priklopni spoj"]
["","","","Zun. premer","mm","","","","","12.7"]
["","Izpust","","","","","","","","O.D. 21 (vinil klorid)"]
["Zračni filter","Tip","","","","","","","","Smolnata mreža"]
["Napajanje","Ime","","","","","","","","VE"]
["","Faza","","","","","","","","1~"]
["","Frekvenca","","","Hz","","","","","50/60"]
["","Napetost","","","V","","","","","220-240/220"]
["Tok – 50 Hz","Maksimalni tok varovalk (MFA)","","","A","","","","","15"]