{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":49,"n_cols":7,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXMQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXMQ200AXVMB","FXMQ250AXVMB"]
["Zmogljivost hlajenja","Skupna kapaciteta","","Pri visoki hitrosti ventilatorja","kW","22.4","28.0"]
["Zmogljivost gretja","Skupna kapaciteta","","Zmogljivost gretja-=-Skupna kapaciteta-=-Pri visoki hitrosti ventilatorja-=-kW","kW","25.0","31.5"]
["Vhodna moč - 50 Hz","Hlajenje","","Pri visoki hitrosti ventilatorja","kW","0.54","0.65"]
["","Gretje","","Pri visoki hitrosti ventilatorja","kW","0.54","0.65"]
["Mere","Enota","","Višina","mm","470","470"]
["","","","Širina","mm","1490","1490"]
["","","","Globina","mm","1100","1100"]
["Teža","Enota","","","kg","105","115"]
["Ohišje","Barva","","","","Neprebarvano","Neprebarvano"]
["","Material","","","","Galvanizirana jeklena plošča","Galvanizirana jeklena plošča"]
["Ventilator","Hitrost zračnega toka - 50Hz","Hlajenje","Pri visoki hitrosti ventilatorja","m³/min","62","74"]
["","","","Pri nizki hitrosti ventilatorja","m³/min","41","52"]
["","Zunanji statični tlak − 50 Hz","","Visoko","Pa","250","250"]
["","Zunanji statični tlak - 50 Hz","","Nizko","Pa","50","50"]
["","Zunanji statični tlak − 60 Hz","","Visoko","Pa","250","250"]
["","","","Nizko","Pa","50","50"]
["Hladilno sredstvo","Tip","","","","R-410A","R-410A"]
["","GWP","","","","2087.5","2087.5"]
["Raven zvočne moči","Hlajenje","","Pri visoki hitrosti ventilatorja","dBA","75.0","76.0"]
["Raven zvočnega tlaka","Hlajenje","","Pri visoki hitrosti ventilatorja","dBA","48.0","48.0"]
["","","","Pri srednji hitrosti ventilatorja","dBA","46.5","46.5"]
["","","","Pri nizki hitrosti ventilatorja","dBA","45.0","45.0"]
["","Gretje","","Pri visoki hitrosti ventilatorja","dBA","48.0","48.0"]
["","","","Pri srednji hitrosti ventilatorja","dBA","46.5","46.5"]
["","","","Pri nizki hitrosti ventilatorja","dBA","45.0","45.0"]
["Priključki cevne napeljave","Tekočina","","Tip","","Priklopni spoj","Priklopni spoj"]
["","","","Zun. premer","mm","9.5","9.5"]
["","Plin","","Tip","","Prirobnica","Prirobnica"]
["","","","Zun. premer","mm","19.1","22.2"]
["","Izpust","","","","BSP1","BSP1"]
["Standardni pripomočki","General safety precautions","","","","1","1"]
["","Wire clamp material","","","","1","1"]
["","Spring washer","","","","2","2"]
["","Hexagon head screw","","","","2","2"]
["","Plain washer","","","","8","8"]
["","Hexagon head screw with washer","","","","49","49"]
["","Gas connection pipe","","","","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1"]
["Napajanje","Ime","","","","VM","VM"]
["","Faza","","","","1~","1~"]
["","Frekvenca","","","Hz","50/60","50/60"]
["","Napetost","","","V","220-240/220-230","220-240/220-230"]
["Tok – 50 Hz","Maksimalni tok varovalk (MFA)","","","A","6","6"]