{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":6,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","LRYEQ-AY"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","LRYEQ16A7Y1"]
["Standardni pripomočki","Priročnik za namestitev","","","","1"]
["","Priročnik za upravljanje","","","","1"]
["","Priključne cevi","","","","1"]
["","Oznaka hladilnega sredstva za regulacijo plina F","","","","1"]
["","Oznaka polnitve hladilnega sredstva","","","","1"]
["","Večjezikovne oznake za fluorirane toplogredne pline","","","","1"]
["Teža","Enota","","","kg","370"]
["Hladilno sredstvo","Charge","","","TCO2Eq","24.0"]
["","GWP","","","","2,087.5"]
["","Charge","","","kg","11.5"]
["","Tip","","","","R-410A"]
["Motor ventil.","Izhod","","","W","750"]
["","Pogon","","","","Neposredni pogon"]
["Toplotni izmenjevalnik","Tip","","","","Tuljava z navzkrižnimi krilci"]
["Mere","Enota","","Širina","mm","1,240"]
["","","","Globina","mm","765"]
["","","","Višina","mm","1,680"]
["Ohišje","Barva","","","","Slonovinasto bela"]
["Ventilator","Tip","","","","Ventilator vijaka"]
["","Hitrost pretoka zraka","Hlajenje","Nom.","m³/min","230"]
["","Količina","","","","2"]
["Power supply","Faza","","","","3~"]
["","Frekvenca","","","Hz","50"]
["","Napetost","","","V","380-415"]
["Opombe","","","","","(1) - Način prioritete hlajenja: notranja temperatura 27 °CDB, 19 °CWB; zunanja temperatura 32 °CDB; dolžina napeljave: 7,5 m; višinska razlika: 0 m"]
["","","","","","(2) - Način prioritete hlajenja: temperatura izparevanja -10 °C; zunanja temperatura 32 °CDB; Sesanje SH: 10 °C"]
["","","","","","(3) - Način 100 % rekuperacije toplote: notranja temperatura 20 °CDB; zunanja temperatura 7 °CDB, 6 °CWB; hladilna obremenitev 18 kW; dolžina napeljave: 7,5 m; višinska razlika: 0 m"]
["","","","","","(4) - Ekvivalent nasičene temperature za sesalni pritisk (hladilna stran): -10 °C (pod ohlajenimi pogoji); kapaciteta povezave za notranjo klimo: 10 HP, ko je rekuperacija toplote 100 %"]
["","","","","","(5) - Kompresor 1"]
["","","","","","(6) - Kompresor 2"]
["","","","","","(7) - Kompresor 3"]
["","","","","","(8) - Tovarniško polnjenje enote"]
["","","","","","(9) - Past za olje namestite vsakih 5 m od zunanje enote"]
["","","","","","(10) - Več podrobnosti preverite na risbi z obratovalnim razponom"]
["","","","","","(11) - Podrobnosti glede standarnega pribora poiščite v priročniku za namestitev / upravljanje"]
["","","","","","(12) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline"]