{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":49,"n_cols":6,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","MC55W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","MC55WVM"]
["Type","","","","","Prečiščevalnik zraka"]
["Uporaba","","","","","Samostoječi tip"]
["Ohišje","Barva","","","","Bela"]
["Mere","Enota","","Višina","mm","500"]
["","","","Širina","mm","270"]
["","","","Globina","mm","270"]
["Teža","Enota","","","kg","6.8"]
["Ustrezna površina prostora","m²","","","","41 (1), 82 (2)"]
["CADR","m³/h","","","","320"]
["Delovanje za čiščenje zraka","Vhodna moč","","Turbo","kW","0.037"]
["","","","M","kW","0.015"]
["","","","L","kW","0.010"]
["","","","Tiho","kW","0.008"]
["Raven zvočnega tlaka","Delovanje za čiščenje zraka","","Turbo","dBA","53"]
["","","","Srednja","dBA","39"]
["","","","Nizko","dBA","29"]
["","","","Tiho","dBA","19"]
["Ventilator","Hitrost pretoka zraka","Delovanje za čiščenje zraka","Turbo","m³/h","330"]
["","","","Srednja","m³/h","192"]
["","","","Nizko","m³/h","120"]
["","","","Tiho","m³/h","66"]
["Dust collecting method","","","","","Elektrostatični HEPA filter"]
["Deodorizing method","","","","","Flash streamer + Dezodoracijski katalizator"]
["Varnostne naprave","Postavka","","01","","Safety switch (Operation stops when the Streamer unit cover is open)"]
["Standardni pripomočki","Daljinski krmilnik","","","","1"]
["","Držalo daljinskega upravljalnika","","","","1"]
["","Elektrostatični HEPA filter","","","","1"]
["","Filter za odstranjevanje neprijetnih vonjav","","","","1"]
["","Priročnik za upravljanje","","","","1"]
["Napajalni kabel","m","","","","1.8"]
["Power supply","Faza","","","","1~"]
["","Frekvenca","","","Hz","50/60"]
["","Napetost","","","V","220-240/220-230"]
["Obratovalni tok","Delovanje za čiščenje zraka","","Turbo","A","0.32"]
["","","","Srednja","A","0.14"]
["","","","Nizko","A","0.10"]
["","","","Tiho","A","0.08"]
["Opombe","","","","","(1) - Uporabna površina sobe je primerna za delovanje enote z najvišjo hitrostjo ventilatorja (HH). Uporabna površina sobe pomeni prostor, v katerem se določena količina prašnih delcev lahko odstrani v 30 minutah. (JEM 1467)"]
["","","","","","(2) - Iz preizkusnih vrednosti pretvorjeno v standarde NRCC v skladu z JEM1467."]
["","","","","","(3) - Iz preizkusnih vrednosti pretvorjeno v standarde CADR v skladu z JEM1467."]
["","","","","","(4) - Ravni zvoka delovanja so povprečje vrednosti, merjenih na razdalji 1 m od sprednje, leve, desne in zgornje strani enote. (Te so enake vrednostim v anehoični komori)"]
["","","","","","(5) - Elektrostatični HEPA filter je vključen v enoto."]
["","","","","","(6) - Druga funkcija: Funkcija aktivnega formanja. Funkcija samodejnega ponovnega zagona."]