{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":63,"n_cols":6,"rows_kept":63,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","MCK55W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","MCK55WVM"]
["Type","","","","","Vlažilni čistilnik zraka"]
["Uporaba","","","","","Samostoječi tip"]
["Ohišje","Barva","","","","Bela"]
["Mere","Enota","","Višina","mm","700"]
["","","","Širina","mm","270"]
["","","","Globina","mm","270"]
["Teža","Enota","","","kg","9.5"]
["Ustrezna površina prostora","m²","","","","41 (1), 82 (2)"]
["CADR","m³/h","","","","320"]
["Delovanje za čiščenje zraka","Vhodna moč","","Turbo","kW","0.056"]
["","","","M","kW","0.017"]
["","","","L","kW","0.010"]
["","","","Tiho","kW","0.007"]
["Delovanje za vlaženje","Vhodna moč","","Turbo","kW","0.058"]
["","","","M","kW","0.019"]
["","","","L","kW","0.014"]
["","","","Tiho","kW","0.011"]
["","Kapaciteta vodnega rezervoarja","","","l","2.7"]
["Raven zvočnega tlaka","Delovanje za čiščenje zraka","","Turbo","dBA","53.0"]
["","","","Srednja","dBA","39.0"]
["","","","Nizko","dBA","29.0"]
["","","","Tiho","dBA","19.0"]
["","Delovanje za vlaženje","","Turbo","dBA","53.0"]
["","","","Srednja","dBA","39.0"]
["","","","Nizko","dBA","33.0"]
["","","","Tiho","dBA","25.0"]
["Ventilator","Hitrost pretoka zraka","Delovanje za čiščenje zraka","Turbo","m³/h","330"]
["","","","Srednja","m³/h","192"]
["","","","Nizko","m³/h","120"]
["","","","Tiho","m³/h","54"]
["","","Delovanje za vlaženje","Turbo","m³/h","330"]
["","","","Srednja","m³/h","192"]
["","","","Nizko","m³/h","144"]
["","","","Tiho","m³/h","102"]
["Metoda zbiranja prahu","","","","","Elektrostatični HEPA filter"]
["Metoda dezodoracije","","","","","Flash streamer + Dezodoracijski katalizator"]
["Standardni pripomočki","Operation manual","","","","1"]
["","Electrostatic HEPA filter","","","","1"]
["","Deodorising filter","","","","1"]
["","Caster","","","","4"]
["","Humidifying filter","","","","2"]
["","Remote control holder","","","","1"]
["","Remote control lid","","","","1"]
["Napajalni kabel","Napajalni kabel","","","","1.8"]
["Napajanje","Faza","","","","1~"]
["","Napajanje-=-Frekvenca","","Frekvenca","","50/60"]
["","Napajanje-=-Napetost","","Napetost","","220-240/220-230"]
["Obratovalni tok","Delovanje za čiščenje zraka","Obratovalni tok-=-Delovanje za čiščenje zraka-=-Turbo","Turbo","","0.50"]
["","","Obratovalni tok-=-Delovanje za čiščenje zraka-=-Srednja","Srednja","","0.19"]
["","","Obratovalni tok-=-Delovanje za čiščenje zraka-=-Nizko","Nizko","","0.12"]
["","","Obratovalni tok-=-Delovanje za čiščenje zraka-=-Tiho","Tiho","","0.09"]
["","Delovanje za vlaženje","Obratovalni tok-=-Delovanje za vlaženje-=-Turbo","Turbo","","0.50"]
["","","Obratovalni tok-=-Delovanje za vlaženje-=-Srednja","Srednja","","0.20"]
["","","Obratovalni tok-=-Delovanje za vlaženje-=-Nizko","Nizko","","0.15"]
["","","Obratovalni tok-=-Delovanje za vlaženje-=-Tiho","Tiho","","0.13"]
["Opombe","","","","","(1) - Uporabna površina sobe je primerna za delovanje enote z najvišjo hitrostjo ventilatorja (HH). Uporabna površina sobe pomeni prostor, v katerem se določena količina prašnih delcev lahko odstrani v 30 minutah. (JEM 1467)"]
["","","","","","(2) - Iz preizkusnih vrednosti pretvorjeno v standarde NRCC v skladu z JEM1467."]